ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	09
	февраля
	2026  года
	г. Благодарный
	№
	102





Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026-2036 годы




В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026-2036 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 



Глава
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                   А.И. Теньков




























Проект вносит заместитель главы администрации – 
начальник управления по делам 
территорий администрации 
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                               С.В. Ким

	Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края

	

Н.Д. Федюнина

	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
	

Л.С. Шурховецкая
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	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
от 09 февраля 2026 года № 102
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ПРОГРАММА
комплексного развития коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026-2036 годы


	Муниципальный заказчик:
	администрация 
Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края







	
	Генеральный директор
общества с ограниченной
ответственностью
«ГеоВерсум»

М. В. Черномуров
___________________________________
                                                            М. П.









2026 год

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
на период 2026 - 2036 годы 


	[bookmark: _Toc216281947]1.Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026-2036 годы
(далее соответственно - Программы, работы, округ)

	Основание
для разработки Программы
	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ от 01 октября 2013 года  № 359/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Генеральный план Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	Заказчик
Программы
	администрация Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края: 356420, Ставропольский край, город Благодарный, улица Ленина, 1

	Разработчики Программы
	общество с ограниченной ответственностью «ГеоВерсум». Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзержинского 185, пом. 1304

	Цель
Программы
	повышение надежности ресурсоснабжения;
присоединение новых потребителей;
выполнение экологических требований;
выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	Задачи Программы
	обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
определение перечня инвестиционных проектов;
определение объемов и стоимости инвестиционных проектов;
определение эффектов в натуральном и стоимостном выражении, получаемых в результате реализации инвестиционных проектов;
обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами;
приведение в соответствие систем коммунальной инфраструктуры потребностям строительства;
повышения рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности коммунального муниципального имущества;
повышение рыночной стоимости жилого фонда;
снижение экологической нагрузки;
внедрение современных технологий в процессы производства, транспорта и распределения коммунальных
ресурсов

	Важнейшие
целевые
показатели
программы
	1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами;
2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения;
3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления;
4) показатели воздействия на окружающую среду;
5) показатели качества коммунальных ресурсов

	Срок и этапы реализации программы
	реализация программы планируется на 2026 -2036 годы в том числе по этапам:
I этап 2026 - 2030 - реализация запланированных мероприятий;
II этап 2031 - 2036 годы - актуализация программы в соответствии с финансированием

	Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб.
	годы
2026 - 2030 годы - 1 666 330,12	тыс. руб.
2031 - 2035 годы 	- 680 636,06 тыс. руб.
2036 год - 544 536,5 тыс. руб.
Всего -  1 445 751,34 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы составляет в 2026 - 2036 годах - 1 445 751,34 тыс. руб. за счет бюджетных средств разных уровней. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий в плановом периоде 2026 - 2036 годы  могут быть изменены в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей.
Все суммы показаны в ценах соответствующего периода

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры;
составленный перечень инвестиционных проектов;
определенные объемы и стоимость инвестиционных проектов;
определенные эффекты в натуральном и стоимостном выражении, получаемые в результате реализации инвестиционных проектов;
повышение надёжности и качества предоставляемых коммунальных услуг;
приведение в соответствие систем коммунальной инфраструктуры потребностям строительства;
повышения рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности коммунального муниципального имущества;
повышение рыночной стоимости жилого фонда;
внедрение современных технологий в процессы
производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов;
обеспечение технической и экономической доступности коммунальных ресурсов для устойчивого экономического развития;
улучшение экологической ситуации



[bookmark: _Toc216281948]I.Введение

[bookmark: _Toc483916565][bookmark: _Toc216281949]1.1.Основания для разработки Программы
Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026 - 2036 годы (далее Программа) являются:
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190 - ФЗ;
федеральные законы от: 
06 октября 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ от 01 октября 2013 года  № 359/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Генеральный план Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
[bookmark: _Toc216281950]Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно - коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.
1.2.Цели и задачи
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа, разработана в целях обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; обеспечения доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; повышения комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края; повышения качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; модернизации коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; повышения энергоэффективности систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; снижения износа коммунальной инфраструктуры.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края являются:
обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
определение перечня инвестиционных проектов;
определение объемов и стоимости инвестиционных проектов;
определение эффектов в натуральном и стоимостном выражении, получаемых в результате реализации инвестиционных проектов;
обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами;
приведение в соответствие систем коммунальной инфраструктуры потребностям строительства;
повышения рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности коммунального муниципального имущества;
повышение рыночной стоимости жилого фонда;
снижение экологической нагрузки;
внедрение современных технологий в процессы производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов.
В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:
перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;
срок реализации мероприятий;
финансовые потребности на реализацию мероприятий.

[bookmark: _Toc216281951]II.Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc216281952]
2.1.Существующее положение системы и структуры водоснабжения
Основу водохозяйственного комплекса муниципального округа составляют сети и головные сооружения систем водоснабжения и водоотведения.
Системы предназначены для:
обеспечения потребителей качественной и безопасной для здоровья питьевой водой, и водой для технологических нужд организаций (включая пожаротушение);
приёма сточных вод от потребителей;
очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.
Централизованным водоснабжением охвачены: село Шишкино, село Александрия, поселок Мокрая Буйвола, село Красные Ключи, село Каменная Балка, город Благодарный, село Бурлацкое, село Спасское, село Сотниковское, село Алексеевское, село Мирное, аул Эдельбай. Количество потребителей воды в населённых пунктах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  - 20970 абонентов. Протяжённость водопроводных сетей, стоящих на балансе государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Ставрополькрайводоканал» в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, составляет 794,1 км, в том числе магистральных водоводов - 473,6 км, разводящих сетей - 320, км. Для суточного регулирования подачи питьевой воды в населённых пунктах существует 31 резервуар, общим объёмом 20100 тыс. м³.

Общий баланс водоснабжения в целом по организации на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 1.
	№
п/п
	Наименование показателя
	величина показателя, тыс. м3

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Общий объем поднимаемой воды
	8524,5
	8682,4
	8910,5
	8883,5
	9442,5

	2
	Потери воды при подъёме
	
	
	
	
	

	3
	Расход воды на технологические нужды
	249,3
	249,3
	384,3
	613,3
	575,5

	4
	Пропущено через очистные сооружения
	7059,3
	73331,6
	7660,4
	7393,8
	7525,8

	5
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	7395,1
	7612,3
	7707,4
	7672,7
	7799

	6
	Потери воды в сети при транспортировке
	3176
	2887,7
	2825,9
	2739,3
	3072,4

	7
	Реализовано воды
	4219
	4724,6
	4881,46
	4933,4
	4717,5



Производительность очистных сооружений, расположенных в селе Александрия, составляет 2000 м³ очищенной воды в сутки, количество медленных фильтров - 4 штуки, сооружения 1971 - 1988 годов постройки.
Согласно договору водопользования № 26-00.00.00.000-Х-ДХИО-С-2008-00077/00  производственно-техническое предприятие Благодарненское государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» (далее - ПТП Благодарненское) производит забор воды из Грушевского водохранилища, расположенного на территории Александровского района, восточнее села Грушевского. Водохранилище находиться в стадии строительства, потому используется по временной схеме. По проекту его полный объем - 90 млн. м3, полезный - 81 млн. м3, площадь водного зеркала 8,8 км2. Основным назначением водохранилища является питьевое водоснабжение населения пяти районов Ставрополья - Арзгирского, Благодарненского, Будённовского, Петровского и Туркменского.
Забор воды из Грушевского водохранилища осуществляется из аванкамеры, расположенной в нижнем бьефе донного водовыпуска. Оголовок водозабора оборудован сороудерживающими решётками, пропускная способность его 1 м3/сек. Из водозаборного сооружения вода самотёком поступает в водовод (Д = 1020 мм протяжённостью 30 км), подающий воду на очистные сооружения у села Александрия.
Вода из Грушевского водохранилища по самотёчному водоводу диаметром 1200 мм поступает на очистные сооружения у села Александрия, в составе: водоёмы-отстойники, 4 медленных фильтра общей производительностью 48 тыс. м3 в сутки, насосные станции, резервуары, хлораторная, химбаклаборатория. Поверхностные воды пресные, с содержанием минеральных солей 0,3 - 1,0 г/л, пригодны для питьевого водоснабжения. Затем после очистки и дезинфекции перекачивается в пять районов Ставропольского края (Благодарненский, Туркменский, Будённовский, Арзгирский, Петровский). Площадка ОСВ введена в эксплуатацию в 1986 году и расположена на территории Благодарненского района Ставропольского края в 1 км. от северо - восточной окраины села Александрия на правом берегу реки Сухая Буйвола
В состав объекта «Площадка очистных сооружений у села Александрия» входят два земляных водоёма-отстойника, первый - построен в 1961 году, имеет объем 360 тыс. м3, второй - объём 340 тыс.м3 построен в 1975 году. Из водоёмов-отстойников вода самотёком поступает в медленные фильтры, общая производительность которых 2000 м3/сут. Дренажные воды от водоёмов отстойников отводятся по а-ц перфорированным трубам Д=200 мм, уложенным на щебёночную основу южного откоса водоёмов в р. Сухая Буйвола.

Город Благодарный
Водоснабжение города Благодарного осуществляется ПТП Благодарненское.
Источником водоснабжения является Грушевское водохранилище, вода из которого по самотёчному водоводу Д=1200 мм протяжённостью 22,7 км поступает на очистные сооружения у села Александрия, затем после очистки и дезинфекции перекачивается в пять районов Ставропольского края (Благодарненский, Туркменский, Будённовский, Арзгирский, Петровский).
В городе Благодарном существует централизованная система хозяйственно питьевого водоснабжения, обеспечивающая потребность в воде население, промышленные предприятия и прочих потребителей.
Качество подаваемой в город воды соответствует нормативам СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Протяженность разводящей сети водопровода по городу составляет 119,8 км, кроме того, 34,2 км – бесхозяйных сетей.
Износ разводящей водопроводной сети города Благодарный - 87 процентов, техническое состояние значительной части сетей неудовлетворительное, требует незамедлительной замены.
В системе водоснабжения города задействованы девять резервуаров:
2×2000 м3, 500 м3, 2×250 м3 западная часть города и площадь Строителей;
2×1000 м3, 2×500 м3 - центральная, южная, восточная часть города и больница. 
Северная часть города обеспечивается водой из магистральных водоводов: ст. Д=530 мм - северный обход города Благодарного и асб/цем Д=300, 200 мм, пересекающий город с запада на восток.

Село Александрия, поселок Госплодопитомник, хутор Кучурин, поселок Мокрая Буйвола, хутор Новоалександровский.
Водоснабжение в данных населённых пунктах осуществляет ПТП «Благодарненское». Качество подаваемой воды соответствует нормативам СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Суммарная протяжённость водопроводных сетей на территории данных населённых пунктов, обслуживаемых ПТП «Благодарненское» составляет 32,906 км.
Система водоснабжения на территории данных населённых пунктов представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений для забора, подготовки, транспортировки и передачи населению и предприятиям питьевой воды, включающий в себя:
водозаборные сооружения поверхностных источников водоснабжения в комплексе с очистными сооружениями, резервуарами, насосными станциями 1-го подъёма; 
насосные станции 2-го подъёма; 
водопроводные сети. 
Очищенная вода подаётся в два ж/б резервуара V=150 м3, V=100 м3, расположенных у насосной станции № 1. Обеззараживание воды производиться по пути движения в хлораторной, состоящей из хлораторов ЛОНИИ-100, работающих на жидком хлоре из баллонов или контейнеров. Склада хлора нет. На площадке очистных сооружений находятся две насосные станции 1-го подъёма и производственная хим-баклаборатория.
Большинство трубопроводов водопроводной сети были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учёта требований надёжности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации, и в настоящее время имеют значительный физический износ. Износ основных водоводов составляет 62  процента. Разводящие сети изношены в среднем более чем на 80  процентов. Поэтому необходимо проводить замену разводящих сетей.

Село Алексеевское.
Протяженность водопроводных сетей села Алексеевское составляет 37,68 км. 
Протяженность разводящей сети водопровода составляет 15,8 км. Разводящие сети села Алексеевское изношены в среднем более чем на 80  процентов, поэтому необходимо проводить замену разводящих сетей.
В случае отключения центрального водоснабжения администрацией села Алексеевское не предусмотрен подвоз воды населению специализированным автотранспортом.
На территории села образования находятся резервуары с запасом чистой воды – 2 шт. (в селе Алексеевское, ёмкостью – 2×1000 м3), расположена к югу-западу от села Алексеевское.

Хутор Большевик.
Водоснабжение организовано от:
водозаборных сооружений подземных источников водоснабжения в комплексе с резервуарами, насосной станцией 1 подъёма;
водопроводных сетей.
В хуторе Большевик имеется централизованное водоснабжение. Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин в Балке Щелкан самоизливом с подачей в сеть потребителям. Техническое состояние сетей и сооружений находится в удовлетворительном состоянии, часть сетей требует капитального ремонта. Протяженность разводящих сетей водопровода составляет 8 км.
Имеется возможность увеличения протяжённости сетей. Для расширения застройки на резервных территориях необходимо подводить коммунальные сети. Новая точечная застройка подключается к уже имеющимся сетям.
Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют на территории всего населённого пункта. Действующих станций водоподготовки на территории населённого пункта нет.
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и предприятий хутора Большевик ПТП «Благодарненское» эксплуатируют железобетонные резервуары ёмкостью 250 и 500 м3.
Водозаборные сооружения ПТП «Благодарненское» эксплуатируют подземные воды сарматских отложений неогена. Мощность водовмещающих отложений в пределах участков недропользования достигает 68 м. Подземные воды горизонта напорные, пьезометрические уровни устанавливаются до 10 м выше поверхности земли, вскрываются на глубине от 60 до 158 м, воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые с минерализацией до 1 г/л, бактериально чистые, соответствуют требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1110-02.
Отбор проб воды осуществляется из водозаборных скважин, оборудованных эксплуатационным насосом. Учитывая расположение водозабора на территории населённого пункта, предусматривается отбор проб с частотой 1 раз в квартал.
Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из асбестоцемента и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
Водопроводная сеть на территории хутора Большевик построена и введена в эксплуатацию десятки лет назад, без учёта требований надёжности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации. В настоящее время имеет значительный физический износ. Износ разводящих сетей составляет 74 процента. В хуторе Большевик необходимо заменить 5,0 км разводящих сетей.

[bookmark: _Hlk50034067]Село Бурлацкое.
Система водоснабжения села Бурлацкое представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений для забора, подготовки, транспортировки и передачи населению и предприятиям питьевой воды, включающий в себя:
водозаборные сооружения поверхностных источников водоснабжения в комплексе с очистными сооружениями, резервуарами, насосными станциями 1 подъёма; 
насосные станции 2 подъёма; 
водопроводные сети. 
В 1 км к юго-западу от села Бурлацкого Благодарненского района расположена площадка для резервуаров, введённая в эксплуатацию в 2007 году. Ёмкость резервуаров 1000 метров кубических, количество резервуаров 2. Резервуары предназначены для хранения регулирующего объёма и создания необходимых напоров в разводящих сетях села Бурлацкое.
 Большинство трубопроводов водопроводной сети села Бурлацкое были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учёта требований надёжности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Износ основных водоводов составляет 100 процентов. Транспортировка воды в селе Бурлацкое осуществляется по одному водоводу диаметром 300 мм. Общая протяжённость разводящих сетей составляет 12,333 км. В селе Бурлацкое необходимо заменить 8,5 км разводящих сетей. Предписаний от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений влияющих, на качество и безопасность воды не поступало. 

[bookmark: _Hlk50034115]Село Елизаветинское.
Суммарная протяжённость водопроводных сетей села Елизаветинское обслуживаемых ПТП «Благодарненское», составляет 44580,64 м. Водоснабжение производится из скважин №1946/1946 и №5282/1499, расположенных у Балки Щелкан.
Источником хозяйственно-питьевого и прочего водоснабжения являются артезианские скважины, вода из которых поступает по водоводу диаметром 150 мм. в резервуар чистой воды объёмом 70 м3 у насосной станции, расположенной в Балке Щелкан. Обеззараживание осуществляется с помощью гипохлорита натрия путём подачи его в резервуар чистой воды. Гипохлорит натрия получают путём электролиза раствора поваренной соли на установке ЭУ «Электрохлор» 7П.С. Резервуары (2×500 м3, 1×150 м3,1×100 м3). Резервуары предназначены для хранения регулирующего объёма и создания необходимых напоров в разводящей сети села Елизаветинское.
Большинство трубопроводов водопроводной сети села Елизаветинское были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учёта требований надёжности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Износ основных водоводов составляет 100 процентов. 

[bookmark: _Hlk50034137]Село Каменная Балка.
Суммарная протяжённость водопроводных сетей на территории данного населённого пункта, обслуживаемых ПТП «Благодарненское» составляет 18 км. 
Площадка насосной станции № 4 введена в эксплуатацию в 1986 году. Расположена в 800 м юго-западнее с. Каменная Балка и примыкает к территории существующей нефтебазы. Для хранения неприкосновенного и аварийного запаса воды на площадке насосной станции расположены два приёмных резервуара ёмкостью 500 м3.
Большинство трубопроводов водопроводной сети данных населённых пунктов были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учёта требований надёжности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Износ основных водоводов составляет 86 процентов. Транспортировка воды осуществляется по водоводу диаметром 200 мм. Требуют замены по ветхости - 9 км сетей.



[bookmark: _Hlk50034170]Хутор Красный Ключ.
Техническое состояние сетей и сооружений находится в удовлетворительном состоянии, часть сетей требует капитального ремонта. Протяженность сетей водопровода составляет 33,3 км, бесхозяйных 3,454 км. Требуют замены 2,85 км сетей.
Диаметр водопроводов варьируется от 100 до 600 мм. Сети выполнены из таких материалов как асбестоцемент, железобетон и полиэтилен. Износ основных водоводов составляет 68 процентов. Транспортировка воды в данные населённые пункты осуществляется по магистральному водоводу диаметром 600 мм. 

[bookmark: _Hlk50034203]Село Мирное.
Протяженность водопроводных сетей села Мирное составляет 15,8 км. В случае отключения центрального водоснабжения администрацией села Мирное не предусмотрен подвоз воды населению специализированным автотранспортом.
На территории села образования находятся резервуары с запасом чистой воды - 2 шт. ёмкостью - 150 м3 и 100 м3).
В системе водоснабжения села Мирное хлораторные установки отсутствуют. Вода поступает в систему водоснабжения без процесса очистки.

[bookmark: _Hlk50034221]Село Сотниковское.
Суммарная протяжённость водопроводных сетей села Сотниковское обслуживаемых ПТП «Благодарненское», составляет 26,945 км. 
Площадка резервуаров введена в эксплуатацию в 1985 году. Площадка расположена в 2,5 км к юго-западу от села Сотниковское, в Благодарненском районе. Ёмкость резервуаров 1000 метров кубических, количество резервуаров 2. Резервуары предназначены для хранения регулирующего объёма и создания необходимых напоров в разводящих сетях села Сотниковское.
 Большинство трубопроводов водопроводной сети с. Сотниковское были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учёта требований надёжности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Износ основных водоводов составляет 100 %. Транспортировка воды осуществляется по водоводу диаметром 300 мм. В селе Сотниковское необходимо заменить 12 км сетей.

[bookmark: _Hlk50034244]Село Спасское.
Суммарная протяжённость водопроводных сетей села Спасское обслуживаемых ПТП «Благодарненское», составляет 21,765 км.
Площадка расположена в 2 км к югу от села Спасское, в Благодарненском районе. Резервуары (2×1000 м3, 2×150 м3) Резервуары предназначены для хранения регулирующего объёма и создания необходимых напоров в разводящих сетях села Спасское.
Большинство трубопроводов водопроводной сети села Спасское были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учёта требований надёжности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Износ основных водоводов составляет 98 %. Транспортировка воды в селе Спасское осуществляется по 2 водоводам диаметром 200 мм. и 300 мм. Общая протяжённость разводящих сетей составляет 21,765 м. В селе Спасское необходимо заменить 8 км разводящих сетей.

[bookmark: _Hlk50034273]Поселок Ставропольский.
В посёлке Ставропольском имеется централизованное водоснабжение. Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин с подачей в сеть потребителям. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подаётся исходная (природная) вода, так как основные показатели качества воды соответствуют требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Техническое состояние сетей и сооружений находится в удовлетворительном состоянии, большая часть сетей требует капитального ремонта. Протяженность сетей водопровода составляет 41,5 км.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Диаметр водопроводов варьируется от 100 до 225 мм. Сети выполнены из таких материалов как асбестоцемент, сталь и полиэтилен. На сегодняшний день износ сетей составляет 100 процентов.
Действующие ВЗУ не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

[bookmark: _Hlk50034297]Село Шишкино.
Техническое состояние сетей и сооружений находится в удовлетворительном состоянии, часть сетей требует капитального ремонта. Протяженность сетей водопровода села Шишкино составляет 11,7 км.
Территория в целом охвачена централизованной системой водоснабжения. Имеется возможность увеличения протяжённости сетей. Для расширения застройки на резервных территориях необходимо подводить коммунальные сети. Новая точечная застройка подключатся к уже имеющимся сетям.
Площадка насосной станции № 1 введена в эксплуатацию в 2008 году. Расположена в Благодарненском районе Ставропольского края в 4 км. северо-восточней города Благодарного. С целью создания запаса воды и равномерной работы насосной станции в целом и её насосных агрегатов в частности, на площадке насосной станции расположен приёмный резервуар ёмкостью 150 м3 (восточный) и резервуар ёмкостью 250 м3 (восточный). На территории площадки предусмотрена прокладка инженерных технологических водоводов и сборных линий. Все водоводы и сборные линии выполнены из стальных и асбестоцементных труб. Резервуары предназначены для хранения регулирующего объёма и создания необходимых напоров в разводящих сетях села Шишкино.
Диаметр водопроводов варьируется от 32 до 250 мм. Сети выполнены из таких материалов как асбестоцемент, сталь и полиэтилен. Износ разводящих сетей составляет 86 процентов. Транспортировка воды в селе Шишкино осуществляется по магистральному водоводу диаметром 225 мм. переходящему в водовод диаметром 200 мм, выполненному из полиэтиленовых труб. Общая протяжённость разводящих сетей составляет 11,718 км, бесхозяйных 0,232 км. В селе Шишкино необходимо заменить 2,763 км разводящих сетей. 
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Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.
Город Благодарный.
Водоотведение города Благодарного представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделённый на три составляющих:
сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотёчным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;
механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;
обработка и утилизация осадков сточных вод.
Водоотведение города Благодарного представляет собой комплекс инженерных сооружений, включающий в себя:
сети водоотведения - 46,25 км;
канализационные насосные станции - 4 шт.;
очистные сооружения канализации - 1 шт.
Сточные воды по двум напорным трубопроводам Д = 315 мм поступают в приёмную камеру, где происходит гашение остаточного напора насосов. Из приёмной камеры стоки поступают в водоизмерительный лоток Вентури.
Затем стоки попадают в песколовки, где происходит выделение тяжёлых минеральных примесей. Удаление пульпы из песколовок осуществляется на песковые площадки.
После песколовок сточная вода поступает в первичные отстойники, где происходит удаление плавающих примесей и сырого осадка в илоперегневатель. Отстоянная вода из сборного лотка первичных отстойников попадает в каждую секцию аэротенков, где при помощи активного ила и кислорода воздуха происходит биологическая очистка.
Из аэротенков вода поступает во вторичные отстойники. Выпадающий во вторичных отстойниках активный ил перекачивается в аэротенки и частично перекачивается в аэробный минерализатор. Далее осадок для уплотнения и подсушки подаётся на иловые площадки.
Осветлённая вода из вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, а затем для доочистки в естественных условиях в биологические пруды.
Пройдя полную биологическую очистку стоки поступают в ершовый смеситель, где обеззараживаются хлором, а затем по сбросному коллектору из асбестоцементной трубы Д = 500 мм попадают в реку Мокрая Буйвола.
К централизованной системе канализации подключён жилой фонд частично, ОСК в настоящее время загружены лишь на 28-30 %. Основная часть населения пользуется выгребными и септиками, являющимися источниками загрязнения грунтовых вод.
Охват города канализационной сетью недостаточен, учитывая высокую степень благоустройства жилых и производственных зданий, а годовое потребление воды достигает 1,77 млн. м3.
Население проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Не оборудование централизованными системами водоотведения городских улиц обусловлено сложным рельефом местности микрорайонов, при этом, ввиду значительных перепадов отметок поверхности земли, на канализационной сети следует размещать канализационные насосные станции (КНС) для перекачки сточных вод на более высокие отметки. Кроме того, плотная застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих подземных инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения КНС.
Для обеспечения населения города услугами централизованного водоотведения требуется разработка принципиальной схемы канализования.
Одной из важнейших проблем муниципального коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения города Благодарного. Износ основных самотёчных коллекторов, напорных трубопроводов, дюкеров и канализационных насосных станций составляет более 80 процентов. Последнее десятилетие сети практически не обновлялись.
На протяжении последних пяти лет реновация действующих канализационных сетей в среднем составляет 0,5 процентов в год от общей протяжённости.

Село Александрия, поселок Госплодопитомник, хутор Кучурин, поселок Мокрая Буйвола, хутор Новоалександровский, село Бурлацкое, село Елизаветинское, село Каменная Балка, поселок Каменка, село Сотниковское, село Спасское, аул Эдельбай.
Водоотведение в данных населённых пунктах производится двумя способами:
система автономной канализации домовладений с отведением сточных вод в грунт;
индивидуальные накопители сточных вод (выгреба).

Село Алексеевское, село Мирное.
Сброс хозяйственно-фекальных вод производится в выгребные ямы с последующим вывозом в установленном порядке. На балансе и обслуживании ПТП «Благодарненское» сетей и ОС канализации в данных населённых пунктах нет.

Хутор Большевик, хутор Красный Ключ, хутор Алтухов, хутор Гремучий, хутор Дейнекин, поселок Ставропольский, село Шишкино, поселок Молочный, поселок Видный.
Централизованной системы канализации не имеется. Административные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией. В жилой застройке имеются надворные туалеты и выгребные ямы. Последующий вывоз сточных вод осуществляется в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Накопительные канализационные ямы требуют постоянного надзора и текущего ремонта. Причина низкой степени благоустройства является отсутствие центральной канализации. Это также приводит к загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов. 
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В настоящее время централизованное теплоснабжение Благодарненского муниципального округа осуществляет Благодарненский участок Буденновского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс».
Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.
Отпуск тепла производится от 23 источников тепловой энергии. Характеристика источников тепловой энергии представлена в таблице 2.


Характеристика источников тепловой энергии на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 2.
	№ п/п
	Благодарненский муниципальный округа
	наименование котельной, адрес
	установ
ленная мощность, Гкал/час
	протяжён
ность тепло
сетей в 2 тр. исч., км

	1
	ул. Первомайская
	котельная № 15-01
	1,836
	0,951

	2
	пр.60 лет Октября
	котельная №15-03
	2,314
	0,849

	3
	ул. Свободы
	котельная №15-04
	0,26
	0,497

	4
	ул. Однокозова
	котельная №15-05
	3,396
	2,331

	5
	ул. Ленина
	котельная №15-06
	0,258
	0,050

	6
	ул. Свободы
	котельная №15-07
	1,569
	0,644

	7
	ул. Оболенского
	котельная №15-08
	1,05
	0,569

	8
	ул. Первомайская
	котельная № 15-09
	1,6576
	0,552

	9
	ул. Комсомольская
	котельная № 15-10
	8,858
	3,368

	10
	ул. Первомайская
	котельная № 15-11
	1,485
	0,790

	11
	пер. Кочубея
	котельная №15-14
	0,26
	0,396

	12
	пл. Строителей
	котельная № 15-15
	7,2498
	3,117

	13
	с. Александрия, 
ул. Пролетарская, 115
	котельная № 15-24
	0,676
	0,183

	14
	с. Алексеевское, 
ул. Советская
	котельная №15-18
	0,80
	0,238

	15
	с. Бурлацкое, 
ул. Пролетарская, 120А
	котельная №15-17
	1,084
	0,530

	16
	с. Елизаветинское, 
ул. Ленина 141 А
	котельная № 15-25
	1,647
	0,513

	17
	с. Каменная Балка, 
ул. Школьная, 18а
	котельная №15-22
	0,957
	0,543

	18
	с. Каменная Балка, 
ул. Квартальная,8
	котельная № 15-23 А
	0,031
	0,0

	19
	с. Красные Ключи, 
ул. Школьная 18
	котельная № 15-21
	1,720
	0,628

	20
	п. Ставропольский, 
пл. Юности, IA
	котельная №15-20
	1,935
	0,141

	21
	с. Шишкино, 
ул. Дьякова 128 А
	котельная №15-16
	0,258
	0,751

	22
	г. Благодарный, 
ул. Вокзальная, 33
	котельная №15-29
	0,7224
	0,673

	23
	г. Благодарный, 
ул. Первомайская, 50
	топочная № 15-26
	0,02
	0,0

	
	ИТОГО
	×
	40,0438
	18,314


Тепловые сети Благодарненского муниципального округа Ставропольского края обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям.
Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного строительства и муниципальные учреждения образования и культуры.
Предприятия используют свои источники тепловой энергии для производственных нужд. Основная территория собственно г. Благодарного является зоной среднеэтажного строительства, которая обеспечивается централизованным отоплением. В зонах действия систем теплоснабжения центральных тепловых пунктов (ЦТП) в настоящее время нет. 
Промышленные предприятия имеют на своей территории технологические теплосети,  данных по ним нет. Тепловые сети от источников тепловой энергии МО Благодарненского муниципального округа по типу прокладки делятся на: надземные, подземные бесканальные, подземные канальные. Внутренние диаметры проложенных трубопроводов от 0=0,025 м до 0=0,3 м. 
В качестве тепловой изоляции используется - Маты минераловатные прошивные марки 100, Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Пенопласт ФРП-1 и резопен группы 100, гидроизоляцией служит полиэтилен и рубероид соответственно. 
Тепловая изоляция трубопроводов находится в удовлетворительном состоянии. Незначительная часть проложенных трубопроводов находится без теплоизоляции.
Все котельные муниципального округа используют в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-2022 «Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». Резервного топлива на всех котельных не предусмотрено.
Всё оборудование котельных предназначено для использования одного вида топлива, к работе на двух видах (рабочее - резервное) топлива не приспособлено. Резервных видов топлива на всех котельных нет.

Балансы тепловой энергии (мощности) с определением резервов располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
Таблица 3.
	Источник теплоснабжения
	
установленная теплопроизво
дительность котельной,
Гкал/ч
	
подключённая нагрузка, Qrnax, Гкал/ч
	
годовая выработка тепла, Q год, Гкал/год
	 
дефицит (-), резерв (+), Гкал/ч

	Котельная № 15-01
	1,836
	0,7757
	1019,08
	0,6782

	Котельная № 15-03
	2,686
	1,7
	2911,75
	0,147

	Котельная №15-04
	0,26
	0,2906
	897,41
	0,01

	Котельная №15-05
	2,249
	1,3067
	3834,41
	0,35

	Котельная №15-06
	0,258
	0,206
	381,83
	0,038

	Котельная № 15-07
	1,569
	0,2564
	341,24
	0,528

	Котельная №15-08
	1,05
	0,3775
	484,89
	0,5598

	Котельная №15-09
	1,6576
	0,9474
	1770,11
	0,284

	Котельная №15-10
	8„858
	2,9724
	5762,23
	2,0852

	Котельная №15-11
	1,485
	0,7132
	1371,81
	0,7172

	Котельная №15-14
	0,26
	0,0855
	1548,82
	0,1385

	Котельная №15-15
	7,2498
	5,1152
	8459,43
	2,4474

	Котельная №15-24
	0,676
	0,2948
	835,76
	0,8142

	Котельная №15-18
	0,80
	0,2854
	631,6
	1,0798

	Котельная №15-17
	1,084
	0,416
	739,8
	0,6929

	Котельная №15-25
	1,647
	0,2031
	560,9
	1,0321

	Котельная №15-22
	1,56
	0,4341
	1118,65
	0,8179

	Котельная №15-23 А
	0,172
	0,027
	247,36
	0,123

	Котельная №15-21
	1,892
	0,4043
	978,5
	1,1871

	Котельная №15-20
	1,935
	0,2904
	600,3
	0,9204

	Котельная №15-16
	0,258
	0,187
	747,0
	0,0184

	Котельная № 15-29
	0,7224
	0,4784
	764,2
	0,2283

	ИТОГО
	19,7412
	17,7671
	36007,08
	14,8974



[bookmark: _Toc216281955]V.Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

Ключевым показателем качества жизни населения является уровень комфортности проживания. Важную роль в этом играет экология. 
Современная ситуация системы обращения с отходами в Благодарненском муниципальном округе сохраняет общероссийские тенденции. Общий объем твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО) возрастает, ухудшая санитарное состояние территорий. 
Источниками образования ТКО на территории муниципального округа являются:
жилой фонд;
объекты социального назначения;
промышленные и производственные предприятия (отходы 4-5 классов опасности).
В 2017 году силами предприятий, организаций и учреждений муниципального округа были проведены работы по уборке въездных дорог, городских улиц, внутри дворовых территорий, кладбищ.
Одной из серьёзных экологических проблем в округе остаётся проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания ТКО. 
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края располагается 2 объекта обращения с ТКО:
мусоросортировочная станция (объект обработки), расположенная по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, территория бывшего колхоза «Красная звезда», 2,7 км северо-западнее развилки автодорог «Летняя Ставка - Благодарный-Александровское» и «Светлоград-Благодарный-Буденновск», находящаяся в пользовании общества с ограниченной ответственностью «Эклат»;
полигон ТКО (объект размещения), расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, территория бывшего колхоза «Красная Звезда», в 2,7 км северо-западнее развилки автомобильных дорог «Летняя Ставка-Благодарный-Александровское» и «Светлоград- Благодарный-Буденновск», находящийся в пользовании общества с ограниченной ответственностью «Эклат».
В соответствии Ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённые Приказом Министерства сельского хозяйства  Российской Федерации от 11 ноября 2024 года № 677, размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) -1 000 м;
скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
автомобильных, железных дорог и в зависимости от их категории - 50-300 м. роме того, на территории округа размещены 24 кладбища на общей площади 87,3 га.

























ИНФОРМАЦИЯ
о земельных участках на территории Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края под кладбищами
Таблица 4
	№
п/п
	Местоположение
земельного участка
	площадь, га
	кадастровый 
номер
	категория и разрешённое использование

	1. 
	Село Александрия, 
ул. Пролетарская, б/н
	5,3816
	26:13:090901:1166
	земли населённых пунктов, ритуальная деятельность

	2. 
	с. Александрия, в 1500 м. на юг от центра села
	4,0649
	26:13:091001:15
	земли сельскохозяйственного назначения, ритуальная деятельность

	3. 
	Село Бурлацкое, юго-западная часть села Бурлацкое
	2,3187
	26:13:150201:482
	земли населённых пунктов, под общественное кладбище
(ритуальная деятельность)

	4. 
	Хутор  Гремучий
	1,3471
	26:13:050204:9
	земли сельскохозяйственного назначения, ритуальная деятельность

	5. 
	х. Алтухов
	0,7905
	26:13:050404:11
	земли сельскохозяйственного назначения, ритуальная деятельность

	6. 
	Поселок  Ставропольский, 
ул. Новая, б/н
	0,8347
	26:13:140401:320
	земли населённых пунктов, ритуальная деятельность
(ритуальная деятельность)

	7. 
	На территории бывшего колхоза «Гигант»
	4,3225
	26:13:161101:128
	земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под общественное кладбище
(ритуальная деятельность)

	8. 
	Село  Сотниковское,
ул. Пролетарская, б/н
	5,8576
	26:13:161202:881
	земли населённых пунктов, под центральным кладбищем (ритуальная деятельность)


	9. 
	На территории бывшего колхоза «Эдельбайский»
	1,2602
	26:13:040601:21
	земли сельскохозяйственного назначения, под восточным кладбищем аула Эдельбай
(ритуальная деятельность)

	10. 
	На территории бывшего колхоза «Эдельбайский»
	2,5901
	26:13:040201:16
	земли сельскохозяйственного назначения, под северным кладбищем аула Эдельбай
(ритуальная деятельность)

	11. 
	На территории бывшего колхоза «Эдельбайский»

	0,5792
	26:13:040401:20
	земли сельскохозяйственного назначения, под западным кладбищем аула Эдельбай
(ритуальная деятельность)

	12. 
	Село Алексеевское
	3,1451
	26:13:020105:5
	земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Ритуальная деятельность

	13. 
	Село Алексеевское
	4,2951
	26:13:020903:7
	земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Ритуальная деятельность

	14. 
	Хутор Большевик, в 100м южнее улицы Зелёной
	0,6105
	26:13:000000:4857
	земли населённых пунктов, для иных видов деятельности (ритуальная деятельность)

	15. 
	Село Елизаветинское
	

4,5088
	

26:13:130302:23
	земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Ритуальная деятельность



16. 
	17. 
	Село  Каменная Балка, 500 м на юг от улицы 40 лет Победы
	1,4775
	26:13:010202:28
	земли сельскохозяйственного назначения,
 ритуальная деятельность

	18. 
	с. Мирное
	3,0856
	26:13:030701:21
	земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Ритуальная деятельность

	19. 
	Село Спасское 
пер. Решетилова
	4,3878
	26:13:070801:784
	земли населённых пунктов, ритуальная деятельность

	20. 
	Село Шишкино
	1,2959
	26:13:090501:9
	земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Ритуальная деятельность

	21. 
	Село Бурлацкое, 
улица Мостовая
	4,2321
	26:13:150201:883
	земли населённых пунктов, ритуальная деятельность

	22. 
	На территории муниципального образования город Благодарный (северное)
	16,3752
	26:13:060307:10
	земли промышленности, энергетика, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ритуальная деятельность

	23. 
	г. Благодарный
(Мельничное)
	9,0691
	26:13:100708:895
	земли населённых пунктов, ритуальная деятельность

	24. 
	г. Благодарный, ул. Чапаева
	3,8055
	26:13:100304:362
	земли населённых пунктов, ритуальная деятельность

	25. 
	г. Благодарный,
ул. Московская
	1,6597
	
26:13:100701:739
	з
емли населённых пунктов, ритуальная деятельность

	
	ИТОГО
	87,295
	×
	×



Проблема обращения с медицинскими отходами, их сбор, хранение и переработка являются одной из актуальных задач лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого населённого пункта. Медицинские отходы относят к категории опасных отходов. Количество медицинских отходов имеет устойчивую тенденцию к интенсивному росту.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  находятся структурные подразделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Благодарненская районная больница». В соответствии с санитарными правилами все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на 5 классов опасности.
В зависимости от класса опасности применяют следующие методы обезвреживания:
захоронение на специальном полигоне, без обеззараживания, например, на полигоне для токсичных отходов;
обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТКО;
сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.
Проблема утилизации биологических отходов остро стоит во всех без исключения регионах Российской Федерации, а также во многих иностранных государствах.
Ветеринарно-санитарными правилами определён порядок сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (ветеринарные правила сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённые Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 11 ноября 2024 года № 677).
Указанные правила являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.
При подготовке отдельных видов отходов к сдаче в пункты приёма вторичных материальных ресурсов (ВМР) вся стеклянная, пластиковая, металлическая и картонная упаковка должна быть предварительно обработанной и подготовленной.
В области обращения с отходами на территории муниципального образования выявлены следующие недостатки:
отсутствие пунктов приёма вторсырья и опасных отходов;
отсутствие организованной системы сбора и переработки бумаги, картона, стекла в составе ТКО;
отсутствие технологии обезвреживания отходов;
отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов;
отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование, и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);
отсутствие комплексной системы учёта, контроля, регулирования в области обращения с отходами;
отсутствие местной инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии;
низкий уровень экологической культуры населения;
необходимость реконструкции канализационной системы;
необходимость проведения мероприятий по доведению до соответствия качества подземных вод для водоснабжения населения муниципального округа;
необходимость постоянного радиационного контроля.
Сбор хозяйственно-бытового мусора должен вывозиться специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3, в холодное время года (при температуре минус 5 °С и ниже) интервал вывоза составляет не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) – не более одних суток (ежедневный вывоз). 
Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований. Летом должны выполняться работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха. 
Снеговые массы преимущественно сгребаются вдоль дорог. В отдельных случаях вывозятся на безопасные участки берега проток, где при повышении температуры плавятся естественным образом. 
Современное экологическое состояние территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путём с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.
Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха Благодарненского муниципального округа Ставропольского края оказывают: промышленные предприятия, котельные и предприятия сельского хозяйства.
В целом, на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края предприятия со значительными выбросами в атмосферный воздух отсутствуют. Территория Благодарненского муниципального округа Ставропольского края имеет относительно благоприятную экологическую обстановку. Водные ресурсы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края представлены как поверхностными, так и подземными водами.
Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которые устанавливаются нормативными документами, и обеспечивают безопасность и безвредность воды для человека. 
Современный уровень загрязнения водных объектов на территории муниципального округа определяется сбросами загрязнённых вод объектов сельского хозяйства, промышленными предприятиями, объектами жилищно-коммунального хозяйства.
В качестве источников электромагнитного излучения на территории муниципального округа можно отметить вышки сотовой связи. Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории муниципального образования являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).
По территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края проходят электролинии напряжением 110 кВ и 10 кВ, а также линия в промышленной зоне напряжением 35 кВ.
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. 
Линии электропередачи напряжением 110, 10 и 35 кВ не оказывают электромагнитного воздействия на население Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, из-за значительного расстояния до жилой застройки.
Источником внешнего шума на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края является железнодорожный транспорт, проходящий по тупиковой железнодорожной ветке промышленного назначения и по основному пути. Шумовое воздействие, оказываемое на население автомобильным транспортом также существенно, из-за высокой интенсивности автотранспорта и перегруженности автомагистралей.
Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создаёт опасность для здоровья населения. При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможно проявление или активизация водно-эрозионных процессов плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.
Экологическая обстановка на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края благоприятная. По данным Росприроднадзора, в 2019 году в атмосферу на территории Благодарненского муниципального округа стационарными источниками выброшено 3608 т загрязняющих веществ. Превышений среднегодовой концентрации загрязняющих атмосферу веществ в пределах рекреационных и селитебных зон не установлено.
Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населённых мест.
Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются:
строительство полигонов для утилизации коммунальных и промышленных отходов;
внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.
Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории муниципального округа являются: 
механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации горнолыжных трасс и коммуникаций (дорог, подъёмников и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;
химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;
строительные отходы;
продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;
хозяйственно-бытовые сточные воды;
горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;
источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населённым пунктам муниципального образования.
Экологическая политика администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, как и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения округа. Достижение данных целей органами местного самоуправления Благодарненского муниципального округа Ставропольского края решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения окружающей среды. 

[bookmark: _Toc216281956]VI.Существующее положение по газоснабжению

Все населённые пункты Благодарненского муниципального округа Ставропольского края газифицированы. Основным источником газоснабжения города Благодарного является магистральный газопровод «Мирное - Журавское - Минводы», который проложен от Мирненского месторождения. Система газоснабжения 2 ступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений - среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого (Р ≤ 0,005 МПа).
От магистрального газопровода по газопроводам-отводам D=300 мм Р ≤ 5,5 МПа газ поступает на ГРС г. Благодарный. ГРС расположена у северо-восточной границы города. От ГРС по газопроводам высокого (Р ≤ 0,6 МПа) газ поступает на ГРП и ШРП города, где давление понижается до среднего и низкого и подаётся к потребителям. Газ давлением до 0,3 МПа подаётся для газификации котельных и промпредприятий. На хозяйственно-бытовые нужды и местное отопление газ подаётся давлением до 0,003 МПа.
Благодарненский муниципальный округ  Ставропольского края в числе лидеров по уровню газификации - 94,86  процентов, газифицировано природным газом 21 328 квартиры (домовладения). Общая протяжённость газовых сетей составляет 850,84 километра. Протяжённость газопроводов среднего давления на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края составляет 181,14 км, в том числе межпоселковых газопроводов 28,12 км.

Характеристика межпоселковых газопроводов
Таблица 5.
	№ п/п
	Наименование газопровода и его адрес
	характеристика газопровода
	год окон
чания строительства

	
	
	 
диаметр
	протяжён
ность, км
	проектное давление, Мпа

	вид прокладки
материал трубы
	

	1
	с. Александрия
	159
	4,8
	0,3
	подземный
	сталь
	1987

	2
	с. Елизаветинское
	108
	2,5
	0,3
	подземный
	сталь
	1994

	3
	с. Спасское
	108
	3,04
	0,3
	подземный
	сталь
	1992

	4
	п. Мокрая буйвола
	76
	4,18
	0,3
	подземный
	сталь
	1994

	5
	с. Сотниковское
	273-219
	13,6
	0,3
	подземный
	сталь
	1991


Отдельные сельские населённые пункты подключены через газораспределительные станции (далее – ГРС):
ГРС Бурлацкое.
ГРС Большевик.
ГРС Каменная Балка.
ГРС Красные Ключи.
ГРС Мирное.
ГРС Ставропольский
ГРС Алексеевское
ГРС Елизаветинское
ГРС Шишкино
ГРС Эдельбай
Остальные - через шкафной регуляторный пункт (далее - ШРП).
Существующие показатели газопроводов и распределяющих устройств на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 6.
	Наименование населённых пунктов
	используемые подсистемы АСУ ТП РГ
	протяженность газопроводов, км

	
	наименование
	количество
	

	г. Благодарный
	ГРП/ШРП
	11/97
	187,32

	с. Бурлацкое
	ГРП/ШРП
	3/16
	25,85

	с. Спасское
	ГРП/ШРП
	3/4
	39,78

	с. Сотниковское
	ГРП/ШРП
	4/1
	63,02

	х. Большевик
	ГРП/ШРП
	1/6
	12,66

	с. Каменная Балка
	ГРП/ШРП
	1/6
	14,32

	х. Красные Ключи
	ГРП/ШРП
	0/7
	20,49

	с. Мирное
	ГРП/ШРП
	1/7
	16,2

	п. Ставропольский
	ГРП/ШРП
	1/4
	23,28

	с. Алексеевское
	ГРП/ШРП
	1/3
	6,67

	с. Елизаветинское
	ГРП/ШРП
	0/11
	31,98

	с. Шишкино
	ГРП/ШРП
	0/8
	15,3

	а. Эдельбай
	ГРП/ШРП
	0/5
	11,01

	с. Александрия
	ГРП/ШРП
	3/9
	33,43

	п. Мокрая буйвола
	ГРП/ШРП
	1/1
	5/78

	Итого
	ГРП/ШРП
	30/185
	507,09












Характеристика газового хозяйства Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 7.


	№ п/п
	Наименование показателей
	единица измерения
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год

	1.
	Уровень газификации
	
	99,23
	99,34
	99,74
	94,66
	94,86

	1.1
	Общее количество квартир
	единиц
	21781
	21493
	21578
	22746
	22746

	1.1.1
	из них не подлежащих газификации
	единиц
	5
	5
	219
	219
	219

	1.2
	Количество газифицированных квартир, в том числе:
	единиц
	21607
	21344
	21302
	21323
	21328

	
	природным газом
	единиц
	21601
	21338
	21296
	21317
	21322

	
	СПГ
	единиц
	
	
	
	
	

	
	сжиженным газом
	единиц
	6
	6
	6
	6
	6

	1.3
	Уровень газификации природным и сжиженным газом
	%
	99,23
	99,34
	99,74
	94,66
	94,86

	1.4
	Уровень газификации природным газом
	%
	99,21
	99,31
	99,71
	94,64
	94,65

	1.4.1
	Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации
	%
	99,21
	99,31
	99,71
	94,64
	94,65

	1.5
	Уровень газификации сжиженным газом
	%
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	2.
	Характеристика системы газоснабжения природным газом
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО
	км
	846,68
	847,26
	851,27
	849,52
	850,84

	2.1.1
	По назначению:
	
	
	
	
	
	

	
	распределительные
	км
	625,25
	625,25
	628,59
	606,60
	606,74

	
	газопроводы-вводы
	км
	250,88
	251,46
	252,13
	272,38
	273,55

	2.1.2
	По давлению:
	
	
	
	
	
	

	
	среднего давления
	км
	182,89
	182,94
	182,95
	181,05
	181,14

	
	низкого давления

	км
	663,79
	664,32
	668,32
	668,47
	669,70

	2.1.3
	По расположению относительно поверхности земли:
	
	
	
	
	
	

	
	подземные
	км
	479,22
	479,46
	483,03
	480,99
	481,85

	
	надземные
	км
	368,04
	368,38
	368,82
	369,11
	369

	2.2
	Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе:
	км
	
	
	
	
	

	
	полиэтиленовые
	км
	20,16
	20,34
	23,85
	24,09
	24,64

	
	в т.ч. полиэтиленовые армированные
	км
	
	
	
	
	

	
	стальные, из них:
	км
	459,05
	459,11
	459,17
	456,89
	457,20

	
	санированных
	км
	
	
	
	
	

	
	требующих реконструкции
	км
	
	
	
	
	

	
	требующих диагностирования
	км
	30,31
	35,37
	41,20
	43,64
	49,58

	2.3
	Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации:
	
	
	
	
	
	

	
	до 15 лет
	км
	12,37
	20,40
	9,80
	8,72
	8,11

	
	от 15 до 30 лет
	км
	153,50
	134,69
	127,69
	114,21
	103,02

	
	от 30 до 35 лет
	км
	83,88
	82,30
	75,12
	75,51
	68,48

	
	от 35 до 39 лет
	км
	73,48
	58,75
	66,90
	51,09
	54,70

	
	39 лет
	км
	24,28
	27,16
	16,72
	29,70
	15,51

	
	40 лет
	км
	20,87
	24,27
	27,16
	16,62
	29,70

	
	от 41 до 50 лет
	км
	90,67
	111,53
	135,77
	155,23
	166,02

	
	от 50 до 60 лет
	км
	
	0,01
	0,01
	5,81
	11,66

	
	свыше 60 лет
	км
	
	
	
	
	

	2.4
	Протяженность внутренних газопроводов, всего
	км
	287,13
	287,21
	287,32
	287,34
	287,43

	
	требующих замены
	км
	
	
	
	
	

	
	со сроком эксплуатации 30 и более лет
	км
	38,54
	39,21
	43,76
	43,76
	43,96

	2.5
	Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них:
	шт.
	55
	32
	32
	30
	30

	
	   отработавших более 20 лет
	шт.
	44
	25
	27
	26
	24

	2.6
	Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них:
	шт.
	217
	218
	221
	220
	226

	
	   отработавших более 20 лет
	шт.
	65
	61
	70
	75
	80

	2.7
	Количество газифицированных промышленных предприятий
	
шт.
	12
	12
	13
	13
	13

	
	  в т.ч. объекты тепло-электроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.)
	
шт.
	
	
	
	
	

	2.8
	Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий
	
шт.
	726
	718
	737
	746
	760

	2.9
	Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов
	
шт.
	10
	10
	13
	13
	13

	2.10
	Количество газифицированных котельных, в том числе:
	шт.
	
	
	
	
	

	
	крышных (блочных)
	шт.
	
	
	
	
	

	
	мини-ТЭЦ
	шт.
	
	
	
	
	

	2.11
	Количество бытовых газовых плит, из них:
	шт.
	24195
	23970
	23801
	28643
	28760

	
	  требуют замены
	шт.
	2993
	3332
	3655
	3776
	3329

	2.12
	Количество проточных водонагревателей, из них:
	шт.
	13853
	14005
	14113
	16332
	16563

	
	   требуют замены
	шт.
	2737
	3963
	2963
	2915
	2726

	2.13
	Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них:
	
шт.
	19820
	19654
	19714
	21968
	22042

	
	  требуют замены
	шт.
	416
	1284
	6421
	7161
	6940

	2.14
	Количество бытовых газовых счётчиков
	шт.
	19017
	18636
	18196
	18279
	18289

	2.15
	Количество отопительных печей на газовом топливе
	шт.
	1945
	1684
	1685
	1261
	1261

	2.16
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего:
	тыс. м3
	94852,07
	101006,47
	95256,29
	91288,78
	88424,12

	
	транзит
	тыс. м3
	
	
	
	
	

	
	до конечных потребителей, из них:
	тыс. м3
	94852,07
	101006,47
	95256,29
	91288,78
	88424,12

	
	промышленным предприятиям
	тыс. м3
	17639,77
	20347,71
	18201,16
	12835,19
	13849,09

	
	коммунально-бытовым предприятиям
	тыс. м3
	10635,63
	10357,90
	10883,91
	15379,81
	17641,18

	
	населению
	тыс. м3
	66576,67
	70300,86
	66171,22
	63073,78
	56933,85

	2.17
	Расход газа ГРО
	тыс. м3
	529,68
	544,92
	574,44
	991,72
	573,33

	4.
	Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе:
	
км
	459,05
	459,11
	459,17
	456,89
	457,20

	4.2
	Природного газа, из них:
	км
	459,05
	459,11
	459,17
	456,89
	457,20

	
	требуют активной защиты
	км
	340,35
	340,41
	340,47
	341,20
	338,49

	
	имеют активную защиту
	км
	286,14
	287,20
	287,39
	309,76
	312,37

	
	не имеют активной защиты
	км
	54,21
	51,20
	53,08
	31,44
	26,12

	
	не требуют активной защиты
	км
	
	
	
	
	

	
	требуют дополнительного обследования
	км
	
	
	
	
	







Динамика потребления природного газа, тыс. м³
Таблица 8.
	Группа потребителей
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год

	Население
	66576,67
	70300,86
	66171,22
	63073,78
	56933,85

	Бюджетные организации
	10635,63
	10357,90
	10883,91
	15379,81
	17641,18

	Промышленные предприятия
	17639,77
	20347,71
	18201,16
	12835,19
	13849,09

	Собственные нужды
	529,68
	544,92
	574,44
	991,72
	573,33

	Технологические нужды
	46,92
	58,88
	33,388
	47,275
	33,193

	Итого
	95394,478
	101565,528
	95844,109
	92291,61
	89002,563



Акционерное общество «Благодарненскрайгаз» (далее -  АО «Благодарненскрайгаз») обеспечивает надёжное безаварийное газоснабжение потребителей округа. Основными видами деятельности предприятия являются транспортировка газа потребителям, воплощение единой технической политики, координации производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией муниципального округа. Реализацию природного газа всем категориям потребителей осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» филиал в Благодарненском районе. 
АО «Благодарненскрайгаз» решает сложные задачи по газификации Благодарненского муниципального округа, обеспечивая безаварийную и бесперебойную поставку газа потребителям. Эффективно реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие газораспределительной системы, повышение качества оказываемых услуг потребителям, модернизации газовых сетей, внедрения инновационных материалов, современных технологий и оборудования.
По информации министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (письмо от 25 июня 2021 года  № 03-4304), потенциальный уровень газификации населения природным газом в Ставропольские края на 01 января 2021 года составляет 98,39 процентов, в том числе в сельской местности 96,30 процентов. Продолжаются работы по:
газификации улиц внутри сельских населённых пунктов;
прокладке газопроводов низкого давления в перспективной жилой застройке;
системному мониторингу и модернизации (при необходимости) с увеличением объёмов подачи газа потребителям.

[bookmark: _Toc216281957]VII.Существующее положение системы и структуры электроснабжения

Электроснабжение населения и бизнеса Благодарненского муниципального округа   Ставропольского      края    обеспечивают   участок г. Благодарный филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть», г. Светлоград (далее - участок «Электросеть» г. Благодарный), Благодарненские районные  электрические  сети  филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»  -  «Ставропольэнерго»  Светлоградских электрических сетей (далее  - Благодарненские РЭС). 
Благодарненский участок «Электросеть» обслуживает 266,34 км высоковольтных линий ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ, а также 94 трансформаторных подстанций, 12546 потребителей частного сектора и 489 – промышленного сектора.
Электроснабжение потребителей Благодарненского муниципального округа   Ставропольского      края    осуществляется через подстанции 110, 35, 10 кВ и связывающие их воздушные линии электропередач следующим способом:
подстанция Благодарная-330 - расположена в черте города Благодарного, принимает напряжение 330 кВ от подстанции Ставрополь -330 по ЛЭП Л-330-18, которое транзитом передаётся на п/ст Прикумск-330 по ЛЭП Л-330-19;
подстанция Благодарная 110/35/10 - расположена в черте города Благодарного, принимает напряжение 110 кВ от п/ст Благодарная-330, которое транзитом передается на подстанцию Восход. В случае необходимости возможно получение напряжения от п/ст Восход по Вл 110 кВ Л-63.
По ЛЭП 35 кВ от подстанции Благодарная 110/35/10 запитаны следующие подстанции округа:
подстанция Бурлацкая по Л-364;
подстанция Каменная Балка по Л-412;
подстанция Елизаветинская по Л-422;
подстанция КПД по Л-713. 
В случае аварийной необходимости, есть возможность подачи напряжения на шины 35кВ по Л-365 от подстанции Гофицкая;
подстанция Восход 110/35/10 – расположена на окраине села Мирное, принимает напряжение 110 кВ от подстанции Благодарная 110/35/10 по ВЛ 110 кВ Л-63. Подстанция связана воздушными линиями 110 кВ:
Л-83 с подстанцией Арзгир;
Л-157 с подстанцией Рагули;
Л-62 с подстанцией Летняя Ставка.
подстанция   Ставропольская 110/10 - расположена    на           окраине поселка Ставропольский, транспортирует электроэнергию на подстанцию Ленинская по ВЛ 110 кВ Л-171. Есть возможность подачи электроэнергии по Л-154 от подстанции Благодарная-330;
подстанция Александрия 110/10 - расположена на окраине села Александрия, связана с подстанцией Благодарная-330 по Вл 110кВ Л-256 и с подстанцией Гофицкая по Вл 110 кВ Л-254;
подстанция Бурлацкая 35/10 - расположена на окраине села Бурлацкое, принимает напряжение от подстанции Благодарная-110/35/10   по Вл 35 кВ Л-364. Связана с подстанцией Сотниковская по Вл 35 кВ Л-419; 
подстанция Сотниковская 35/10 - расположена на окраине с. Сотниковское, связана с подстанцией Бурлацкая по Вл 35 кВ Л-419. Есть возможность подачи электроэнергии по Вл 35 кВ Л-520 от подстанции Чкаловская;
подстанция КПД 35/10 - расположена в черте города Благодарный, принимает напряжение от подстанции   Благодарная-110/35/10 по Вл 35 кВ Л-713 и Л-412;
подстанция Каменная Балка 35/10 - расположена на окраине села Каменная Балка, принимает напряжение 35кВ от подстанции Благодарная 110/35/10 по Вл 35 кВ Л-412;
подстанция Елизаветинская 35/10 - расположена на окраине села Елизаветинское, принимает электроэнергию от подстанции Благодарная 110/35/10 по Вл 35 кВ Л-422. Есть возможность подачи электроэнергии по Вл 35 кВ Л-725 от подстанции НС-2 Б.
Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110, 35 кВ силовых трансформаторов составляет 131,6 тыс. кВА.
На территории Благодарненского муниципального округа   Ставропольского      края    расположены 11 высоковольтных понижающих подстанций 110, 35 кВ. Кроме того, на территории Благодарненского округа расположена 1 высоковольтная понижающая подстанция, имеющая ведомственную принадлежность. 
Общая протяжённость линий электропередач ВЛ 110 кВ составляет 178,5 км. Опоры металлические и железобетонные. 
Распределительные сети ВЛ-35 кВ и 10 кВ, отходящие от подстанций до распределительных пунктов ТП (КТП) - 10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Общая протяжённость линий электропередач ВЛ 35 кВ - 170 км. Опоры металлические и железобетонные. Общая протяженность линий электропередач ВЛ 10 кВ - 878,43 км. Существующие линии выполнены на металлических, деревянных и железобетонных опорах. 
В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа загружено даже в осенне-зимний период менее, чем на 50 процентов от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле населённых пунктов на территории Благодарненского муниципального округа   Ставропольского      края    нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении её подачи в округ от генерирующих подстанций.
Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу района и его отдельным отраслям. Однако, тарифная политика сегодняшнего дня оказывается для многих потребителей серьёзной проблемой. Многие хозяйствующие субъекты по району за последние годы перестали существовать, обанкротились, сократили своё производство и электропотребление, отказались от электроснабжения многих своих ранее действовавших и необходимых объектов. По этой причине некоторые участки распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по Благодарненскому муниципальному округу Ставропольского края оказались ненужными, были демонтированы или даже просто разворованы «охотниками» за цветными металлами. При возобновлении деятельности предприятий, хозяйств, отраслей электрические сети готовы к увеличению потребления электрической энергии по МО в 1-1,5 раза без увеличения мощности существующих трансформаторов на подстанциях филиала, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа   Ставропольского      края.
Предприятием выполнены следующие работы:
замена неизолированного провода линий электропередач на самонесущий изолированный провод (далее СИП) протяжённостью 91,375 км;
произведена замена опор в количестве 301 шт.;
установлено 3974 прибора учёта на фасаде зданий абонентов, из них, 3385 счётчика «Миртек» с дистанционным снятием показаний;
произведена замена 3385 вводов к домовладениям абонентов.
Благодаря тому, что предприятием ежегодно выполняются мероприятия по развитию сетей и повышению надёжности подачи электроэнергии, существуют свободные мощности для возможного подключения к электрическим сетям всех инвестиционных площадок. Ожидаемым результатом для участка «Электросеть» г. Благодарный будет являться улучшение качества подаваемой электроэнергии и уменьшение количества потерь электроэнергии.
Благодарненские РЭС относятся к Светлоградским электрическим сетям филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго», находятся в черте города Благодарного. Участки ПУЭС находятся в четырёх сёлах и выполняют работы по всему муниципальному округу. 
В Благодарненских РЭС так же находятся участки ЛУЧ-2 и Благодарненской группы подстанций, которые выполняют работы в Туркменском и Арзгирском районах.
Бригадами Благодарненских  РЭС выполняется строительство новых ВЛ и ТП так же проводится капитальный ремонт и техническое обслуживание действующих линий электропередач, замена и установка приборов учёта. Благодарненские РЭС расположены в особых климатических условиях, приходится выполнять плавку гололёда и его отложений. 
Одной из основных проблем поддержания электрических сетей в эксплуатационном состоянии остаётся недостаток средств. Прежде всего, это связано с низкой инвестиционной составляющей установленных тарифов. На протяжении нескольких лет в затратную часть тарифа в полном объёме не включаются нормативы средств на приобретение сырья и материалов для обслуживания сетей и проведение требуемых ремонтов. В результате в среднем по предприятию износ сетей составляет 68,9 процентов. Износ технологического  оборудования достигает 60 процентов.
Основные технические характеристики оборудования и сетей системы электроснабжения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 9.
	№ п/п





	Показатели
	единица измерения
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год

	1
	Количество подстанций ПС
	шт.
	
	
	
	
	

	2
	Количество распреде
лительных пунктов РП
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Количество трансфор
маторных подстанций ТП, КТП
	шт.
	93
	93
	93
	93
	93

	4
	Суммарная установ
ленная мощность ПС
	МВА
	
	
	
	
	

	5
	Суммарная установлен
ная мощность ТП, РП
	МВА
	26170
	26170
	26170
	26170
	26320

	6
	Количество трансфор
маторов, установлен
ных в ПС, РП, ТП
	шт.
	105
	105
	105
	105
	105

	7
	Суммарная установлен
ная мощность силовых трансформаторов
	
	26170
	26170
	26170
	26170
	26320

	8
	Суммарное годовое потребление муници
пального образования 
	
	
	
	
	
	

	
	электрической мощности
	МВт
	
	
	
	
	

	
	электрической энергии
	тыс. кВт. ч.
	
	
	
	
	

	9.1
	Количество трансфор
маторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет
	
	93
	93
	93
	93
	93

	9.2
	Количество трансфор
маторов, имеющих срок эксплуатации более 30 лет
	
	80
	80
	80
	80
	80

	10
	Сумма совмещённых максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС
	

МВт.
	
	
	
	
	

	11
	Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	11.1
	коммунально-бытовые
	
МВт.
	
	
	
	
	

	11.2
	промышленные и прочие
	
МВт.
	
	
	
	
	

	12
	Сумма совмещённых максимумов нагрузок РП
	

МВт.
	
	
	
	
	

	13
	Средняя загрузка тран
сформаторов в ТП в часы собственного максимума
	%
	60
	60
	60
	60
	60


Общая протяжённость линий электропередач на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 10.
	Тип линий
	единица измерения
	класс напряжения





	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
		год

	Воздушные линии электропередач
	км
	35 кВ
	
	
	
	
	

	
	
	10(6) кВ
	65,055
	65,055
	65,055
	65,055
	65,055

	
	
	0,4 кВ
	181,85
	181,90
	181,95
	182,00
	182,01

	Кабельные линии электропередач
	км
	35 кВ
	
	
	
	
	

	
	
	10(6) кВ
	8,640
	8,640
	8,640
	8,640
	8,640

	
	
	0,4 кВ
	10,793
	10,793
	10,793
	10,793
	10,793


Фактические балансы электрической энергии на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (все потребители)
Таблица 11.
	№ п/п
	Наименование показателя
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год

	Электрическая энергия, тыс. кВт×ч

	1
	Поступление в сеть
	50434530
	48747159
	48791736
	46908575

	2
	Отпуск из сети
	40850627
	40675288
	40864877
	39606506

	3
	Потери
	9583903
	8071871
	7813493
	7302069

	4
	Относительные потери, %
	19,002
	16,558
	16,014
	15,566



Город Благодарный.
Характеристика существующего состояния электросетей:
В настоящее время электроснабжение города Благодарного осуществляется по семи фидерам 10 кВ от трех питающих центров:
1. п/ст «Благодарное-110/35/10» - Ф - 403, Ф404, Ф - 405, Ф - 511, Ф - 512, Ф - 513
2. п/ст «КПД - 35/10» - Ф - 525
3. п/ст «Благодарная-330» - ТП-10/0,4 кВ ТП-1/612 (Ф-612)
Воздушная линия 10 кВ Ф - 403 построена в 1975 году, длина линии составляет 22,17 км. По Ф-403 запитано 36 понижающих трансформаторных подстанций мощностью 9300 кВА, из них потребительских 4 шт., мощностью 763 кВА.
Воздушная линия 10 кВ Ф - 404 построена в 1978 году, длина линии составляет 23,29 км. По Ф - 404 запитано 34 понижающих трансформаторных подстанций мощностью 8035 кВА, из них потребительских 6 шт., мощностью 990 кВА.
Воздушная линия 10 кВ Ф - 405 построена в 1975 году, длина линии составляет 10,64 км. По Ф - 405 запитано 33 понижающих трансформаторных подстанций мощностью 8316 кВА, из них потребительских 27 шт., мощностью 6966 кВА.
Воздушная линия 10 кВ Ф - 511 построена в 1978 году, длина линии составляет 4,7 км. По Ф-511 запитано 10 понижающих трансформаторных подстанций мощностью 4085 кВА, из них потребительских 10 шт., мощностью 4085 кВА.
Воздушная линия 10 кВ Ф - 512 построена в 1982 году, длина линии составляет 7,6 км. По Ф - 512 запитано 16 понижающих трансформаторных подстанций мощностью 5830 кВА, из них потребительских 7 шт., мощностью 2140 кВА.
Воздушная линия 10 кВ Ф - 513 построена в 1983году, длина линии составляет 8,2 км. По Ф - 513 запитано 12 понижающих трансформаторных подстанций мощностью 2400 кВА, из них потребительских 3 шт., мощностью 960 кВА.
Воздушная линия 10 кВ Ф - 525 построена в 1982году, длина линии составляет 8,7 км. По Ф - 525 запитано 24 понижающих трансформаторных подстанций мощностью 5881 кВА, из них потребительских 24 шт., мощностью 5881 кВА.
ТП-10/0,4 кВ ТП-1/612 (Ф - 612) построена в 1989 году для очистных сооружений города. Мощность подстанции 650 кВА.
В электросетях регулярно, согласно планам проводится реконструкция: ВЛ - 10 кВ - замена провода, замена деревянных опор на железобетонных приставках, ВЛ - 0,4 кВ - замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП, замена ответвлений к домовладениям, замена деревянных опор на железобетонных  приставках, перераспределение нагрузки между низковольтными фидерами от разных трансформаторных подстанций. Эти мероприятия приводят к надёжности электроснабжения и снижению технических потерь.
Но сети остаются изношенными, их состояние сведено в таблицу 12.
Состояние сетей электроснабжения в г. Благодарный
Таблица 12.
	Наименование основных объектов
	единица измерения
	всего на балансе
	износ
 %

	ВЛ-10 кВ
	км.
	86,1
	68

	Из них на опорах:
	шт.
	1699
	

	деревянных
	шт.
	0
	

	деревянные опоры на ж/б пасынках
	шт.
	92
	100

	железобетонные
	шт.
	1588
	66

	металлические
	шт.
	19
	70

	ВЛ-0,4 кВ
	км.
	274,91
	79

	Из них па опорах:
	шт.
	3426
	

	деревянных
	шт.
	664
	100

	деревянные опоры на ж/б пасынках
	шт.
	932
	100

	железобетонные
	шт.
	2614
	82

	металлические
	шт.
	1216
	77

	КЛ-10 кВ
	км.
	8,6
	53

	КЛ-0,4 кВ
	км.
	11,4
	91

	ТП-10/0,4 кВ, РП-10 кВ
	шт.
	87
	91

	Из них:
	шт.
	
	

	КТП-10/0,4 кВ, ГКТП-10/0,4 кВ
	шт.
	62
	87

	ЗТП-10/0,4 кВ, РП-10кВ
	шт.
	25
	95

	 Трансформаторов
	шт.
	93
	87
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VIII.Мероприятия по градостроительному развитию и развитию планировочной структуры

Пространственно - территориальное развитие Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  напрямую связано с его градостроительным развитием, поскольку именно эти направления формируют основные инструменты и механизмы управления территорией.
Главные проблемы градостроительного развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  связаны со сложившейся экстенсивной пространственно-территориальной динамикой, основанной на использовании внутренних резервов территории округа. Это выражается в существенных диспропорциях в пространственной организации территории, а, следовательно, порождает проблемы градостроительного развития.
Для устранения указанных диспропорций необходимо определить новую стратегию градостроительного развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 
В современных условиях, как отмечалось выше (пункт 3.1 настоящего тома), пространственная и планировочная организация территории тесно связана с документами стратегического и территориального планирования Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края и Стратегией социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Основным направлением градостроительного развития муниципального округа является формирование градо-экологического каркаса территории. Такой подход к градостроительному развитию позволяет строить градостроительную политику в тесной взаимосвязи с экологическим состоянием территории. Более подробно градо-экологический подход к пространственному развитию округа изложен в пункте  3.4 настоящего тома.
Градостроительное развитие Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  связано с совершенствованием функционально-планировочной организации территории и определено задачами его социально-экономической динамики:
формирование и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;
сохранение и возрождение ценных архитектурных и природных объектов;
определение направлений градостроительной политики и градостроительного контроля на территории округа;
улучшение условий проживания населения, создание комфортной среды и предоставление качественного жилищно-коммунального обслуживания;
формирование градо-экологического каркаса территории.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  предполагается реализация большого числа проектов по созданию (реконструкции) объектов капитального строительства. Предлагаемые к реализации инвестиционные проекты будут интегрированы в планировочную структуру Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 
Таким образом, на территории можно выделить следующие приоритеты градостроительного развития:
Разработка единых нормативов архитектурно-планировочного облика территории жилой и общественно-деловой застройки.
Вывод промышленных и коммунально-складских предприятий и сооружений в специальные зоны.
Создание системы новых общественных пространств различного уровня.
Сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории и формирование на его основе градо-экологического каркаса.
Оптимизация структуры и территориального распределения жилищного фонда за счёт формирования новых жилых зон преимущественно малоэтажной застройки.
Развитие социальной сферы с учётом перспектив пространственно-территориального развития и демографического прогноза.
Создание единого транспортно-коммуникационного каркаса муниципального округа и его интеграция во внешнее транспортное пространство Ставропольского края.
Градостроительное развитие малых и средних сельских населённых пунктов с целью равномерного пространственного освоения территории округа.
Для реализации этих направлений необходимо в первую очередь:
произвести выбор наиболее пригодных земельных участков для организации новых инвестиционных площадок; 
сформировать перечень основных инфраструктурных проектов, необходимых для развития новых комплексов и объектов различной специализации; 
Планировочная организация территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края определяет функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края действуют следующие региональные стратегические документы в сфере социально-экономического развития, а также документы территориального планирования, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:
Стратегия социально - экономического развития Ставропольского края до 2035 года;
[bookmark: _Hlk57886857]Схема территориального планирования Ставропольского края, утверждённая постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 года № 116-п (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края  от  04 апреля 2023 года);
Генеральный план Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края, утвержденный решением Совета депутатов Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края от 18 декабря 2024 года № 234.
Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.
Главной целью территориального планирования Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа 
Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учётом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлечённых ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. 
Такие направления называются точками роста. 
1.Развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в домашних хозяйствах. 
2.Развитие промышленности на базе внедрения инновационных технологий и развитие существующих мощностей.
3.Развитие туризма и рекреации.
4.Развитие жилищного строительства.
5.Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию объектов социальной инфраструктуры и систем благоустройства.
6.Развитие альтернативных направлений экономической деятельности, ориентированных на производство высокотехнологичной продукции.
Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение значительных инвестиционных ресурсов и совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры муниципального округа. 
Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется органами местного самоуправления путём осуществления системы действий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата. Как правило, эти действия сводятся к организационным мероприятиям и нормативному регулированию.
Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития:
1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществах муниципального округа, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в агропромышленном секторе, поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.
1. Сельское хозяйство следует развивать по направлениям растениеводства, виноградарства, животноводства, птицеводства, переработки производимой продукции и взаимоувязывать его с внутренним потреблением, а также вывозом сырья и готовой продукции за пределы муниципального округа. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства жителей к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств и строительством в сельской местности одноквартирных жилых домов повышенной комфортности (мини-ферм). 
1. Развитие строительства одноэтажных и многоэтажных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) следует связывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности. 
1. Обеспечение неизменного роста инвестиционной привлекательности региона и активизация привлечения инвестиционных средств, и развитие на этой основе инновационных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. 
Главная задача пространственного развития территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  заключается в определении территориальных возможностей муниципального образования и сопоставления их с планируемым размещением объектов регионального, местного значения, строительство которых необходимо, исходя из анализа использования территории населённых пунктов, входящих в его состав и нормативов градостроительного планирования, действующих на территории Ставропольского края и Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Для удовлетворения потребности в новом жилищном строительстве необходимо определить территории, исходя из проектной численности населения 58 824 человека.
При подготовке проекта генерального плана муниципального округа даны предложения по изменению перечня функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры. 
В основу проектного решения положено сохранение существующей застройки. Предпочтительными для освоения являются следующие части территории муниципального округа:
зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения – размещения объектов капитального строительства для осуществления экономической деятельности (новых мест приложения труда);
зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения - размещения объектов капитального строительства местного значения (новых объектов поселенческой инфраструктуры);
зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения - размещения жилищных объектов капитального строительства (новых жилых микрорайонов);
зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением рекреационных объектов (новых мест отдыха).
С учётом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения с учётом Стратегии социально-экономического развития  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, его муниципальных программ, а также документов территориального планирования верхнего уровня (СТП Ставропольского края и СТП РФ по направлениям), осуществлено функциональное зонирование территорий населённых пунктов и прилегающих территорий Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 

Город Благодарный.
Генеральным планом предлагается планировочная организация Южного жилого планировочного района и структур существующего города как единого градостроительного организма, соединённых системой городских магистралей, пешеходных связей и бульваров.
Предлагаются следующие принципы проектной организация территории города:
1. На территории города должен быть создан единый массив капитальной жилой застройки с благоустройством улиц и озеленением свободных территорий.
1. Общегородской центр должен продолжить своё формирование за счёт его развития по нормам и требованиям современного градостроительства.
1. Развитие планировочной структуры селитебной территории должно быть тесно увязано с организацией разнообразного социально-культурного и бытового обслуживания населения.
1. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий должна развиваться с учётом ее транспортной и пешеходной доступности.
В основе проектной планировочной структуры города лежит планировочный каркас, состоящий из планировочных осей и центров.
Архитектурно-планировочная композиция города строится на основе двух основных взаимно - перпендикулярных композиционных планировочных осей, к которым отнесены:
1. Новая магистральная улица, формирующаяся на основе улицы Первомайской.
1. Ландшафтно - природная ось - пойма реки Мокрая Буйвола. 
Основной композиционной осью города в меридиональном направлении будет, по-прежнему, являться улица Первомайская. 
Улица Первомайская приобретает значение пешеходно-транспортной улицы. Она начинается от улицы Вокзальная.
Вдоль улицы Первомайская генпланом формируется система общественно-культурных центров различного функционального назначения. Эта магистраль должна обеспечить транспортную и пешеходную связь центра города с жилыми районами, парком, железнодорожным вокзалом и автовокзалом.
Вторая основная композиционная ось - ландшафтно-природная ось, проходящая в пойме реки Мокрая Буйвола, развивающаяся в широтном направлении.
Она должна быть полностью озеленена, с развитием вдоль неё пешеходного бульвара, который должен соединить в единую систему существующие скверы и небольшие парки, а также расположенные вдоль реки пешеходные площадки с общественной застройкой.
Территорию вдоль реки генпланом предлагается максимально освободить от сложившейся хаотичной индивидуальной застройки и превратить в озеленённую артерию города с элементами спортивно-зрелищных комплексов.
Новой горизонтальной осью города в широтном направлении станет бывшая южная объездная дорога, которая приобретает значение внутригородской магистрали, проходящей между территорией Нового (южного) жилого района и существующей селитебной территорией старого города.
Для рациональной планировочной организации города необходимо вывести из селитебной территории производственно-коммунальные предприятия, имеющие значительные санитарно-защитные зоны. К ним относятся птицефабрика, не действующий маслосырзавод.
Генпланом предлагается формирование в городе трёх планировочных районов. Северный планировочный район развивается между объездной автомобильной дорогой по улице Завокзальная на севере и реки Мокрая Буйвола на юге территории. Он включает в себя промзону, садово-дачные участки на северо-востоке, селитебную территорию, ограниченную с юга бульваром вдоль реки Мокрая Буйвола. На северо-востоке и на востоке Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  имеются свободные территории для селитебного освоения.
Центральный планировочный район развивается между рекой Мокрая Буйвола на севере и объездной автодорогой регионального или межмуниципального значения «Светлоград - Благодарный - Будённовск» на юге территории. Он включает в себя, преимущественно, селитебной территории, с небольшими участками промзон, и со значительными участками лесов на востоке и западе территории. В западной, восточной и юго-восточной частях Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  имеются свободные территории для селитебного освоения.
Южный (новый) жилой планировочный район будет формироваться между объездной автодорогой регионального или межмуниципального значения «Светлоград - Благодарный - Будённовск» на севере и новой объездной автодорогой на юге территории. В этом районе генпланом предлагается формирование преимущественно, селитебную территорию, с небольшим участком производственно-коммунальной зоны в восточной части. 
Генпланом предусматривается размещение здесь блока коммунальных предприятий, включающих пождепо, складские помещения, гаражи, малые предприятия частных фирм.
Планировочная структура города предусматривает при максимальном сохранении сложившейся уличной сети создание удобных городских связей селитебных зон с местами приложения труда, отдыха, центрами социально - культурного обслуживания.
Формирование города как единого целого способствует создание двух транспортных колец: большое внешнее кольцо, соединяющее новый жилой массив со старой частью города, лесопарковой зоной, промзоной и железнодорожным вокзалом, и внутреннее, малое, соединяющее селитебную территорию нового района с центральной частью старого города. 
Главный въезд в город предлагается по улице Московская, которая непосредственно выводит в существующий центр города.
При этом, значение улицы Свобода как въездной сохраняется, а её роль как городской магистрали усиливается при условии выхода её в районе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Благодарненский агротехнический техникум» на улицу Первомайская.
Транзитный грузовой поток предлагается пропустить в обход города по новым объездным трассам.
Композицию планировочной структуры города подкрепляет решение единой системы зелёных насаждений, состоящее из небольших городских парков, скверов, бульваров, обеспечивающих пешеходные связи внутри селитебной территории.
Предусмотрено также развитие лесопарковой зоны года в западной части города в районе выработанных карьеров и в восточной части, с использованием массива существующего леса.
Межгородской центр развивается на базе сложившегося центра в старой части города, вдоль улицы Первомайская.
Существующий городской центр, сформированный зданиями администрации, домом культуры, универмагом и другими зданиями, приобретает своё развитие через систему озеленённых пространств, как в северном, так и в южном направлении по ул. Первомайская путём создания новых комплексов торговых центров, гостиничного ансамбля учреждений торгово-развлекательного значения, рынком.
Завершается развитая система городского центра планировочным центром нового жилого района на пересечении улицы Первомайская и городской магистрали Ставрополь - Благодарный - Будённовск.
Центр нового планировочного района формируется комплексом торговых и коммерческих учреждений, учреждениями торгово-развлекательного характера.
В застройке существующего горда генпланом предлагается развитая сеть центров обслуживания за счёт рационального градостроительного использования территории при реконструкции жилых кварталов.
Промышленные предприятия и складские хозяйства города Благодарного связаны с сельскохозяйственным производством района. Северная производственная зона в настоящее время сформирована.
Все производственные предприятия, имеющие большую санитарно-защитную зону, согласно градостроительным требованиям и условиям санитарного состояния, генпланом предлагается вывести за жилую застройку. Выводу за пределы города предлагаются птицефабрика, городская свалка, автовокзал.
Проектом предусматривается территориальное развитие города на расчётный срок (2040 год) с учётом проработки перспективной численности населения.
В структуре городской застройки старой части города предлагается максимально сохранить существующий колорит жилых кварталов, усадебной застройки с необходимостью выборочной реконструкции и создания определенного силуэта центральной части города в районе улицы Первомайской и поймы реки Мокрая Буйвола.
Во избежание монотонности и однообразия жилых образований в новом районе предлагается разнообразные типы жилой застройки.
Кварталы многоэтажных зданий в комплексе с застройкой коттеджного типа формирует и создаёт определенный силуэт центра планировочного и внутригородской магистрали Ставрополь - Будённовск.
Размещение высокоплотной малоэтажной застройки предусмотрено, в основном, в центрах жилых групп.
На основной части территории нового жилого района размещены кварталы усадебной застройки.
Первоочередное строительство в городе предлагается на нескольких площадках
В центральной части существующей застройки, с частичной реконструкцией, с заменого ветхого фонда.

Село Елизаветинское.
Дальнейшее градостроительное развитие села Елизаветинское должно происходить как путём повышения значимости уже сложившихся планировочных осей, так и путём включения в планировочную структуру новых, дополнительных направлений и центров развития.
Развивающаяся планировочная структура села определяет градостроительное развитие планируемой территории и обеспечит взаимосвязанность планировочных элементов и формирование полноценного планировочного каркаса. 
Проектные предложения направлены на решение главной задачи – обеспечение устойчивого развития территории, за счёт её сбалансированного планировочного развития, рационального размещения производительных сил, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 
Предлагаемая планировочная структура позволит сохранить и усилить сложившиеся связи между основных её элементов и определит направления территориального развития и основные направления устойчивого градостроительного развития населённого пункта.

Село Александрия.
Сложившаяся производственная зона села находится в северной части села и включает территории машинно-тракторных мастерских и гаража, электроподстанции. Производственная зона может получить дальнейшее развитие за счёт резерва территорий. Проектом предлагается озеленить и благоустроить территорию кладбища.
В основе формирования чёткой планировочной структуры генерального плана лежит принцип разделения территории селитебной застройки на жилые районы и выявление основных планировочных осей, проходящим по главным улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественно-культурным центром села.
Резервные территории развития села за расчётный срок по предложениям проекта расположены в юго-восточной части на перспективном продолжении и пересечении улиц Луначарского и Ростовской.

Село  Алексеевское.
Архитектурно-планировочная организация территории села Алексеевского предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учётом сложившейся застройки и в соответствии со схемой планировочных ограничений. Перспективное развитие территории села предполагается в восточном направлении. Территории подверженные наводнениям в северо-западной части села не застраиваются. В целом жилищное строительство ведётся по исторически сложившимся улицам. Функциональное назначение зон и их размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований и ограничений по их использованию. 
В основу организации жилой зоны положена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими жилыми кварталами.
Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство принятый по проекту, составляет 0,30 га. Проектом предлагается использовать имеющие резервы территорий для жилья в сложившейся застройке. 
В северо-западной части села проектом предлагается размещение резервных территорий, как подцентра общественной зоны села в составе магазинов и объектов обслуживания. 
Проектом предлагается восстановить ранее существующий пруд перед церковью с целью улучшения природного ландшафта и инженерных мероприятий (от наводнений). 
Резерв производственной зоны предусматривается генеральным планом территории за границами застройки. 

Село  Бурлацкое.
Основные планировочные оси, ориентированные на общественно-культурный центр села, проходят в направлении север-юг по улице Комсомольской в направлении запад-восток по улице Красной. 
В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов в основном с усадебной застройкой с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство, составляет 0,30 га. 
Новое жилищное строительство ведётся в восточной части села в направлении планировочной оси по улице Красной. Территориальное развитие жилой зоны ограничено размещением промышленных и сельскохозяйственных объектов в южной и западной части села.
Зона отдыха с организацией парка, размещением комплекса спортивных площадок запроектирована в пойме реки Мокрая Буйвола на свободной территории и связана с общественной зоной по улице Мостовой.
По улице Пролетарская в восточной части села запроектирован подцентр общественной зоны с торгово-бытовым центром (магазинами, отделением связи, предприятием бытового обслуживания, площадками отдыха) и резервом территории для обслуживания новых жилых кварталов.
Производственная зона может получить дальнейшее развитие за счёт резерва территорий с учётом санитарно-защитной зоны. 
Проектом предлагается организацию санитарно - защитной зоны кладбища в соответствии с нормативными требованиями. Поскольку в санитарно-защитную зону попадают жилые кварталы, проектом предлагается прекратить захоронения, определить территорию нового кладбища за границами застройки.

Село Каменная Балка.
Размещение селитебной и производственной зоны произведено с учётом преобладающего направления ветров и рельефа местности. 
В основе формирования планировочной структуры генерального плана лежит принцип выявление основных планировочных осей, проходящих по главной улице Школьная в направлении север-юг и улицы 8 Марта в направлении запад-восток, обеспечивающих подъезд к общественному центру села. 
В основу организации жилой зоны положена сложившаяся компактная планировочная структура жилых кварталов с одноэтажными индивидуальными и двухэтажными секционными и блокированными жилыми домами с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство по данным администрации, составляет от 0,06 до 0,30 га. 
 Развитие жилой зоны на расчётный срок по проекту осуществляется на территории, прилегающей к существующей жилой застройке в восточной части села. 
С общественной зоной связана предлагаемая проектом зона отдыха, которая размещается на свободной территории, примыкающей к общественному центру. Учреждения культурно-бытового обслуживания и коммунального назначения размещены на территории села в пределах пешеходной доступности. 
Сложившаяся производственная зона села, включающая производственные и складские комплексы зданий и сооружений, находится в западной части села и может получить дальнейшее развитие за счёт резерва территорий.



Село Мирное.
В основу организации жилой зоны положена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими жилыми кварталами с жилыми домами, а также размещение общественных зданий, зелёных насаждений и производственных объектов. Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство по решению администрации, составляет 0,06 га. Проектом предлагается использовать имеющие резервы территорий для жилья в сложившейся застройке с возможностью ведения приусадебного хозяйства и выделения земельных участков площадью до 0,3 га. Основной проблемой жилой зоны является повышение уровня инженерного оборудования и благоустройства территории. 
Проектом определена рекреационная зона вдоль балки с организацией зоны отдыха на территории парка.
Сложившаяся производственная зона, включающая гаражи, склады, мехмастерские, стройдвор, находится в восточной части села и примыкает к жилой застройке. Производственная зона может получить дальнейшее развитие за счёт резерва территорий в границах существующего квартала. 
В основе формирования чёткой планировочной структуры генерального плана лежит принцип выявления основных планировочных осей, проходящих по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественно-культурным центром села. Территория села разделена по балке на западную и восточную и имеет линейную чёткую планировочную структуру с кварталами прямоугольных очертаний. 
 Основные планировочные оси, ориентированные на общественный центр села, проходят в направлении север-юг по улице Красной, в направлении запад-восток по улице Шоссейной. Второстепенные планировочные оси проходят по улицам Свободы и Пролетарской. За границами застройки в северном направлении расположена промышленная зона с животноводческим комплексом МТФ.

Село  Сотниковское.
Жилая зона застроена усадебной застройкой с различными по площади земельными участками от 0,1 га до 0,5 га.
Прибрежную зону, входящую в рекреационную зону, необходимо благоустроить и озеленить 
Ряд производственных объектов находится в зоне жилой застройки: пекарня, мельница, трансформаторная подстанция, а также территории бригад. На территории села находятся 2 кладбища, одно из которых (близлежащее к жилым кварталам) закрыто как несоответствующее санитарным разрывам от жилой застройки. 
В основу существующей архитектурно-планировочной организации села положен принцип компактного размещения жилых кварталов, учреждений культурно-бытового назначения и зоны отдыха. Композиционным центром села является общественный центр на улице Красной. Основными планировочными осями, связывающими территорию села, являются:
улица Красная в направлении северо-запад–юго-восток, на которой находится общественный центр села – здание администрации, школы, магазины;
улица Советская, проходящая параллельно улица Красная, на которой в центральной части села находятся почта, сберкасса, Дворец Культуры, медицинский центр сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Гигант»; в северо-западной части - церковь, клуб и начальная школа;
площадь Тучина в направлении юго-запад–северо-восток.
Улично-дорожная сеть села имеет прямоугольное очертание и обеспечивает удобную связь с местами приложения труда, зоны отдыха, жилыми кварталами, общественными зданиями и внешними дорогами.

Село  Спасское.
Восточный район не имеет резервов развития жилых территорий в виду ограничений на северо-востоке санитарно-защитной зоной от сельскохозяйственных объектов и наличия территорий с подтоплением и просадкой лёссовых пород.
Западный район имеет резервную территорию, благоприятную для строительства со спокойным рельефом, устойчивыми грунтами и глубоким уровнем грунтовых вод.
В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов в основном с усадебной застройкой с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство, составляет 0,30 га. 
Новое жилищное строительство ведётся в западной части села в направлении планировочной оси по улице Красной. На первую очередь строительства возможно уплотнение жилых кварталов до участков 0,3 га в районе улицы Молодёжной. 
Общественная зона села формируется вдоль улицы Красной с существующими общественными зданиями и зданиями культурно-бытового назначения. На улице Красной организуется пешеходный бульвар от существующего парка до сквера у церкви, с благоустройством и озеленением и ограничением движения автотранспорта. В центральной части села вдоль улицы Красной проектом предлагается организация охранной зоны исторической части села с дальнейшей выборочной реконструкцией жилой застройки.
Резерв общественной зоны размещается по улице Набережная в районе стадиона.
Зона отдыха с организацией парка у существующего стадиона, запроектирована в пойме реки Мокрая Буйвола с устройством набережной, которая застраивается общественной застройкой и эспланады с видовыми площадками, ориентированными на реку Мокрая Буйвола и ландшафт пойменных лугов.
По улице Красной в западной части села запроектирован подцентр общественной зоны с начальной школой, детским садом, торговым центром для обслуживания новых жилых кварталов.
Производственная зона может получить дальнейшее развитие за счёт резерва территорий для коммерческих предприятий, предусмотренных генеральным планом с учётом санитарно-защитной зоны. 
Проектом предлагается организацию санитарно-защитной зоны кладбища в соответствии с нормативными требованиями. Поскольку в санитарно-защитную зону попадают жилые кварталы, проектом предлагается прекратить захоронения и на перспективу за расчётный срок определить новую территорию кладбища.

Хутор  Большевик.
В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов с 1-2 квартирными жилыми домами с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство, составляет 0,06 га. 
 Территориальное развитие жилой зоны на расчётный срок осуществляется в пределах границ застройки в северной части хутора. 
К общественной зоне отнесена предлагаемая проектом спортивная зона, размещаемая в центральной части хутора. Проект предполагает расширение общественной зоны за счёт территорий, прилегающих к бульвару в центральной части села.

Остальные населённые пункты. 
Сложившаяся планировочная структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по развитию функциональных зон населённых пунктов. Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию функциональных зон с учётом проведения работ по инженерной подготовке территорий, предусматривающих защиту территорий от негативного воздействия природных и техногенных факторов.
Функциональное зонирование территории муниципального округа заключается в выделении основных функциональных зон (жилых, общественно-деловых, промышленных, коммунально-хозяйственных, рекреационных, сельскохозяйственных и т. д.) на основе анализа социально-экономических и природных условий, сложившейся архитектурно-планировочной структуры жилой, общественно-деловой и производственной застройки, хозяйственных связей, основных направлений их развития.
Основная цель функционального зонирования состоит в оптимизации пространства муниципального округа упорядочении планировочной структуры территории, создании необходимых условий для развития территориальных зон при учёте интересов жителей, хозяйственного комплекса, охраны окружающей среды и сохранения уникальных ландшафтов.
С учётом существующего функционального использования территории муниципального округа, проектное функциональное зонирование включает ряд условий:
пространственной дифференциации функций;
 Территория муниципального округа разделяется на основные функциональные зоны: сельскохозяйственную, жилую, общественно-деловую, промышленно-коммунальную, рекреационную и другие. Зоны общественно-деловых центров предназначаются для многофункционального использования.
возможности реализации;
 Осуществление поэтапных мероприятий, в частности, по выносу из зон жилой и общественно-деловой застройки промышленных и коммунально-складских предприятий (в случае наличия таковых), которые, которые не требуют значительных затрат и действительно реальны.
эффективности использования территории;
Увеличение зон жилой и общественно - деловой застройки за счёт достройки существующих микрорайонов, создания коттеджных и усадебных жилых массивов в зоне градостроительного освоения на территории сельских населённых мест, резервирования территорий в зонах градостроительного развития.
оптимизации территориального размещения и хозяйственной деятельности агропромышленных и коммунально-складских предприятий;
 сохранения ценных природных ландшафтов;
Формирование рекреационных зон вблизи города Благодарного и крупных сельских населённых пунктов, играющих роль опорных центров межселенного обслуживания.
Проектное функциональное зонирование, предлагаемое в границах Благодарненского муниципального округа, включает следующие зоны:
зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);
общественно-деловые зоны;
производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
производственная зона;
коммунально-складская зона;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры: зона улично-дорожной сети;
зоны сельскохозяйственного использования;
зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
зоны рекреационного назначения;
зона лесного фонда;
зоны специального назначения;
зона кладбищ;
зона озеленённых территорий специального назначения;
зона акваторий;
иные зоны (сохранение природного ландшафта).

[bookmark: _Toc216281959]IX. Жилая зона

Целью проектных решений генерального плана в сфере жилищного строительства является обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней жилищной обеспеченности.
В целях обеспечения жильём и улучшения жилищных условий граждан разработаны муниципальные программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» программы «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»; государственных программ Ставропольского края: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».
Основные общие задачи программ:
1. Повышение уровня безопасности и комфортных условий проживания для обеспечения качественной жизнедеятельности населения муниципального округа; 
2. Повышение доступности жилья для граждан;
3. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.
Дополнительное развитие жилищного строительства стало возможным и в связи с тем, что в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на территории муниципального образования предусматривается реализация следующих подпрограмм федеральной целевой программы:
подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»;
подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
Основной стратегической задачей после реализации данных программ будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объёмов бюджетных средств. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);
создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном округе;
комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;
поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;
развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;
обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;
создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустройству территорий, предназначенных под жилищное строительство (девелопмент).
[bookmark: _Hlk522282833]Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, на территориях, освобождаемых в результате сноса ветхого жилищного фонда, на землях, примыкающих к современной застройке. 
Новый жилищный фонд муниципального образования формируется как за счёт индивидуальной застройки усадебного типа, так и за счёт возведения мало- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов. 
Формируемая новая жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, а также соответствует функциональному профилю конкретного населённого пункта.
Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.
А это возможно лишь на основе разноуровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчинённости опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.
В проекте Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  до 2035 года этот показатель к 2034 году должен составлять 26,6 м2 на человека. В действующей СТП Благодарненского района этот показатель на 2034 год должен составлять 25 м2/чел.
При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства на период до 2044 года принимались предложения разработанной Минрегионом «Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан». Основными целевыми показателями реализации стратегии являются:
достижение ежегодного ввода жилья в объёме 1 кв. м на душу населения;
достижение средней обеспеченности жильём около 36 кв. м общей площади жилья на 1 человека, в том числе по сельской местности 25-26 м2/чел.;
доведение ввода малоэтажного жилья в среднем до 60 процентов от общих объёмов ввода жилья по стране.
Жильё, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до полной амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон, в пределах СЗЗ, не предусмотрено. 
При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.
В основу проектного решения развития муниципального округа положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.
[bookmark: _Hlk522282856]С учётом прогнозной численности населения к 2040 году и уровня средней жилищной обеспеченности, общий объём жилищного фонда в муниципальном округе должен составить не менее 1 888,36 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Существующая жилая застройка будет сохранена исходя из технического состояния жилищного фонда. Объём жилищного строительства с учётом сноса непригодного для проживания жилья, прироста численности населения и увеличения показателя средней жилищной обеспеченности к концу расчётного срока должен составить не менее 488,82 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Для достижения заданных параметров ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составить не менее 24,4 тыс. м2.











































Движение жилого фонда в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края
Таблица 13.
	Наименование
	существующее положение, тыс. м2
	1 очередь, 2034 год
	расчётный срок, 2044 год

	
	площадь, тыс. м2
	обеспечен
ность, м2/чел.
	площадь, тыс. м2
	обеспечн
ность, м2/чел.
	прирост нового, м2
	площадь, тыс. м2
	обеспечен
ность, м2/чел.
	прирост нового, м2

	Общая площадь жилого фонда
	1399,54
	24,3
	1636,83
	28,2
	237,29
	1888,36
	32,1
	488,82

	г. Благодарный
	825,90
	27,2
	888,91
	29,0
	63,01
	1024,05
	33,0
	198,15

	с. Сотниковское
	45,70
	10,9
	114,08
	27,0
	68,38
	132,61
	31,0
	86,91

	с. Александрия
	71,00
	21,6
	89,47
	27,0
	18,47
	104,00
	31,0
	33,00

	с. Бурлацкое
	75,28
	24,1
	84,88
	27,0
	9,60
	98,66
	31,0
	23,38

	с. Елизаветинское
	73,37
	25,1
	79,72
	27,0
	6,35
	92,67
	31,0
	19,30

	с. Спасское
	59,40
	25,9
	62,50
	27,0
	3,10
	72,65
	31,0
	13,25

	с. Алексеевское
	32,70
	20,2
	44,11
	27,0
	11,41
	51,28
	31,0
	18,58

	с. Каменная Балка
	31,60
	20,6
	41,85
	27,0
	10,25
	48,65
	31,0
	17,05

	п. Ставропольский
	27,90
	18,6
	40,92
	27,0
	13,02
	47,57
	31,0
	19,67

	с. Шишкино
	31,80
	22,6
	38,35
	27,0
	6,55
	44,57
	31,0
	12,77

	а. Эдельбай
	26,20
	22,1
	32,31
	27,0
	6,11
	37,56
	31,0
	11,36

	с. Мирное
	26,50
	22,5
	32,10
	27,0
	5,60
	37,31
	31,0
	10,81

	х. Алтухов
	17,01
	20,7
	22,32
	27,0
	5,31
	25,95
	31,0
	8,94

	х. Большевик
	21,70
	30,0
	21,70
	29,8
	0,00
	22,86
	31,0
	1,16

	х. Новоалександровский
	6,20
	19,2
	8,77
	27,0
	2,57
	10,19
	31,0
	3,99

	п. Каменка 
	4,10
	14,0
	8,00
	27,0
	3,90
	9,30
	31,0
	5,20

	х. Красный Ключ
	6,51
	30,2
	6,51
	29,9
	0,00
	6,83
	31,0
	0,32

	п. Мокрая Буйвола
	3,10
	20,5
	4,12
	27,0
	1,02
	4,79
	31,0
	1,69

	п. Видный
	4,56
	32,7
	5,07
	36,0
	0,51
	5,13
	36,0
	0,57

	х. Гремучий
	5,18
	44,2
	5,31
	45,0
	0,13
	5,38
	45,0
	0,20

	х. Дейнекин
	2,59
	35,4
	2,66
	36,0
	0,07
	2,69
	36,0
	0,10

	п. Молочный
	0,42
	6,5
	1,77
	27,0
	1,35
	2,06
	31,0
	1,64

	х. Кучурин
	0,70
	15,2
	1,25
	27,0
	0,55
	1,46
	31,0
	0,76

	п. Госплодопитомник
	0,12
	24,0
	0,12
	23,8
	0,00
	0,16
	31,0
	0,04



Укрупнённый расчёт территории нового жилищного строительства по этапам генерального плана
Таблица 14.
	№ п/п
	Тип застройки
	норматив на дом/ квартиру, га.
	I очередь
	расчётный срок

	
	
	
	количество домов, квартир, шт.
	площадь территории, га
	количество домов, квартир, шт.
	площадь территории, га

	1
	Одноквартирные жилые дома
	 
	898
	123,4
	1857
	254,2

	1.1
	Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с участками при доме 1000-1500 м2
	0,19
	342
	65,0
	696
	132,3

	1.2
	Блокированные жилые дома с приквартирными участками 400-600 м2
	0,105
	556
	58,3
	1161
	121,9

	2
	Многоквартирные жилые дома, в том числе
	 
	2830
	62,0
	5830
	127,5

	2.1
	Двухэтажные
	0,04
	587
	23,5
	1209
	48,3

	2.2
	Трёхэтажные
	0,03
	802
	24,1
	1647
	49,4

	2.3
	Пятиэтажные
	0,01
	1441
	14,4
	2975
	29,7

	 
	ИТОГО
	 
	3728
	185,3
	7687
	381,7



В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное изменение строящегося и реконструируемого жилища:
необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;
необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного благоустройства всего жилого фонда;
для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, вовлечения частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благоприятного инвестиционного климата;
важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;
переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;
расширение строительства частных жилых домов;
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем; 
участие в подпрограммах «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;
Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:
повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;
обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;
приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;
ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;
повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;
увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;



СВЕДЕНИЯ
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения-функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов  
Таблица 15. 

	№ п/п
















	Адрес инвес
тиционной площадки
	тип инвестиционной площадки















	название и содержание инвестиционного предложения, предложения по использованию площадки


	информация о земельном участке, праве третьих лиц
	основные параметры зданий и сооруж
ний, расположенных на площадке
	    

функциональная зона

	
	населённый пункт
	улица или сведения о местоположении










	
	
	общая площадь, кв.м
	категория земель
	вид разрешённого использования
	

кадастровый номер
	удалённость от железнодорожных путей, ближайшая станция, км
	удалённость от автомагистралей, км
	наличие железнодорожных подъездных путей к площад
ке, имеющих сообщение с железной дорогой, их протяжённость
	наличие автомобильных путей к площадке
	расстояние до ближайших жилых домов, м
	
	

	1.
	г. Благодарный
	ул. Победы, 21
	общественная
	земель
ный участок
	1524
	земли населе
лённых пунктов
	под мно
гоквартирные жи
лые дома
	26:13:100309:103
	2
	1
	нет
	имеется дорога
	100 
м
	нет
	зона застройки среднеэтаж
ными жилыми домами
(от 5 до 8 эта
жей, включая мансардный)

	2.
	г. Благодарный
	ул. Победы, 23
	общественная
	земель
ный участок
	1918
	земли населён
ных пунктов
	под многоквартирные жилые дома
	26:13:100309:102
	2
	1
	нет
	имеется дорога
	100 м
	нет
	зона застрой
ки среднеэта
жными жи
лыми дома
ми (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

	3.
	г. Благодарный
	ул. Оболенского, 51
	общественная
	земель
ный участок
	1349
	земли населён
ных пунктов
	для мно
гоквартирного жи
лищного строительства
	26:13:100309:69
	1
	1
	нет
	имеется дорога
	100 м
	нет
	зона застрой
ки среднеэта
жными жи
лыми дома
ми (до 4 этажей, включая мансардный)

	4.
	г. Благодарный
	ул. Комсомольская, 31
	общественная
	под стро
ительство многок
вартир
ных до
мов ма
лоэтаж
ной застройки
	934
	земли населён
ных пунктов
	для раз
мещения многоквартирных домов ма
лоэтаж
ной жи
лой заст
ройки
	26:13:100802:430
	4
	1
	нет
	имеется дорога с ас
фальт
ным покры
тием
	100
	нет
	зона застройки индивидуальными жилыми домами

	5.
	г. Благодарный
	ул. Оболенского, 53
	общественная
	под строи
тельство многоквартир
ных домов
	1071
	земли населён
ных пунктов
	для многоквартирного жилищного строительства
	26:13:100309:726
	2
	1
	нет
	имеется дорога с ас
фальт
ным покры
тием
	100
	нет
	общественно-деловые зоны

	6.
	г. Благодарный
	ул. Оболенского, 53
	общественная
	под строи
тельство многок
вартир
ных домов
	620
	земли населённых пунк
тов
	для многоквартирного жилищного строительства
	26:13:100309:727
	2
	1
	нет
	имеется дорога
	100
	нет
	общественно-деловые зоны
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[bookmark: _Toc216281961]Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

В соответствии со статьёй 10 главы 3 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие холодное водоснабжение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 
Магистральные водопроводные сети, запроектированные ранее оставлены без изменений. Настоящим документом предлагается развитие существующей водопроводной сети с установкой на ней пожарных гидрантов и запорно-регулирующей арматуры в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2, 3)».
Проектом предусматривается максимальное использование тепловых сетей для совместной прокладки их с водопроводом. В канале теплосети водопровод прокладывается из стальных электросварных труб, которые покрываются антикоррозийной изоляцией и утепляются минерально-ватными или пенополиуретановыми скорлупами. Планируемая к строительству трасса водопровода совпадает с теплотрассой на всем протяжении.
Внутриквартальная разводящая сеть водопровода прокладывается в канале теплосети и учитывается в стоимости объектов.
Система водоснабжения муниципального округа предусматривается с учётом развития на расчётный срок (2040 год). Охват населения централизованной услугой водоснабжения предлагается обеспечить на уровне 100 % (кроме поселка Госплодопитомник, где остаётся децентрализованное водоснабжение).
В настоящее время для рассматриваемой системы водоснабжения округа применяются нормы удельного водопотребления из Региональных нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края. Для целей укрупнённого расчёта объёмов водопотребления ХВС в Генеральном плане принят норматив 160 л/сут на человека.
При расчётах неучтённых расходов, а также корректировочных коэффициентов приняты нормативы по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Неучтённые расходы приняты на уровне – 10 процентов. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят на уровне 1,2. Коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия принят на уровне 1,3. Коэффициент, учитывающий число жителей в населённом пункте, принимается по таблице 2 подпункт 5.2 СП 31.13330.2012. При разработке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

Ожидаемое потребление воды на расчётный срок в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края
Таблица 16.
	Наименование потребителей
	единица измерения
	коли
чест
во
	норма, л/сут на чел.
	к суто
чной неравномер
ности
	к ча
совой нерав
номерности

	расход воды м3

	
	
	
	
	
	
	сут
	суткax
	час
	часax

	г. Благодарный

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	31032
	160
	1,2
	1,495
	4965,1
	5958,1
	206,9
	309,3

	Административное  и общественные здания
	%
	10
	×
	1,2
	1,495
	496,5
	595,8
	20,7
	30,9

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	1,495
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	5968
	60
	1,2
	1,495
	358,1
	429,7
	14,9
	22,3

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,2
	1,495
	582,0
	698,4
	24,2
	36,3

	ИТОГО:
	6401,8
	7682,2
	266,7
	398,8

	с. Сотниковское

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	4278
	160
	1,20
	1,95
	684,4
	821,3
	28,5
	55,6

	Административное  и общественные здания
	%
	10
	×
	1,20
	1,95
	68,4
	82,1
	2,9
	5,6

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	1,95
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	823
	60
	1,20
	1,95
	49,4
	59,3
	2,1
	4,0

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	1,95
	80,2
	96,3
	3,3
	6,5

	ИТОГО:
	882,6
	1059,1
	36,8
	71,7

	с. Александрия

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	3355
	160
	1,20
	2,08
	536,8
	644,1
	22,4
	46,5

	Административное  и общественные здания
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	53,7
	64,4
	2,2
	4,7

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,08
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	645
	60
	1,20
	2,08
	38,7
	46,4
	1,6
	3,4

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	62,9
	75,5
	2,6
	5,5

	ИТОГО:
	692,2
	830,7
	28,8
	60,0

	с. Бурлацкое

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	3183
	160
	1,20
	2,08
	509,2
	611,0
	21,2
	44,1

	Административное  и общественные здания
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	50,9
	61,1
	2,1
	4,4

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,080
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	612
	60
	1,20
	2,08
	36,7
	44,1
	1,5
	3,2

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	59,7
	71,6
	2,5
	5,2

	ИТОГО:
	656,7
	788,0
	27,4
	56,9

	с. Елизаветинское

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	2989
	160
	1,20
	2,08
	478,3
	573,9
	19,9
	41,5

	Административное  и общественные здания
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	47,8
	57,4
	2,0
	4,1

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,080
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	575
	60
	1,20
	2,08
	34,5
	41,4
	1,4
	3,0

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	56,1
	67,3
	2,3
	4,9

	ИТОГО:
	616,8
	740,2
	25,7
	53,5

	с. Спасское

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	2344
	160
	1,20
	2,08
	375,0
	450,0
	15,6
	32,5

	Административное  и общественные здания
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	37,5
	45,0
	1,6
	3,2

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,080
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	451
	60
	1,20
	2,08
	27,1
	32,5
	1,1
	2,3

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,08
	44,0
	52,7
	1,8
	3,8

	ИТОГО:
	483,6
	580,4
	20,2
	41,9

	с. Алексеевское

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	1654
	160
	1,20
	2,34
	264,6
	317,6
	11,0
	25,8

	Адм. здание и общественные здание
	%
	451
	×
	1,20
	2,34
	26,5
	31,8
	1,1
	2,6

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,340
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	318
	60
	1,20
	2,34
	19,1
	22,9
	0,8
	1,9

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,34
	31,0
	37,22
	1,3
	3,0

	ИТОГО:
	341,4
	409,6
	14,2
	33,3

	с. Каменная Балка

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	1569
	160
	1,20
	2,34
	251,1
	301,3
	10,5
	24,5

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,34
	25,1
	30,1
	1,0
	2,4

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,340
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	302
	60
	1,20
	2,34
	18,1
	21,7
	0,8
	1,8

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,34
	29,4
	35,3
	1,2
	2,9

	ИТОГО:
	323,9
	388,7
	13,5
	31,6

	
п. Ставропольский

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	1534
	160
	1,20
	2,34
	245,5
	294,6
	10,2
	23,9

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,34
	24,6
	29,5
	1,0
	2,4

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,340
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	295
	60
	1,20
	2,34
	17,7
	21,2
	0,7
	1,7

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,34
	28,8
	34,5
	1,2
	2,8

	ИТОГО:
	316,7
	380,0
	13,2
	30,9

	с. Шишкино

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	1438
	160
	1,20
	2,34
	230,1
	276,1
	9,6
	22,4

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,34
	23,0
	27,6
	1,0
	2,2

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,340
	0,15
	0,18
	0,01
	0,01

	Поливка
	чел.
	277
	60
	1,20
	2,34
	16,6
	19,9
	0,7
	1,6

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,34
	27,0
	32,4
	1,1
	2,6

	ИТОГО:
	296,8
	356,2
	12,4
	28,9

	а. Эдельбай

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	1212
	160
	1,20
	2,6
	193,9
	232,6
	8,1
	21,0

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,6
	19,4
	23,3
	0,8
	2,1

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,600
	0,15
	0,18
	0,01
	0,02

	Поливка
	чел.
	233
	60
	1,20
	2,6
	14,0
	16,8
	0,6
	1,5

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,6
	22,7
	27,3
	0,9
	2,5

	ИТОГО:
	250,1
	300,1
	10,4
	27,1

	с. Мирное

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	1204
	160
	1,20
	2,6
	192,6
	231,1
	8,0
	20,9

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,6
	19,3
	23,1
	0,8
	2,1

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,600
	0,15
	0,18
	0,01
	0,02

	Поливка
	чел.
	231
	60
	1,20
	2,6
	13,9
	16,6
	0,6
	1,5

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,6
	22,6
	27,1
	0,9
	2,4

	ИТОГО:
	248,55
	298,08
	10,31
	26,92

	х. Алтухов

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	837
	160
	1,20
	2,86
	133,9
	160,7
	5,6
	16,0

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,86
	13,4
	16,1
	0,6
	1,6

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,860
	0,15
	0,18
	0,01
	0,02

	Поливка
	чел.
	161
	60
	1,20
	2,86
	9,7
	11,6
	0,4
	1,2

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,86
	15,7
	18,8
	0,7
	1,9

	ИТОГО:
	172,8
	207,4
	7,2
	20,6

	х. Большевик

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	737
	160
	1,20
	2,86
	118,0
	141,6
	4,9
	14,1

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,86
	11,8
	14,2
	0,5
	1,4

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,860
	0,15
	0,18
	0,01
	0,02

	Поливка
	чел.
	142
	60
	1,20
	2,86
	8,5
	10,2
	0,4
	1,0

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,86
	13,8
	16,6
	0,6
	1,6

	ИТОГО:
	152,3
	182,7
	6,3
	18,1

	х. Новоалександровский

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	329
	160
	1,20
	3,9
	52,6
	63,1
	2,2
	8,5

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	3,9
	5,3
	6,3
	0,2
	0,9

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	3,900
	0,15
	0,18
	0,01
	0,02

	Поливка
	чел.
	63
	60
	1,20
	3,9
	3,8
	4,5
	0,2
	0,6

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	3,9
	6,2
	7,4
	0,3
	1,0

	ИТОГО:
	68,0
	81,6
	2,8
	11,0

	п. Каменка

	Население,  проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	300
	160
	1,20
	3,9
	48,0
	57,6
	2,0
	7,8

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	3,9
	4,8
	5,8
	0,2
	0,8

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	3,900
	0,15
	0,18
	0,01
	0,02

	Поливка
	чел.
	58
	60
	1,20
	3,9
	3,5
	4,2
	0,1
	0,6

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	3,9
	5,6
	6,8
	0,2
	0,9

	ИТОГО:
	62,0
	74,4
	2,6
	10,1

	х. Красный Ключ

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	220
	160
	1,20
	2,86
	35,2
	42,3
	1,5
	4,2

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	2,86
	3,5
	4,2
	0,1
	0,4

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	2,860
	0,15
	0,18
	0,01
	0,02

	Поливка
	чел.
	42
	60
	1,20
	2,86
	2,5
	3,0
	0,1
	0,3

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	2,86
	4,1
	5,0
	0,2
	0,5

	ИТОГО:
	45,6
	54,7
	1,9
	5,4

	
п. Мокрая Буйвола

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	154
	160
	1,20
	5,2
	24,7
	29,7
	1,0
	5,4

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	5,2
	2,5
	3,0
	0,1
	0,5

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	5,200
	0,15
	0,18
	0,01
	0,03

	Поливка
	чел.
	30
	60
	1,20
	5,2
	1,8
	2,2
	0,1
	0,4

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	5,2
	2,9
	3,5
	0,1
	0,6

	ИТОГО:
	32,0
	38,4
	1,3
	6,9

	п. Видный

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	142
	160
	1,20
	5,2
	22,8
	27,4
	0,9
	4,9

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	5,2
	2,3
	2,7
	0,1
	0,5

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	5,200
	0,15
	0,18
	0,01
	0,03

	Поливка
	чел.
	27
	60
	1,20
	5,2
	1,6
	1,9
	0,1
	0,4

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	5,2
	2,7
	3,2
	0,1
	0,6

	ИТОГО:
	29,5
	35,4
	1,2
	6,4

	х. Гремучий

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	120
	160
	1,20
	5,2
	19,1
	23,0
	0,8
	4,1

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	5,2
	1,9
	2,3
	0,1
	0,4

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	5,200
	0,15
	0,18
	0,01
	0,03

	Поливка
	чел.
	23
	60
	1,20
	5,2
	1,4
	1,7
	0,1
	0,3

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	5,2
	2,2
	2,7
	0,1
	0,5

	ИТОГО:
	24,8
	29,8
	1,0
	5,4

	х. Дейнекин

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	75
	160
	1,20
	5,85
	12,0
	14,3
	0,5
	2,9

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	5,85
	1,2
	1,4
	0,0
	0,3

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	5,850
	0,15
	0,18
	0,01
	0,04

	Поливка
	чел.
	14
	60
	1,20
	5,85
	0,8
	1,0
	0,0
	0,2

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	5,85
	1,4
	1,7
	0,1
	0,3

	ИТОГО:
	15,5
	18,6
	0,6
	3,8

	п. Молочный

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	66
	160
	1,20
	5,85
	10,6
	12,7
	0,4
	2,6

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	5,85
	1,1
	1,3
	0,0
	0,3

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	5,850
	0,15
	0,18
	0,01
	0,04

	Поливка
	чел.
	13
	60
	1,20
	5,85
	0,8
	0,9
	0,0
	0,2

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	5,85
	1,2
	1,5
	0,1
	0,3

	ИТОГО:
	13,9
	16,6
	0,6
	3,4

	х. Кучурин

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	47
	160
	1,20
	5,85
	7,5
	9,0
	0,3
	1,8

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	5,85
	0,8
	0,9
	0,0
	0,2

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	5,850
	0,15
	0,18
	0,01
	0,04

	Поливка
	чел.
	9
	60
	1,20
	5,85
	0,5
	0,6
	0,0
	0,1

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	5,85
	0,9
	1,1
	0,0
	0,2

	ИТОГО:
	9,8
	11,8
	0,4
	2,4

	
п. Госплодопитомник

	Население, проживающее в благоустроенных домах
	чел.
	5
	160
	1,20
	5,85
	0,8
	1,0
	0,0
	0,2

	Административное  и общественные здания
	%
	451
	×
	1,20
	5,85
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Противопожарное водоснабжение
	л/с
	5
	×
	1,2
	5,850
	0,15
	0,18
	0,01
	0,04

	Поливка
	чел.
	1
	60
	1,20
	5,85
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Неучтённые расходы
	%
	10
	×
	1,20
	5,85
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	1,2
	1,4
	0,1
	0,3

	ВСЕГО по Благодарненскому муниципальному округу Ставропольского края
	12138,5
	14566,1
	505,8
	955,3



Водопотребление Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на хозяйственно-питьевые нужды с учётом суточного максимума на расчётный срок составит 14,6 тыс. м3/сут.
Существующей мощности водозаборов и водоочистных станций в муниципальном округе достаточно для обеспечения водой населения. Генеральным планом рекомендуется реконструкция ветхого трубопровода (189 км) и строительство водопровода для обеспечения 100 процентов  централизованного водоснабжения в муниципальном округе. Протяжённость – 129,2 км, в том числе 21,5 км – магистральный (требуется уточнение на этапе проектирования).
Стратегия социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края предусматривает:
замену системы водоснабжения в х. Алтухов;
замену системы водоснабжения в х. Красный Ключ.
Генеральным планом рекомендуется:
замена ветхого водопровода:
город Благодарный – 40 км;
село Александрия – 16 км;
село Алексеевское – 15,8 км;
хутор Большевик – 5 км;
село Бурлацкое – 8,5 км;
село Елизаветинское – 20 км;
село Каменная Балка – 9 км;
село Мирное – 8 км;
село Сотниковское – 12 км;
село Спасское – 8 км;
поселок Ставропольский – 41 км;
село Шишкино – 2,8 км.
строительство станции водоочистки (ВОС):
село Елизаветинское – 950 м3/сут (с учётом х. Большевик);
поселок Ставропольский – 450 м3/сут (с учётом поселок Молочный, поселок Видный);
хутор Алтухов – 260 м3/сут (с учётом хутор Дейнекин, хутор Гремучий);
строительство магистральных водоводов, Ø500-600 мм:
поселок Ставропольский - поселок Молочный, 3,5 км;
поселок Ставропольский - поселок Видный, 3,0 км;
хутор Алтухов - хутор Дейнекин, 2 км;
хутор Алтухов - хутор Гремучий, 3,2 км;
село Александрия - хутор Кучурин, 2,8 км;
село Шишкино - хутор Новоалександровский, 1,5 км;
село Каменная Балка - поселок Каменка – 7 км.
строительство насосных станций подъёма (требуется уточнение мощности на этапе проектирования):
поселок Молочный - 20 м3/сут;
поселок Видный - 40 м3/сут;
хутор Алтухов - 210 м3/сут;
хутор Дейнекин - 20 м3/сут;
хутор Гремучий - 30 м3/сут;
хутор Кучурин - 15 м3/сут;
поселок Каменка - 75 м3/сут;
хутор Новоалександровский -85 м3/сут.
строительство разводящего водопровода, Ø200-300 мм:
хутор Алтухов - 2,5 км;
хутор Гремучий - 2 км;
хутор Дейнекин - 0,8 км;
хутор Новоалександровский - 6,5 км;
поселок Каменка - 1 км;
поселок Видный - 1,5 км;
поселок Молочный - 3 км;
хутор Кучурин - 0,4 км;
город Благодарный - 20 км;
село Александрия - 8 км;
поселок Мокрая Буйвола - 1 км;
село Алексеевское -8 км;
хутор Большевик - 2 км;
село Бурлацкое - 4 км;
село Елизаветинское - 10 км;
село Каменная Балка - 5 км;
хутор Красный Ключ - 2 км;
село Мирное - 4 км;
село Сотниковское - 6 км;
село Спасское - 4 км;
поселок Ставропольский - 10 км;
аул Эдельбай - 4 км;
село Шишкино - 2 км.
Стратегия социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края:
замена 6000 метров магистрального водовода «село Александрия – город Благодарный», запорно-регулирующей арматуры.
Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на 2026-2036 годы предусматривает:
строительство локальных очистных сооружений водоснабжения (ЛОС) мощностью 3000 м3/сут. с целью улучшение качества воды абонентам с. Елизаветинское, п. Ставропольский, х. Большевик;
ремонт водоёмов-отстойников на очистных сооружениях водоснабжения (ОСВ) у с. Александрия объёмом 360 тыс. м3;
реконструкцию насосной станции № 1 с монтажом электролизной установки ЭУ-К1Н12.10 типа «ЭльСоль».
Проектируемые поселковые кольцевые водопроводные сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ду 75÷200 мм ГОСТ Р 70628.2‑2023 (ИСО 4427‑2:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы».
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов и отключающей арматуры.
Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.
Расположение линий водопровода на схеме Генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СП 42.13330.2016. 
Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. Диаметры водоводов должны уточняться на этапе проведения проектных работ с учётом гидравлических расчётов. 
Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованной системы водоснабжения:
повышение качества питьевой и горячей воды;
повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;
повышение качества обслуживания абонентов;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;
снижение удельных расходов энергетических ресурсов;
подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;
защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
На расчётный срок генерального плана необходимо выполнить проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод с целью определения границ трёх поясов зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Для его разработки и согласования в установленном порядке необходимо:
Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Проекта санитарным правилам;
Получить решение об утверждении проекта зон санитарной охраны в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26  февраля 2002 года, введённым в действие 01 июня 2002 года, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:
первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищённости горизонта.
второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.
третий пояс – радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.
При разработке проекта второй и третьей зон санитарной охраны водозаборов размеры границ зон санитарной охраны определяются методом гидродинамических расчётов по методике Всесоюзного научно-исследовательского института «ВОДГЕО», разработанной и утверждённой в 1983 году (авторы Лапшин Н.Н.  и Орадовская А.Е.).
При разработке Генерального плана Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  необходимо предусмотреть следующие мероприятия по охране водных ресурсов: 
источником питьевого водоснабжения населённых пунктов являются подземные воды, в целях охраны источника от загрязнения должны быть организованы 3 пояса санитарной охраны. Соответственно должен быть разработан и утверждён в соответствующем порядке проект зон санитарной охраны подземного водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с планом мероприятий. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть занесены в схему территориального планирования как зоны с особыми условиями использования и отображаться в Федеральной государственной информационной системе (далее – ФГИС ТП); 
сведения об установленных водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления, а также других зонах с особыми условиями их использования водных объектов, содержащиеся в разделе «Водопользование» Государственного водного реестра, также подлежат отображению в схеме территориального планирования как зоны с особыми условиями использования, и отображаться в ФГИС ТП; 
при размещении объектов, согласно документу территориального планирования, в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов особое внимание следует уделить организации достаточного количества мест для автотранспорта на оборудуемых стоянках (как в жилых кварталах, так и в местах массового отдыха). При развитии рекреационных зон на водных объектах муниципального округа необходимо предусмотреть комплекс технических и организационных мероприятий, исключающих движение и стоянку автотранспорта вне предназначенных для этого мест; 
при планировании развития территорий, входящих в состав зон санитарной охраны водозаборных узлов, необходимо обратить особое внимание на недопустимость размещения в границах 2 пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения. Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО по согласованию с органами Роспотребнадзора только при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта; 
одним из основных мероприятий, направленных на улучшение качества воды в водных объектах, является строительство (реконструкция) очистных сооружений. Доведение сточных вод на очистных сооружениях до нормативного качества позволит улучшить качество воды в водных объектах, оздоровить общую санитарную обстановку; 
необходимо исключить сброс без очистки поверхностных стоков, формирующихся на урбанизированных территориях. Территории, вновь застраиваемые в соответствии с градостроительным планом, должны оснащаться системами ливневой канализации, отводящими поверхностные стоки на очистные сооружения; 
при развитии пригородной зоны, прилегающей к водным объектам, необходимо соблюдать ограничения в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также в границах поясов санитарной охраны водозаборов; 
при внесении изменений в проект необходимо учитывать установленные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов во избежание загрязнения окружающей среды, в частности водных объектов. Хозяйственную деятельность в пределах водоохранной зоны следует осуществлять с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение вод и заиление русел, истощение водотоков.
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и развития системы канализации Благодарненского муниципального округа является бесперебойное отведение сточных вод, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования. Централизованное водоотведение на расчётный срок сохраняется в г. Благодарный. В сельских населённых пунктах предусмотреть размещение индивидуальных накопителей (септиков) заводской готовности с вывозом ЖБО на проектируемые очистные станции, со сбросом очищенных в соответствии с нормативами стоков в реки Буйвола, Грязнушка, Мокрая Буйвола.
Объём сточных вод, отводимых (вывозимых) с территории муниципального округа, рассчитанный с учётом РНГП СК (по отношению к расходу воды), но без учёта расхода воды на полив приусадебных участков, на расчётный срок (2040 года) составит 2,18 тыс. м3/сут. 
Ожидаемое водоотведение на расчётный срок в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края  
Таблица 17.
	Зона
	единица измерения
	коли
чест
во
	суточ
ный м3/сут
	часо
вой м3/час
	расчётный л/с

	г. Благодарный

	Население 
	чел.
	31032
	5958,1
	309,3
	85,9

	Существующие общественные здания
	%
	10
	595,8
	30,9
	8,6

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	297,9
	15,5
	4,3

	 ИТОГО: 
	
	
	6851,8
	355,7
	98,8

	с. Сотниковское

	Население 
	чел.
	4278
	821,3
	55,6
	15,4

	Существующие общественные здания
	%
	10
	82,1
	5,6
	1,5

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	27,4
	1,9
	0,5

	 ИТОГО: 
	
	
	930,8
	63,0
	17,5

	с. Александрия

	Население 
	чел.
	3355
	644,1
	46,5
	12,9

	Существующие общественные здания
	%
	10
	64,4
	4,7
	1,3

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	21,5
	1,6
	0,4

	ИТОГО:
	730,0
	52,7
	14,6

	с. Бурлацкое

	Население 
	чел.
	3183
	611,0
	44,1
	12,3

	Существующие общественные здания
	%
	10
	61,1
	4,4
	1,2

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	20,4
	1,5
	0,4

	ИТОГО:
	692,5
	50,0
	13,9

	
с. Елизаветинское

	Население 
	чел.
	2989
	573,9
	41,5
	11,5

	Существующие общественные здания
	%
	10
	57,4
	4,1
	1,2

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	19,1
	1,4
	0,4

	ИТОГО:
	650,5
	47,0
	13,0

	с. Спасское

	Население 
	чел.
	2344
	450,0
	32,5
	9,0

	Существующие общественные здания
	%
	10
	45,0
	3,2
	0,9

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	15,0
	1,1
	0,3

	ИТОГО:
	510,0
	36,8
	10,2

	с. Алексеевское

	Население 
	чел.
	1654
	317,6
	11,0
	3,1

	Существующие общественные здания
	%
	10
	31,8
	1,1
	0,3

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	10,6
	0,4
	0,1

	ИТОГО:
	359,9
	12,5
	3,5

	с. Каменная Балка

	Население 
	чел.
	1569
	301,3
	10,5
	2,9

	Существующие общественные здания
	%
	10
	30,1
	1,0
	0,3

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	10,0
	0,3
	0,1

	ИТОГО:
	341,5
	11,9
	3,3

	п. Ставропольский

	Население 
	чел.
	1534
	294,6
	10,2
	2,8

	Существующие общественные здания
	%
	10
	29,5
	1,0
	0,3

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	9,8
	0,3
	0,1

	ИТОГО:
	333,9
	11,6
	3,2

	с. Шишкино

	Население 
	чел.
	1438
	276,1
	9,6
	2,7

	Существующие общественные здания
	%
	10
	27,6
	1,0
	0,3

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	9,2
	0,3
	0,1

	ИТОГО:
	312,9
	10,9
	3,0

	а. Эдельбай

	Население 
	чел.
	1212
	232,6
	8,1
	2,2

	Существующие общественные здания
	%
	10
	23,3
	0,8
	0,2

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	7,8
	0,3
	0,1

	ИТОГО:
	263,7
	9,2
	2,5

	с. Мирное

	Население 
	чел.
	1204
	231,1
	8,0
	2,2

	Существующие общественные здания
	%
	10
	23,1
	0,8
	0,2

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	7,7
	0,3
	0,1

	ИТОГО:
	261,9
	9,1
	2,5

	х. Алтухов

	Население 
	чел.
	837
	160,7
	5,6
	1,5

	Существующие общественные здания
	%
	10
	16,1
	0,6
	0,2

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	5,4
	0,2
	0,1

	ИТОГО:
	182,1
	6,3
	1,8

	х. Большевик

	Население 
	чел.
	737
	141,6
	4,9
	1,4

	Существующие общественные здания
	%
	10
	14,2
	0,5
	0,1

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	4,7
	0,2
	0,0

	ИТОГО:
	160,4
	5,6
	1,5

	х. Новоалександровский

	Население 
	чел.
	329
	63,1
	2,2
	0,6

	Существующие общественные здания
	%
	10
	6,3
	0,2
	0,1

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	2,1
	0,1
	0,0

	ИТОГО:
	71,6
	2,5
	0,7

	п. Каменка

	Население 
	чел.
	300
	57,6
	2,0
	0,6

	Существующие общественные здания
	%
	10
	5,8
	0,2
	0,1

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	1,9
	0,1
	0,0

	ИТОГО:
	65,3
	2,3
	0,6

	

х. Красный Ключ

	Население 
	чел.
	220
	42,3
	1,5
	0,4

	Существующие общественные здания
	%
	10
	4,2
	0,1
	0,0

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	1,4
	0,05
	0,0

	ИТОГО:
	47,9
	1,7
	0,5

	п. Мокрая Буйвола

	Население 
	чел.
	154
	29,7
	1,0
	0,3

	Существующие общественные здания
	%
	10
	3,0
	0,1
	0,0

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	1,0
	0,03
	0,0

	ИТОГО:
	33,6
	1,2
	0,3

	п. Видный

	Население 
	чел.
	142
	27,4
	0,9
	0,3

	Существующие общественные здания
	%
	10
	2,7
	0,1
	0,0

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	0,9
	0,03
	0,0

	ИТОГО:
	31,0
	1,1
	0,3

	х. Гремучий

	Население 
	чел.
	120
	23,0
	0,8
	0,2

	Существующие общественные здания
	%
	10
	2,3
	0,1
	0,0

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	0,8
	0,03
	0,0

	ИТОГО:
	26,0
	0,9
	0,3

	х. Дейнекин

	Население 
	чел.
	75
	14,3
	0,5
	0,1

	Существующие общественные здания
	%
	10
	1,4
	0,05
	0,0

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	0,5
	0,02
	0,0

	ИТОГО:
	16,3
	0,6
	0,2

	п. Молочный

	Население 
	чел.
	66
	12,7
	0,4
	0,1

	Существующие общественные здания
	%
	10
	1,3
	0,0
	0,0

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	0,4
	0,4
	0,1

	ИТОГО:
	14,4
	0,9
	0,2

	х. Кучурин

	Население 
	чел.
	47
	9,0
	0,3
	0,1

	Существующие общественные здания
	%
	10
	0,9
	0,0
	0,0

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	0,3
	0,01
	0,0

	ИТОГО:
	10,2
	0,4
	0,1

	п. Госплодопитомник

	Население 
	чел.
	5
	0,980
	0,034
	0,009

	Существующие общественные здания
	%
	10
	0,098
	0,003
	0,001

	Проектируемые общественные здания
	×
	×
	0,033
	0,001
	0,000

	ИТОГО:
	1,111
	0,039
	0,011

	ВСЕГО по Благодарненскому муниципальному округу  Ставропольского края
	12899,3
	693,6
	192,7


Генеральным планом рекомендуется:
замена ветхих канализационных сетей:
город Благодарный - 30 км;
строительство канализационных очистных станций (КОС):
город Благодарный - 10500 м3/сут (с учётом отведения поверхностного стока);
село Сотниковское - 950 м3/сут;
село Александрия - 745 м3/сут (с учётом стоков хутор Кучурин и поселок Госплодопитомник);
село Бурлацкое -700 м3/сут;
село Елизаветинское - 650 м3/сут;
село Спасское - 520 м3/сут;
село Алексеевское -360 м3/сут;
село Каменная Балка - 345 м3/сут;
поселок Молочный - 380 м3/сут (с учётом стоков поселок Ставропольский, поселок Видный);
село Шишкино - 315 м3/сут;
аул Эдельбай - 265 м3/сут;
село Мирное - 265 м3/сут;
хутор Алтухов - 185 м3/сут;
хутор Большевик - 160 м3/сут;
хутор Новоалександровский - 75 м3/сут;
поселок Каменка - 65 м3/сут;
поселок Мокрая Буйвола - 35 м3/сут;
хутор Гремучий - 75 м3/сут (с учётом стоков хутор Красный Ключ);
хутор Дейнекин - 20 м3/сут.
строительство напорного коллектора, Ø300 мм:
город Благодарный - 20 км (требуется уточнение на этапе проектирования).
строительство КНС:
город Благодарный - не менее 10 ед. (требуется уточнение по количеству, расстановке и мощности на этапе проектирования).
строительство отводящей канализационной сети, Ø150-200 мм:
город Благодарный - 60 км (требуется уточнение на этапе проектирования).
Стратегия социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа также предусматривает:
реконструкцию очистных сооружений.
Вновь проектируемые сети канализации выполнить из труб полимерных материалов и колодцев из современных конструкций.
Отведение дождевого и талого стока производится с территории с помощью придорожных лотков (открытая и закрытая самотёчная канализация) в проектируемую КОС.
















СВЕДЕНИЯ
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения-функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов  
Таблица 18.
	№
п/п
	Наименование объекта
	местоположение
	параметры объекта
	характеристика зоны объекта с особыми усло
виями исполь
зования территорий
	этап террито
риального планирования
	функциональ
ная зона

	Водоснабжение

	1
	Сеть водопровода (реконструкция)
	х. Алтухов
х. Красный Ключ
	6,5 км
2,9 км
	охранная зона – 20 м
	первая очередь
	-

	2
	Сеть водопровода (реконструкция)
	г. Благодарный
с. Александрия
с. Алексеевское
х. Большевик
с. Бурлацкое
с. Елизаветинское
с. Каменная Балка
с. Мирное
с. Сотниковское
с. Спасское
п. Ставропольский
с. Шишкино
	40 км
16 км
15,8 км
5 км
8,5 км
20 км
9 км
8 км
12 км
8 км
41 км
2,8 км
	охранная зона – 20 м
	первая очередь
	-

	3
	Строительство локальных очистных сооружений водоснабжения (ЛОС) с целью улучшение качества воды абонентам
 с. Елизаветинское, 
п. Ставропольский,
 х. Большевик
	в 6,7 км на юго-запад от
с. Елизаветинское, балка Щелкан
	3000 м3/сутки
	I пояс зоны санитарной охраны – 50 м
	первая очередь 

	зона инженерной инфраструктуры

	4
	Водоочистные сооружения
	х. Алтухов
	260 м3/сутки
	I пояс зоны санитарной охраны – 50 м
	первая очередь
	зона инженер
ной инфраст
руктуры

	5
	Строительство насосных станций подъёма (требуется уточнение мощности на этапе проектиров7ания)
	п. Молочный
п. Видный
х. Алтухов
х. Дейнекин
х. Гремучий
х. Кучурин
п. Каменка
х. Новоалександ
ровский
	20 м3/сутки
40 м3/сутки
210 м3/сутки
20 м3/сутки
30 м3/сутки
15 м3/сутки
75 м3/сутки
85 м3/сутки
	I пояс зоны санитарной охраны – 50 м
	расчётный срок
	зона инженерной инфраструктуры

	6
	Реконструкция медленных фильтров ИНОН 040108414898 инв. №153 и ИНОН 040108414903 инв. №158 на площадке ОСВ у с. Александрия
	на ОСВ у
 с. Александрия
	360 тыс. м3
	I пояс зоны санитарной охраны – 50 м
	первая очередь

	зона инженерной инфраструктуры

	7
	Насосная станция № 1 (реконструкция)
	3,5 км на северо-восток от 
г. Благодарный
	монтаж эле
ктролизной установки ЭУК1Н12.10 типа «ЭльСоль»
	I пояс зоны санитарной охраны – 50 м
	первая очередь

	зона инженерной инфраструктуры

	8
	Строительство магистральных водоводов, Ø500-600 мм
	п. Ставропольский – п. Молочный
	3,5 км

	охранная зона – 20 м
	расчётный срок
	-

	1. 
	
	п. Ставропольский – п. Видный
	3,0 км
	
	
	

	2. 
	
	х. Алтухов – 
х. Дейнекин
	2,0 км
	
	
	

	3. 
	
	х. Алтухов –
 х. Гремучий
	3,2 км
	
	
	

	4. 
	
	с. Александрия – 
х. Кучурин
	2,8 км
	
	
	

	5. 
	
	с. Шишкино – 
х. Новоалександровский
	1,5 км
	
	
	

	6. 
	
	с. Каменная Балка – п. Каменка
	7,0 км
	
	
	

	9
	Строительство разводящего водопровода, Ø200-300 мм
	х. Алтухов
х. Гремучий
х. Дейнекин
х. Новоалександровский
п. Каменка
п. Видный
п. Молочный
х. Кучурин
г. Благодарный
с. Александрия
п. Мокрая Буйвола
с. Алексеевское
х. Большевик
с. Бурлацкое
с. Елизаветинское
с. Каменная Балка
х. Красный Ключ
с. Мирное
с. Сотниковское
с. Спасское
п. Ставропольский
а. Эдельбай
с. Шишкино
	2,5 км
2 км
0,8 км
6,5 км
1 км
1,5 км
3 км
0,4 км
20 км
8 км
1 км
8 км
2 км
4 км
10 км
5 км
2 км
4 км
6 км
4 км
10 км
4 км
2 км
	I пояс зоны санитарной охраны – 50 м
	расчётный срок
	-

	10
	Магистральный водовод «с. Александрия – 
г. Благодарный» (реконструкция)
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края
	6 км, замена водовода и запорно-регулирующей арматуры
	охранная зона – 20 м
	первая очередь
	-

	11
	Строительство резервуаров чистой воды
	а. Эдельбай
	2×500 м3
	I пояс зоны санитарной охраны – 50 м
	первая очередь
	зона инженер
ной инфраст
руктуры

	Водоотведение

	1
	Напорный коллектор
	г. Благодарный
	Ду300 мм, 20 км
	охранная зона – 20 м
	первая очередь
	-

	2
	Канализация хозяйственно
-бытовая (реконструкция)
	г. Благодарный
	30 км
	охранная зона – 20 м
	первая очередь
	-

	3
	КНС
	г. Благодарный
	10 ед., требует уто
чнения на этапе прое
ктирования

	санитарно-защитная зона – 15 м
	первая очередь
	зона инженер
ной инфраст
руктуры

	4
	Канализация хозяйственно-бытовая
	г. Благодарный
	Ду150-200 мм, 60 км, требует уто
чнения на этапе проек
тирования
	охранная зона – 20 м
	первая очередь
	-

	5
	Канализационные очистные сооружения (бытовые стоки)
	г. Благодарный
с. Сотниковское
с. Александрия
с. Бурлацкое
с. Елизаветинское
с. Спасское
с. Алексеевское
с. Каменная Балка
п. Молочный
с. Шишкино
а. Эдельбай
с. Мирное
х. Алтухов
х. Большевик
х. Новоалександровский
п. Каменка
п. Мокрая Буйвола
х. Гремучий
х. Дейнекин
	10500 м3/сут
950 м3/сут
745 м3/сут
700 м3/сут
650 м3/сут
520 м3/сут
360 м3/сут
345 м3/сут
380 м3/сут
315 м3/сут
265 м3/сут
265 м3/сут
185 м3/сут
160 м3/сут
75 м3/сут
65 м3/сут
65 м3/сут
75 м3/сут
20 м3/сут


	санитарно-защитная зона – 300 м
	первая очередь
	зона инженерной инфраструктуры

	6
	Реконструкцию очистных сооружений
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края 
	5000 м3 в сут. требует уточнения на этапе проектирования
	санитарно-защитная зона – 300 м
	первая очередь
	зона инженерной инфраструктуры

































СВЕДЕНИЯ
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения на территории Благодарненского муниципального округа, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики  зон с особыми условиями использования территории
Таблица 19.
	№ п/п
	Код объекта / справочник
	назначение объекта
	наименование
	характеристики
	местоположение
	срок реализа
ции
	статус объекта П– проект,
 Р – реконст
рукция
	ЗОУИТ

	1
	602041105
	организа
ция водоснаб
жения
	строительство резервуара и водовода в ауле Эдельбай Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	протяженность подводящего самотечно-на
порного водо
вода (две нит
ки) из труб ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001* 225 x 13,4 мм – 
1910 м
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края, аул Эдельбай
	первая очередь
	П
	СЗЗ - 30 м

	2
	602041201
	организа
ция водоснаб
жения
	строительство водо
провода от очистных сооружений 
с.Александрия  до промзоны города
Благодарный Благодарненского
	протяженность водопровод
ных сетей - 10 584,3 м
	Благодарненский муниципальный округ   Ставропольского края, 
с. Александрия
	первая очередь
	П
	охранная зона 15 м

	
	
	
	муниципального округа Ставропольского края
	
	
	
	
	

	3
	602041102
	организа
ция водоснаб
жения
	реконструкция мед
ленных фильтров ИНОН 040108414898 инв.№153 и ИНОН 040108414903
 инв. № 158 на площадке ОСВ у 
с. Александрия» Благодарненского муниципального  округа Ставро
польского края
	производи
тельность медленных фильтров - 48 000,0 м3/сутки
	Благодарненский муниципальный округ  Ставропольского края,
 с. Александрия
	первая очередь
	Р
	охранная зона 10 м

	4
	602041102
	организа
ция водоснаб
жения
	«Строительство станции водоподготовки в
 с. Елизаветинском Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	объем более 3000 м3 /сутки
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края
	первая очередь
	П
	СЗЗ - 30 м

	5
	602041201
	организа
ция водоснаб
жения
	реконструкция участка существующего водовода
	диаметр 500 мм, Протяженность 795 м
	Петровский муниципальный округ Автодорога Светлоград-Благодарное



	первая очередь
	Р
	охранная зона 10 м



[bookmark: _Toc216281962]XI.Мероприятия по развитию и оптимизации системы обращения с ТКО

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.
Помимо проблем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, существуют проблемы благоустройства, обеспеченности населения безопасными и комфортными зонами отдыха. В первую очередь данные проблемы отрицательно отражаются на имидже муниципального округа в целом, эстетическом развитии его жителей. Решение данной проблемы возможно путём проведения работ по благоустройству.
Важнейшим аспектом в реализации Генерального плана является создание на территории Благодарненского муниципального округа условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Система зелёных насаждений населённых пунктов складывается из:
озеленённых территорий общего пользования (парки);
озеленённых территорий ограниченного пользования (зелёные насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов);
озеленённых территорий специального назначения (защитное озеленение).
Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озеленённых территорий общего пользования и озеленённых территорий специального назначения; 
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;
организация шумозащитных зелёных насаждений вдоль улиц жилой застройки;
создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);
организация озеленения санитарно-защитных зон.
Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка. 


Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым условием для повышения уровня экологического состояния территории, так как улучшается микроклимат, нормализуется температурно-влажностный режим. Зелёные насаждения очищают воздух от пыли, газов, являются шумозащитой жилых и производственных территорий.
В целях создания непрерывной системы зелёных насаждений предлагается все малые зелёные устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.
Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по охране растительности:
вырубка погибших и повреждённых зелёных насаждений;
очистка озеленённых территорий от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;
лесопосадки на нарушенных землях;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;
целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов. 
Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учётом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.
[bookmark: _Hlk59464537]При численности населения на расчётный срок 31 032 чел. в городе и 27 792 чел. в сельских населённых пунктах округа, общая площадь озеленения рекреационного назначения должна составлять 58,2 га. В том числе в г. Благодарный – 24,8 га, в сельской местности – 33,4 га (общая площадь в соответствии с РНГП СК).
При строительстве на территории общественно-деловой зоны и жилой зоны проектом Генерального плана рекомендуется произвести благоустройство территории:
устройство газонов, цветников, посадка зелёных оград;
оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;
устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;
ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;
освещение территории;
обустройство мест сбора мусора.
Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий обязательный перечень мероприятий: организация твёрдых видов покрытия проездов; строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементов сопряжения поверхностей;
озеленение, ограждение, оборудование площадок;
установка скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного оформления.
Стратегией социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа предусматривается:
благоустройство парковой зоны вокруг памятника воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-195 годов в с. Бурлацкое;
благоустройство «Аллеи Славы»;
обустройство торговой площади ул. Красная № 48-№50, с. Мирное;
обустройство места общественного отдыха «Родник», х. Красный Ключ;
капитальный ремонт ограды на двух кладбищах в с. Алексеевское по периметру 30 тыс. м2 (2 ед.);
установка металлического ограждения детской площадки по 
ул. Виноградная, с. Шишкино;
обустройство парковой зоны в восточной части с. Спасское;
обустройство зоны отдыха в западной части села возле церкви, 
с. Спасское;
установка детских игровых площадок, ул. Красная, с. Спасское;
установка детских игровых площадок, ул. Советская, с. Спасское;
ремонт мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ с. Спасское.
Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.
Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:
ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах); 
локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;
большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории 
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов.
Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:
создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и вывоз отходов на полигон ТКО;
обустройство и размещение контейнерных площадок, площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей.
Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия 
по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории муниципального округа:
оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных ТКО;
организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);
развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО; 
ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;
проведение в школах округа мероприятий по экологическому воспитанию;
проведение разъяснительной работы среди жителей муниципального округа по вопросам соблюдения экологической культуры;
проведение семинаров, консультаций для жителей муниципального округа по вопросам санитарной очистки территорий.
Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.
Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. Расчёт объёмов образования ТКО, образующихся от жилищного фонда, произведён на основании нормативов, утверждённых приказом министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря 2017 года  № 347 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых 
коммунальных  отходов на территории Ставропольского края». Норма накопления ТКО на одного проживающего в МКД составляет 1,9 м3, в неблагоустроенном – 2,3 м3. Средняя плотность ТКО в 1 м3 принята на уровне 150,99 кг.
Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 процентов от объёма твёрдых коммунальных отходов. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», на полигонах ТКО могут приниматься и складироваться совместно с ТКО промышленные отходы IV и III класса опасности в ограниченном количестве (не более 30 процентов от массы твёрдых коммунальных отходов).
По        данным    исследований,   проводимых     ГУП     УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 процентов. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда муниципального округа предоставлены в таблице 20.
Объёмы накопления твёрдых коммунальных отходов в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края 
Таблица 20.
	Объект/участок
	объём образования ТКО в месяц, т
	объём образования ТКО в год
	
численность населения, чел.
	годовые диффе
ренцированные нормы накопле
нияТКО, кг/чел. 
в год

	
	
	тонн
	м.куб.
	
	

	г. Благодарный

	Существующее положение
	788
	9 455
	62 622
	30 399
	311

	Первая очередь
	922
	11 065
	73 281
	30 652
	361

	Расчётный срок
	1 083
	13 000
	86 099
	31 032
	419

	с. Сотниковское

	Существующее положение
	121
	1 455
	9 638
	4 190
	347

	Первая очередь
	142
	1 703
	11 278
	4 225
	403

	Расчётный срок
	167
	2 001
	13 251
	4 278
	468

	с. Александрия

	Существующее положение
	95
	1 141
	7 559
	3 287
	347

	Первая очередь
	111
	1 336
	8 846
	3 314
	403

	Расчётный срок
	131
	1 569
	10 393
	3 355
	468

	с. Бурлацкое

	Существующее положение
	90
	1 083
	7 171
	3 118
	347

	Первая очередь
	106
	1 267
	8 391
	3 144
	403

	Расчётный срок
	124
	1 489
	9 859
	3 183
	468

	с. Елизаветинское

	Существующее положение
	85
	1 017
	6 735
	2 928
	347

	Первая очередь
	99
	1 190
	7 881
	2 953
	403

	Расчётный срок
	117
	1 398
	9 260
	2 989
	468

	с. Спасское

	Существующее положение
	66
	797
	5 280
	2 296
	347

	Первая очередь
	78
	933
	6 179
	2 315
	403

	Расчётный срок
	91
	1 096
	7 260
	2 344
	468

	с. Алексеевское

	Существующее положение
	47
	563
	3 727
	1 620
	347

	Первая очередь
	55
	658
	4 361
	1 634
	403

	Расчётный срок
	64
	774
	5 124
	1 654
	468

	с. Каменная Балка

	Существующее положение
	44
	534
	3 536
	1 537
	347

	Первая очередь
	52
	625
	4 138
	1 550
	403

	Расчётный срок
	61
	734
	4 861
	1 569
	468

	п. Ставропольский

	Существующее положение
	44
	522
	3 457
	1 503
	347

	Первая очередь
	51
	611
	4 046
	1 516
	403

	Расчётный срок
	60
	718
	4 753
	1 534
	468

	с. Шишкино

	Существующее положение
	41
	489
	3 240
	1 409
	347

	Первая очередь
	48
	572
	3 791
	1 420
	403

	Расчётный срок
	56
	673
	4 454
	1 438
	468

	а. Эдельбай

	Существующее положение
	34
	412
	2 730
	1 187
	347

	Первая очередь
	40
	482
	3 195
	1 197
	403

	Расчётный срок
	47
	567
	3 753
	1 212
	468

	с. Мирное

	Существующее положение
	34
	409
	2 712
	1 179
	347

	Первая очередь
	40
	479
	3 174
	1 189
	403

	Расчётный срок
	47
	563
	3 729
	1 204
	468

	х. Алтухов

	Существующее положение
	24
	285
	1 886
	820
	347

	
	
	
	
	
	103

	Первая очередь
	28
	333
	2 207
	827
	403

	Расчётный срок
	33
	391
	2 593
	837
	468

	
х. Большевик

	Существующее положение
	21
	251
	1 661
	722
	347

	Первая очередь
	24
	294
	1 944
	728
	403

	Расчётный срок
	29
	345
	2 284
	737
	468

	х. Новоалександровский

	Существующее положение
	9
	112
	741
	322
	347

	Первая очередь
	11
	131
	867
	325
	403

	Расчётный срок
	13
	154
	1 019
	329
	468

	п. Каменка

	Существующее положение
	9
	102
	676
	294
	347

	Первая очередь
	10
	119
	791
	296
	403

	Расчётный срок
	12
	140
	929
	300
	468

	х. Красный Ключ

	Существующее положение
	6,2
	75
	496
	216
	347

	Первая очередь
	7,3
	88
	581
	218
	403

	Расчётный срок
	8,6
	103
	682
	220
	468

	п. Мокрая Буйвола

	Существующее положение
	4,4
	53
	348
	151
	347

	Первая очередь
	5,1
	61
	407
	153
	403

	Расчётный срок
	6,0
	72
	478
	154
	468

	п. Видный

	Существующее положение
	4,0
	48
	321
	140
	347

	Первая очередь
	4,7
	57
	376
	141
	403

	Расчётный срок
	5,6
	67
	441
	142
	468

	х. Гремучий

	Существующее положение
	3,4
	41
	269
	117
	347

	Первая очередь
	4,0
	48
	315
	118
	403

	Расчётный срок
	4,7
	56
	370
	120
	468

	х. Дейнекин

	Существующее положение
	2,1
	25
	168
	73
	347

	Первая очередь
	2,5
	30
	197
	74
	403

	Расчётный срок
	2,9
	35
	231
	75
	468

	п. Молочный

	Существующее положение
	1,9
	23
	150
	65
	347

	Первая очередь
	2,2
	26
	175
	66
	403

	Расчётный срок
	2,6
	31
	206
	66
	468

	х. Кучурин

	Существующее положение
	1,3
	16
	106
	46
	347

	Первая очередь
	1,6
	19
	124
	46
	403

	Расчётный срок
	1,8
	22
	145
	47
	468

	п. Госплодопитомник

	Существующее положение
	0,1
	1,7
	12
	5
	347

	Первая очередь
	0,2
	2,0
	13
	5
	403

	Расчётный срок
	0,2
	2,4
	16
	5
	468

	Итого по Благодарненскому муниципальному округу Ставропольского края

	Существующее положение
	1 576
	18 910
	125 239
	57 624
	×

	Первая очередь
	1 844
	22 129
	146 556
	58 104
	

	Расчётный срок
	2 167
	25 999
	172 191
	58 824
	



С учётом плотности в контейнерах (на площадках сбора мусора) 150,99 кг/м3, на 1 очередь объём накопления может составить 146,6 тыс. м3/год, на расчётный срок – 172,2 тыс. м3/год.

РАСЧЁТНАЯ
потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора твёрдых коммунальных отходов в муниципальном округе на расчётный срок
Таблица 21.
	Наименование населённого пункта
	население (рас
чётный срок, инновацион
ный сцена
рий)
	объём отходов в месяц, м3
	контейнеры
	общий объём контейнеров, м3

	
	
	
	тип
	
объём
	количество
	

	г. Благодарный
	31032
	7 175
	желтый  с крышкой
	0,75
	1196
	896,9

	с. Сотниковское
	4278
	1 104
	желтый  с крышкой
	0,75
	185
	138,0

	с. Александрия
	3355
	866
	желтый  с крышкой
	0,75
	145
	108,3

	с. Бурлацкое
	3183
	822
	желтый  с крышкой
	0,75
	137
	102,7

	с. Елизаветинское
	2989
	772
	желтый  с крышкой
	0,75
	129
	96,5

	с. Спасское
	2344
	605
	желтый  с крышкой
	0,75
	101
	75,6

	с. Алексеевское
	1654
	427
	желтый  с крышкой
	0,75
	72
	53,4

	с. Каменная Балка
	1569
	405
	желтый  с крышкой
	0,75
	68
	50,6

	п. Ставропольский
	1534
	396
	желтый  с крышкой
	0,75
	67
	49,5

	с. Шишкино
	1438
	371
	желтый  с крышкой
	0,75
	62
	46,4

	а. Эдельбай
	1212
	313
	желтый  с крышкой
	0,75
	53
	39,1

	с. Мирное
	1204
	311
	желтый  с крышкой
	0,75
	52
	38,8

	х. Алтухов
	837
	216
	желтый  с крышкой
	0,75
	37
	27,0

	х. Большевик
	737
	190
	желтый  с крышкой
	0,75
	32
	23,8

	х.Новоалександровский
	329
	85
	желтый  с крышкой
	0,75
	15
	10,6

	п. Каменка  
	300
	77
	желтый  с крышкой
	0,75
	13
	9,7

	х. Красный Ключ
	220
	57
	желтый  с крышкой
	0,75
	10
	7,1

	п. Мокрая Буйвола
	154
	40
	желтый  с крышкой
	0,75
	7
	5,0

	п. Видный
	142
	37
	желтый  с крышкой
	0,75
	7
	4,6

	х. Гремучий
	120
	31
	желтый  с крышкой
	0,75
	6
	3,9

	х. Дейнекин
	75
	19
	желтый  с крышкой
	0,75
	4
	2,4

	п. Молочный
	66
	17
	желтый  с крышкой
	0,75
	3
	2,1

	х. Кучурин
	47
	12
	желтый  с крышкой
	0,75
	3
	1,5

	п. Госплодопитомник
	5
	1
	желтый  с крышкой
	0,2
	1
	0,2

	Итого
	58824
	14349
	×
	×
	2405
	1794


Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. 
Рекомендуется, чтобы контейнеры были окрашены, находились в технически исправном состоянии, имели крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков и проникновение животных. В случае расположения контейнера на площадке, оборудованной крышей (специальным навесом) допускается использование контейнеров без крышек, но при этом они должны быть оборудованы колесиками.
Контейнер может заполняться только до объёма, не превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что станет невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.
На территории Ставропольского края запрещается:
размещать в контейнерах горящие, раскалённые или горячие отходы, КГО, отходы, образующиеся от проведения строительных работ (в том числе: битый кирпич, бетон, штукатурку, металлическую арматуру, батареи (радиаторы) отопления), снег и лёд, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы, электрические лампы и электронное оборудование, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов;
сжигать (поджигать) ТКО, находящиеся в контейнере;
располагать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком. Запрещается заполнять контейнеры для ТКО, предназначенные для накопления отходов других лиц и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО;
размещать ТКО вне установленных мест (несанкционированное размещение и хранение ТКО), сбрасывать ТКО в водоёмы и на их берега, открыто сжигать.
Установка контейнеров осуществляется на контейнерные площадки. 
Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих в МКД, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, и установленных нормативов накопления ТКО с учётом санитарно-эпидемиологических требований.
Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в МКД либо лица, осуществляющего управление МКД, при этом уменьшение количества и вместимости контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО.
Расположение контейнерных площадок на территории муниципального образования отображается в схеме размещения мест (площадок) накопления ТКО, определяемой органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
Установка контейнеров (бункеров-накопителей) вне контейнерных площадок, в том числе на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов, не допускается.
Собственники ТКО обеспечивают накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.
Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.
Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:
ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах); 
локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;
большой объем захоронения отходов на территории села свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.
Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их переработки, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов. Генеральным планом предусматривается организация вывоза данных видов отходов по договорам со специализированными предприятиями с целью их обезвреживания и уничтожения. 
Общеизвестно, что для дальнейшего эффективного использования отходов необходима их сортировка. Практика показывает, что при раздельном сборе отходов из общего их количества можно удалить до 70-80 процентов  полезных ресурсов, а при отсутствии сортировки – не более 15 процентов. 
Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО собственниками отходов по установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов отходов.
Раздельное накопление ТКО организуют собственники отходов, операторы по обращению с ТКО, региональный оператор в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
При раздельном накоплении ТКО выделяются:
виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;
отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами, образуемыми от упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;
отходы, которые образуются от готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
Организация раздельного накопления ТКО в зависимости от объёмов образуемых отходов (вторсырья) и плотности застройки территории может осуществляться несколькими способами:
установка специальных контейнеров для селективного накопления бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;
установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и пр.) и стандартных контейнеров для ТКО, в том числе с пищевой составляющей, на специально отведённых местах;
создание пунктов приёма вторичного сырья или организация площадок раздельного накопления ТКО;
организация передвижных пунктов накопления вторичного сырья.
Для организации раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные контейнеры, обеспечивающие размещение в них только определённого вида отходов. При этом контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов и иметь соответствующую маркировку. Маркировка наносится в виде надписей («для бумаги», «для пластика» и т.д.) и должна доносить информацию о материалах, подлежащих накоплению в соответствующий контейнер. Допускается наносить на контейнер соответствующие виду ТКО рисунки (пиктограммы).
При осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов:
в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 года  № 242 (далее – Каталог), как отходы производства бумаги и бумажных изделий;
в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязнённые;
в контейнеры с зелёной цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы стекла и изделий из стекла незагрязнённые;
создание пунктов приёма вторичного сырья или организация площадок раздельного накопления ТКО;
организация передвижных пунктов накопления вторичного сырья.
Для организации раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные контейнеры, обеспечивающие размещение в них только определённого вида отходов. При этом контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов и иметь соответствующую маркировку. Маркировка наносится в виде надписей («для бумаги», «для пластика» и т.д.) и должна доносить информацию о материалах, подлежащих накоплению в соответствующий контейнер. Допускается наносить на контейнер соответствующие виду ТКО рисунки (пиктограммы).
При осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов:
создание пунктов приёма вторичного сырья или организация площадок раздельного накопления ТКО;
организация передвижных пунктов накопления вторичного сырья.
Для организации раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные контейнеры, обеспечивающие размещение в них только определённого вида отходов. При этом контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов и иметь соответствующую маркировку. Маркировка наносится в виде надписей («для бумаги», «для пластика» и т.д.) и должна доносить информацию о материалах, подлежащих накоплению в соответствующий контейнер. Допускается наносить на контейнер соответствующие виду ТКО рисунки (пиктограммы).
При осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов:
в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 года  № 242 (далее – Каталог), как отходы производства бумаги и бумажных изделий;
в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязнённые;
в контейнеры с зелёной цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы стекла и изделий из стекла незагрязнённые;
в контейнеры с чёрной цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы пищевой продукции, исключая напитки и табачные изделия;
в контейнеры с коричневой цветовой индикацией складируются лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются отходы, не относящиеся к ТКО, указанным в 2-6 абзацах настоящего пункта, либо отходы, в отношении которых не осуществляется раздельное накопление;
в контейнеры с красной цветовой индикацией складируются не перерабатываемые отходы.
При осуществлении раздельного накопления ТКО могут по необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (сбор стекла различных цветов, сбор текстиля и пр.) с обязательной маркировкой такого контейнера - для какого вида отходов он предназначен. Цветовая гамма такого контейнера согласовывается с региональным оператором.
Вывоз раздельно собранных компонентов ТКО осуществляется по договорам с организациями, осуществляющими вывоз отходов, или с организациями, осуществляющими использование вторичного сырья.
При погрузке раздельно накопленных компонентов ТКО обеспечиваются условия, при которых раздельно накопленные отходы не смешиваются с иными видами отходов.
Раздельно накопленные компоненты ТКО, являющиеся вторичными материальными ресурсами, подлежат передаче на переработку организациям, осуществляющим их обработку и утилизацию.
Не допускается смешивание раздельно накопленных компонентов ТКО, являющихся вторичными материальными ресурсами, и их захоронение.
Расчёт пунктов приёма вторичного сырья и опасных отходов осуществлялся исходя из того, что в населённых пунктах от 300 до 5 тыс. чел. должен размещаться минимум 1 пункт приёма вторичного сырья и опасных отходов.
Пункты приёма вторичного сырья должны быть удалены не менее чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, лечебно-профилактических, детских учреждений и школ. Запрещается устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания, детских образовательных учреждений и школ, лечебно-профилактических организаций, парков, скверов и мест массового отдыха населения.
В состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3, а также строительные отходы. В населённых пунктах Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в среднем 5 процентов  от общего объёма ТКО. На расчётный срок это может составлять около 1 300 т/год.
Сбор КГО осуществляется по одной из следующих схем:
Площадка сбора КГО, которая устраивается на местах сбора отходов, оборудованных евроконтейнерами и заглублёнными контейнерами. Представляет собой площадку с твёрдым основание размерами 1,5×1,5 м и ограждением с трёх сторон.
Бункер для сбора КГО объёмом 6-15 м3, который устанавливается на тех местах сбора, которые оборудованы бункером для сбора ТКО. ТКО и КГО складируются отдельно в разные бункеры.
Позвонковая система в тех населённых пунктах, в которых не применяется контейнерная система сбора ТКО. КГО выносятся населением в установленные места в установленное время.
Месторасположение специальных площадок для складирования КГО и места складирования КГО обозначаются в схеме размещения мест (площадок) накопления ТКО, определяемой органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
Транспортирование КГО осуществляется по заявкам их собственников либо уполномоченных лиц (осуществляющих управление МКД, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан), направляемых региональному оператору или оператору по обращению с ТКО, но не чаще двух раз в месяц.
КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья лиц, осуществляющих их вывоз, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не иметь торчащие гвозди, болты, арматуру, а также не должны создавать угроз для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.
КГО могут быть самостоятельно доставлены собственником непосредственно на площадку для накопления КГО либо их складирования. Эксплуатация таких площадок и транспортирование поступивших на них КГО обеспечивается оператором по обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО, при наличии договора с региональным оператором.
Результаты расчёта количества контейнеров для КГО на расчётный срок
Таблица 22
	Населённый пункт
	численность населения, чел.
	количество мест накопления КГО, шт.

	г. Благодарный
	31032
	239

	с. Сотниковское
	4278
	37

	с. Александрия
	3355
	29

	с. Бурлацкое
	3183
	27

	с. Елизаветинское
	2989
	26

	с. Спасское
	2344
	20

	с. Алексеевское
	1654
	14

	с. Каменная Балка
	1569
	14

	п. Ставропольский
	1534
	13

	с. Шишкино
	1438
	12

	а. Эдельбай
	1212
	11

	с. Мирное
	1204
	10

	х. Алтухов
	837
	7

	х. Большевик
	737
	6

	х. Новоалександровский
	329
	3

	п. Каменка  
	300
	3

	х. Красный Ключ
	220
	2

	п. Мокрая Буйвола
	154
	1

	п. Видный
	142
	1

	х. Гремучий
	120
	1

	х. Дейнекин
	75
	1

	п. Молочный
	66
	1

	х. Кучурин
	47
	1

	п. Госплодопитомник
	5
	0

	Всего по Благодарненскому муниципальному округу Ставропольского края
	58 824
	481


Обработка отходов будет осуществляться при перегрузке в пресс-контейнер и на полигонах, в том числе на межмуниципальных комплексных полигонах. 

Сбор ртутьсодержащих отходов (РСО) возможен в следующих местах:
стационарные пункты сбора вторичного сырья и опасных отходов (1 в каждом населённом пункте муниципального округа);
участки накопления опасных отходов на межмуниципальных комплексных полигонах;
стационарные контейнеры (устанавливаются региональными операторами);
точки продаж ртутьсодержащих ламп, приборов и изделий;
самостоятельное накопление и сдача РСО хозяйствующими субъектами.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
Лицо, разместившее отходы с нарушением экологических требований, санитарных норм и правил, положений законодательства и настоящего Порядка (собственник отходов, а в случае, если невозможно установить такое лицо, - собственник земельного участка, на котором размещены отходы), несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами.
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Подсчёт электрических нагрузок выполнен с учётом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в муниципальном округе.
Подсчёт электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), раздел 2 с учётом «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых Приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года № 213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94», с учётом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий») и региональные нормативы градостроительного проектирования  Ставропольского края (РНГП СК). 
Расчётные электрические нагрузки выполнены согласно РНГП СК. По укрупнённым показателям энергопотребления в год на одного жителя данный показатель принят в размере 2350 и 2170 кВт×ч/чел в год (городские и сельские населённые пункты с газовыми плитами соответственно), годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5350 и 5300 соответственно.
Потребность в электроэнергии в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края
Таблица 23.
	Населённый пункт
	население, человек
	расход электроэнергии, тыс. кВт×ч/год
	потребление электроэнергии, кВт/час

	
	первая очередь
	расчёт
ный срок
	первая очередь
	расчётный срок
	первая очередь
	расчётный срок

	
	2034 год
	2044 год
	2034 год
	2044 год
	2034 год
	2044 год

	г. Благодарный
	30 652
	31 032
	70500
	71373
	13177,6
	13340,8

	с. Сотниковское
	4 225
	4 278
	9169
	9838
	1730,0
	1856,3

	с. Александрия
	3 314
	3 355
	7191
	7280
	1356,8
	1373,6

	с. Бурлацкое
	3 144
	3 183
	6822
	6906
	1287,1
	1303,0

	с. Елизаветинское
	2 953
	2 989
	6407
	6487
	1208,9
	1223,9

	с. Спасское
	2 315
	2 344
	5023
	5086
	947,8
	959,5

	с. Алексеевское
	1 634
	1 654
	3545
	3589
	668,9
	677,2

	с. Каменная Балка
	1 550
	1 569
	3364
	3405
	634,7
	642,5

	п. Ставропольский
	1 516
	1 534
	3289
	3330
	620,6
	628,3

	с. Шишкино
	1 420
	1 438
	3082
	3120
	581,5
	588,7

	а. Эдельбай
	1 197
	1 212
	2597
	2629
	490,0
	496,1

	с. Мирное
	1 189
	1 204
	2580
	2612
	486,8
	492,8

	х. Алтухов
	827
	837
	1794
	1816
	338,5
	342,7

	х. Большевик
	728
	737
	1580
	1600
	298,2
	301,9

	х. Новоалександровский
	325
	329
	705
	714
	133,0
	134,6

	п. Каменка  
	296
	300
	643
	651
	121,3
	122,8

	х. Красный Ключ
	218
	220
	472
	478
	89,1
	90,2

	п. Мокрая Буйвола
	153
	154
	331
	335
	62,5
	63,2

	п. Видный
	141
	142
	305
	309
	57,6
	58,3

	х. Гремучий
	118
	120
	256
	259
	48,4
	49,0

	х. Дейнекин
	74
	75
	160
	162
	30,2
	30,6

	п. Молочный
	66
	66
	142
	144
	26,8
	27,2

	х. Кучурин
	46
	47
	101
	102
	19,0
	19,2

	п. Госплодопитомник
	5
	5
	11
	11
	2,1
	2,1

	Итого:
	58104
	58824
	130070
	132237
	24417
	24825



Таким образом, на расчётный срок потребность в электроэнергии составит 132,2 МВт×ч в год при сохранении среднегодового потребления электроэнергии на 1 жителя согласно нормативам, на первую очередь – 130 МВт×ч.
Генеральным планом рекомендуется развитие линий электроснабжения ВЛ-6 и ВЛ-0,4 кВ. Линии ВЛ-6 кВ уточнить на этапе проектирования. Линии ВЛ-04 кВ:
город Благодарный - 31000 м;
село Сотниковское - 13600 м;
село Александрия - 5200 м;
село Бурлацкое - 3700 м;
село Елизаветинское - 3000 м;
село Спасское - 2100 м;
село Алексеевское - 2900 м;
село Каменная Балка - 2700 м;
поселок Ставропольский - 3100 м;
село Шишкино -2000 м;
аул Эдельбай - 1800 м;
село Мирное - 1700 м;
хутор Алтухов - 1400 м;
хутор Большевик - 200 м;
хутор Новоалександровский - 600 м;
поселок Каменка - 800 м;
хутор Красный Ключ - 50 м;
поселок Мокрая Буйвола - 300 м;
поселок Видный - 100 м;
хутор Гремучий - 50 м;
хутор Дейнекин - 50 м;
поселок Молочный - 300 м;
хутор Кучурин - 100 м.
строительство ТП (требуется уточнение мощности на этапе проектирования):
город Благодарный - 10 ед.;
село Сотниковское - 2 ед.
Для проектирования ВЛ-6 кВ предусматривалось применить железобетонные опоры типа П10-2, А10-1, УА10-1 по т.п. 3.407.1-143, разработанному институтом «Сельэнергопроект».
Для проектирования ВЛ-0,4 кВ предусматривалось применить железобетонные опоры по т.п. 3.407.5-136, разработанному институтом «Сельэнергопроект».
Наружное освещение предусматривалось выполнить консольными светильниками типа ККУОЗ-250 и натриевыми лампами на железобетонных опорах. Сеть освещения кабельно-воздушная, кабель принять марки АВВГ-1, провод марки АпК.
Электроснабжение жилых домов усадебного типа предусматривалось выполнить с помощью воздушной линии 0,4 кВ проводом марки АПК на железобетонных опорах.
Предполагается размещение трансформаторных подстанций в населённых пунктах. Марку и мощность трансформаторов и коммутационного оборудования планируемых трансформаторных подстанций, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. 
Инвестиционная программа ГУП СК «Ставэлектросеть» предусматривает:
2024 год:
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 11/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 4/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ГКТП 4/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 14/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 14/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 20/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 20/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 20/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ЗТП 8/513;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП 8/513;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ЗТП 8/513;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/513;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 22/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 22/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 10/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ЗТП 10/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525
2025 год:
город Благодарный.  Реконструкция КТП 31/403;
город Благодарный.  Реконструкция ЗТП 19/403;
город Благодарный. Реконструкция КТП 2/513;
город Благодарный. Реконструкция КТП 4/513;
город Благодарный. Реконструкция КТП 16/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ГКТП 17/405;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 17/405;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ЗТП 4/40;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ЗТП 10/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2  КТП 7/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 33/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 20/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-403;
город Благодарный. Прибор Рефлектометр Рейс 305 

2026 год:
город Благодарный. Реконструкция КТП 20/403;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 29/403;
город Благодарный. Реконструкция КТП 2/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 26/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ЗТП 23/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 8/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 8/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 11/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ГКТП 11/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 15/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-405;
город Благодарный. Строительство ГКТП 16/513;
город Благодарный. Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ7 на прицепе с АВР
2027 год:
город Благодарный. Реконструкция КТП 22/403;
город Благодарный. Реконструкция КТП 11/512;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 37/404;
город Благодарный. Реконструкция КТП 7/403;
город Благодарный. Реконструкция КТП 27/405;
город Благодарный. Реконструкция КТП 25/405;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 17/405;
город Благодарный. Реконструкция КТП 34/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ГКТП 15/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ГКТП 15/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 24/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 24/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 12/405;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 38/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 1/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 38/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 1/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 38/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 4/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 12/513;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 30/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-512;
город Благодарный. Щит диспетчерский ЩДМ-25(3м-2м)
2028 год:
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 22/404;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 4/404;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 30/404;
город Благодарный. Реконструкция КТП 28/403;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 6/513;
город Благодарный. Реконструкция КТП 33/404;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 38/404;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 12/513;
город Благодарный. Реконструкция КТП 30/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 34/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП 34/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ЗТП 34/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ГКТП 21/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 30/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 1/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ЗТП 6/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ГКТП 4/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 22/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 22/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 14/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ЗТП 19/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 36/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-511;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ГКТП 6/513
2029 год:
город Благодарный. Реконструкция КТП 33/403;
город Благодарный. Реконструкция ЗТП 15/403;
город Благодарный. Реконструкция КТП 3/404;
город Благодарный. Реконструкция КТП 32/403;
город Благодарный. Реконструкция КТП 2/403;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 14/403;
город Благодарный. Реконструкция ГКТП 23/403;
город Благодарный. Реконструкция КТП 3/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 7/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 19/405;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ГКТП 8/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ГКТП 21/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 30/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 17/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 36/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 22/404;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-10 ЗТП 5/512;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-11 ЗТП 1/512;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 21/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ГКТП 21/403;
город Благодарный. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525

Стратегия социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  также предусматривает:
замену голого провода на СИП протяжённостью 39,468 км, 181 опоры, 3446 вводов, 2858 приборов учёта с дистанционным снятием показаний (до 2024 года).
В соответствии со Схемой территориального планирования Ставропольского края, в том числе для территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (Туркменский район) запланировано:
строительство Куликовской ВЭС, мощность до 60 МВт;
строительство электрической подстанции 110 кВ «Серафимовская» с силовыми трансформаторами мощностью 1 Т-63 МВА;
строительство ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка с отпайкой на ПС 110 кВ «Серафимовская». С сечением провода 120 мм2, протяжённостью 6 км.
Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов. 
Приоритетные направления для решения поставленных задач связаны с необходимостью использования возобновляемых источников энергии на основе:
биоэнергетики для обеспечения функционирования социальных и промышленных объектов, жилого сектора с использованием древесного сырья как в виде использования отходов лесной отрасли (опил, щепа) в поселениях, предполагающих развитие лесообрабатывающей отрасли, так и использование топливных брикетов, пеллет;
биоэнергетики для индивидуального жилищного строительства с использованием автономных теплогенерирующих установок, использующих пеллеты, топливные брикеты из древесных отходов;
биоэнергетики с использованием биогаза на основе применения мусороперерабатывающих технологий, в основном, для нужд агропромышленного комплекса и населения.
В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобретении нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах топлива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего оборудования (топливные брикеты).


СВЕДЕНИЯ
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения-функциональные зоны),
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 
Таблица 24
	№
п/п
	Наименование объекта
	местоположение
	параметры объекта
	характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий
	этап территориального планирования
	функциональная зона

	1
	АТС
	г. Благодарный
с. Елизаветинское
с. Спасское
с. Алексеевское
с. Каменная Балка
п. Ставропольский
с. Шишкино
а. Эдельбай
с. Мирное
х. Алтухов
х. Новоалександровский
	6500 номеров
1000 номеров
750 номеров
470 номеров
430 номеров
500 номеров
380 номеров
290 номеров
285 номеров
370 номеров
150 номеров
	не устанавливается
	расчётный срок
	зона инженерной инфраструктуры

	2
	Действующая АТС (реконструкция)
	х. Большевик
	до 300 номеров
	не устанавливается
	расчётный срок
	зона инженерной инфраструктуры

	3
	Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
	г. Благодарный
с. Елизаветинское
с. Спасское
с. Алексеевское
с. Каменная Балка
п. Ставропольский
с. Шишкино
а. Эдельбай
с. Мирное
х. Алтухов
х. Новоалександровский
х. Гремучий
х. Большевик
	20 км
7 км
5 км
3 км
3 км
10 км
3 км
3 км
3 км
5 км
1,5 км
2,5 км
1,5 км
	охранная зона (минимум) – 4 м
	расчётный срок
	-





























СВЕДЕНИЯ
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения  на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики  зон с особыми условиями использования территории
Таблица 25.
	№ п/п
	Код объекта / справочник
	назначение объекта
	наименование
	характеристики
	местоположение
	срок реали
зации
	статус объекта
 -проект, 
Р – реко
нструк
рция
	ЗОУИТ

	1
	602040118
	объект генерации электрической энергии
	Куликовская ВЭС
	ветровая электростанция мощностью до 60 МВт
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края, Туркменский муниципальный округ  Ставропольского края
	первая оче
редь
	П
	планируемая охранная зона 25 м

	2
	602040311
	объект передачи электрической энергии
	ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка с отпайкой на ПС 110 кВ Серафимовская
	воздушная линия электропередачи 110 кВ с сечением провода 120 мм2, протяженностью 6 км
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края, Туркменский муниципальный округ  Ставропольского края
	первая оче
редь
	П
	планируемая охранная зона 20 м



[bookmark: _Toc216281964]XIII.Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Система газоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края остаётся неизменной - от ГРС в городе Благодарном и в отдельных сельских населённых пунктах. Потребители будут получать газ по газопроводам среднего (Р ≤ 0,3 МПа) давления через соответствующие ГРП и ГРПШ.
Подача природного газа предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.
На территории населённых пунктов намечается новое жилищное строительство средне-, малоэтажной, смешанной и малоэтажной индивидуальной жилищной застройки.
Ожидаемый расход природного газа на новое жилищное строительство составит:
на расчётный срок 12 941 тыс. м3/год, 
в том числе на I очередь – 12 783 тыс. м3/год.
На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдёт в основном за счёт обеспечения газом новой жилой средне-, малоэтажной и индивидуальной застройки. 
Новое жилищное строительство предусматривается внутри кварталов существующей застройки на свободных территориях, а также на новых территориях в южной части города.
Стратегия социально-экономического развития Благодарненского МО также предусматривает:
корректировка проектно-сметной документации объектов газоснабжения;
строительство газораспределительных сетей газоснабжения на территории муниципального округа (требуется уточнение на этапе проектирования):
город Благодарный - 31000 м;
село Сотниковское - 13600 м;
село Александрия - 5200 м;
село Бурлацкое - 3700 м;
село Елизаветинское - 3000 м;
село Спасское - 2100 м;
село Алексеевское - 2900 м;
село Каменная Балка - 2700 м;
поселок Ставропольский - 3100 м;
село Шишкино - 2000 м;
аул Эдельбай - 1800 м;
село Мирное - 1700 м;
хутор Алтухов - 1400 м;
хутор Большевик - 200 м;
хутор Новоалександровский - 600 м;
поселок Каменка - 800 м;
хутор Красный Ключ - 50 м;
поселок Мокрая Буйвола - 300 м;
поселок Видный - 100 м;
хутор Гремучий - 50 м;
хутор Дейнекин - 50 м;
поселок Молочный - 300 м;
хутор Кучурин - 100 м.
строительство ГРП (требуется уточнение мощности на этапе проектирования):
город Благодарный - 3 ед.


































СВЕДЕНИЯ
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения-функциональные зоны), 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Таблица 26.
	№
п/п
	Наименование объекта
	местоположение
	параметры объекта
	характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий
	этап территориального планирования
	функцио
нальная зона

	1
	Строительство новых газораспределительных сетей среднего и низкого давления (требует уточнения на этапе проектирования)
	г. Благодарный
с. Сотниковское
с. Александрия
с. Бурлацкое
с. Елизаветинское
с. Спасское
с. Алексеевское
с. Каменная Балка
п. Ставропольский
с. Шишкино
а. Эдельбай
с. Мирное
х. Алтухов
х. Большевик
х. Новоалександровский
п. Каменка
х. Красный Ключ
п. Мокрая Буйвола
п. Видный
х. Гремучий
х. Дейнекин
п. Молочный
х. Кучурин
	31 км
13,6 км
5,2 км
3,7 км
3,0 км
2,1 км
2,9 км
2,7 км
3,1 км
2,0 км
1,8 км
1,7 км
1,4 км
0,2 км
0,6 км
0,8 км
0,05 км
0,3 км
0,1 км
0,05 км
0,05 км
0,3 км
0,1 км
	охранная зона
– 4 м
	расчётный срок
	-

	2
	Строительство дополнительных ГРП и ШРП
	г. Благодарный
	3 ед. (требует уточнения на этапе проектирования)
	охранная зона – 15 м
	расчётный срок
	зона инженер
ной инфраструктуры
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Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 
Максимальный тепловой поток на 1 м2 жилых зданий составляет 140 Вт. Расходы тепла на отопление общественных зданий приняты в размере 25 процентов  от расходов тепла на отопление жилых зданий. Расходы тепла на вентиляцию общественных зданий приняты в размере 60 процентов  от расходов тепла на отопление этих зданий.
Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края предложено сохранение централизованной системы теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения предусмотрено с учётом климатических данных для расчёта тепловых нагрузок.
Развитие системы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края предлагается осуществлять с учётом сохранения применяемого температурного графика отпуска тепловой энергии потребителям.
Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на новые с частичным изменением диаметров. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ).
Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупнённым показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчёт теплопотребления жилищно-коммунального сектора произведён в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» (СНиП 3.05.03-85), СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (средний показатель – 100 Вт на 1 м2 или 12×10-5 Гкал/ч с учётом проведения мероприятий по повышению энергоэффективности). 
В соответствии со Схемой теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.
Централизованное теплоснабжение планируется только для части застройки в южной части города, а именно: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей), зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) и общественно деловой и социальной застройки.
Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии Решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируется.
Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития муниципального округа показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надёжности.
Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене.
Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.
Рекомендованные мероприятия по источникам теплоснабжения:
замена насоса ДЗ15/50 - 1 шт. на насос WILO BL 100/305-18,5/4 на котельной 15-10;
замена сетей ГВС Д-108 мм на Д-90 мм армированная стекловолокном -60(х2) по каналу отТК1 до ТК2 на котельной 15-10;
замена котла КСВ-2,9 - 1 шт. на котёл Ква-2,0-1 шт с горелкой газовой MAX GAS 2000 на котельной 15-15;
замена насоса Д320/50 -1 шт. на насос Wilo IL 125/165-30/2 на котельной 15-15;
замена насосов К45/30 - 2 шт. на насосы Wilo IL 40/170-5,5/2 - 2 шт. на котельной 15-17;
замена котла «Факел» (пов. нагрева - 36 м2) на котёл Ква-0,4Гн с горелкой газовой MAX GAS 500 на котельной 15-20;
реконструкция котельной, с целью замены устаревшего оборудования, автоматизации процесса производства тепловой энергии и минимизации тепловых потерь на котельной 15-07;
реконструкция котельной, с целью замены устаревшего оборудования, автоматизации процесса производства тепловой энергии и минимизации тепловых потерь на котельной 15-09.
Строительство новых тепловых сетей планируется в связи с подключением новых потребителей.
Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, также не предусмотрены. Рекомендуется реконструкция тепловых сетей с заменых участков трубопровода для обеспечения подачи тепла существующим потребителям.
Стратегия социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края также предусматривает:
ремонт отопительной системы Дома культуры село Мирное.
Генеральным планом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы и установка приборов учёта тепловой энергии. Строительство домов по энергосберегающей технологии.

СВЕДЕНИЯ
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения-функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Таблица 27. 
	№
п/п
	Наименование объекта
	местоположение
	параметры объекта
	характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий
	этап террито
риального планирования
	функцио
нальная зона

	1
	Котельная 15-10 (реконструкция)
	г. Благодарный
	замена насоса ДЗ15/50 – 1 шт. на насос WILO BL 100/305-18,5/4
замена сетей ГВС Д-108 мм на Д-90 мм армированная стекловолокном -60(х2) по каналу отТК1 до ТК2
	согласно расчётам
	первая очередь
	зона ин
женерной инфраструктуры

	2
	Котельная 15-15 (реконструкция)
	г. Благодарный
	замена котла КСВ-2,9 – 1 шт. на котёл Ква-2,0-1 шт с горелкой газовой MAX GAS 2000
замена насоса Д320/50 – 1 шт. на насос Wilo IL 125/165-30/2
	согласно расчётам
	первая очередь
	зона ин
женерной инфраструктуры

	3
	Котельная 15-17 (реконструкция)
	с. Бурлацкое
	замена насосов К45/30 – 2 шт. на насосы Wilo IL 40/170-5,5/2 – 2 шт. на котельной 15-17
	согласно расчётам
	первая очередь
	зона ин
женерной инфраструктуры

	4
	Котельная 15-20 (ре
конструкция)
	п. Ставропольский
	замена котла «Факел» (пов. нагрева – 36 м2) на котёл Ква-0,4Гн с горелкой газовой MAX GAS 500
	согласно расчётам
	первая очередь
	зона ин
женерной инфраструктуры

	5
	Котельная 15-07 (реконструкция)
	г. Благодарный
	реконструкция котельной, с целью замены устаревшего оборудования, автоматизации процесса производства тепловой энергии и минимизации тепловых потерь
	согласно расчётам
	первая очередь
	зона ин
женерной инфраструктуры

	6
	Котельная 15-07 (реконструкция)
	г. Благодарный
	реконструкция котельной, с целью замены устаревшего оборудования, автоматизации процесса производства тепловой энергии и минимизации тепловых потерь
	согласно расчётам
	первая очередь
	зона ин
женерной инфраструктуры

	7
	Котельная 15-09 (реконструкция)
	г. Благодарный
	реконструкция котельной, с целью замены устаревшего оборудования, автоматизации процесса производства тепловой энергии и минимизации тепловых потерь
	согласно расчётам
	первая очередь
	зона ин
женерной инфраструктуры


	8
	Теплосети
	г. Благодарный
с. Александрия
с. Алексеевское
с. Бурлацкое
с. Елизаветинское
с. Каменная Балка
х. Красный Ключ
п. Ставропольский
с. Шишкино
	20 км
8 км
8 км
4 км
10 км
5 км
2 км
10 км
2 км
	охранная зона –
 от 3 м
	первая очередь
	-
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Ставропольского края на период до 2036 года


Основными задачами Программы в части совершенствования системы финансирования жилищно-коммунального хозяйства округа являются:
определение рациональной структуры источников финансирования: сочетание «тарифного» финансирования текущей деятельности за счет полной оплаты услуг потребителями при целевой финансовой поддержке малообеспеченных семей, «тарифного», бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиций в замену изношенных сетей, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;
расчет минимально допустимого уровня финансирования из всех источников с учетом, с одной стороны, предотвращения критического переизноса основных фондов, а с другой – предельных возможностей бюджета;
отражение в тарифе реальной стоимости услуги - объективно необходимых текущих (операционных) и инвестиционных затрат, оптимизация соотношения между ними путем проведения реструктуризации себестоимости, сокращения непроизводительных операционных расходов и повышения доли инвестиционных составляющих коммунальных тарифов с 6,8% до 11,4%
достижение баланса интересов потребителей и организаций коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;
стимулирование ресурсосбережения, рационализация текущих эксплуатационных (операционных) затрат с применением мультиставочных (двухкомпонентных) тарифов с выделением абонентской платы, отражающей стоимость поддержания надежности обслуживания и платы за фактически потребленные ресурсы;
создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения инвестиций.
Зависимость изменения объема финансирования жилищно- коммунального хозяйства от темпов экономического развития, определенная в рамках финансовой модели показала, что от величины экономического потенциала зависит объем бюджетной обеспеченности территории, а также рост доходов потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Это, с одной стороны, определяет рост «тарифной составляющей» доходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а, с другой стороны, с ростом экономического потенциала повышаются возможности территории в финансировании жилищно-коммунального хозяйства по разным направлениям:
начиная с повышения спроса на коммунальные услуги со стороны коммерческих потребителей и заканчивая возросшими возможностями бюджета территории. По этим моделям были рассчитаны инвестиционные возможности Благодарненского муниципального округа, то есть совокупность собственных инвестиционных возможностей коммунальных организаций, инвестиционного потенциала бюджета и возможности привлечения внебюджетных (кредитных) источников финансирования.
Собственные инвестиционные возможности коммунальных организаций рассчитаны исходя из прогноза экономически обоснованных тарифов по видам услуг до 2026 года, сформированного с учетом реструктуризации себестоимости услуг (исключения или сокращения непроизводительных затрат, увеличения инвестиционных составляющих тарифа в соответствии с планируемым объемом инвестиций, сбалансированных с платежеспособностью потребителей)
Проведенный анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства Благодарненского муниципального округа показал, что существующие проблемы (повышенный износ основных фондов более 60процентов, низкая доля фактически заменяемых основных фондов менее 1 процента, высокий уровень потерь и утечек - 52,2 процента  в водоснабжении и до12 процентов в теплоснабжении, большая аварийность – в водопроводно- канализационном хозяйстве 2 авария/км сетей, на бесхозяйных тепловых сетях - 2,5-3 авария/км. сетей в год) вызваны, прежде всего, низкой долей средств, направляемых на поддержание основных фондов в работоспособном состоянии, т.е. незначительными капитальными вложениями.
Существенным моментом является преодоление сложившейся динамики затрат и доходов в теплоснабжении, при которой растет превышение расходов над совокупными доходами, что ведет к убыточности организаций. Вследствие оптимизации затрат, возможной в рамках предлагаемых технологических решений по модернизации теплоэнергетического комплекса, их темпы роста в течение рассматриваемого периода снизятся и к 2026 году рентабельность организаций теплоснабжения может составить 10-12 процентов
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Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры могут быть условно разделены на общие (важные с точки зрения развития муниципального образования в целом) и частные (важные с точки зрения развития отдельных коммунальных систем). Последние включают показатели спроса, эффективности производства, транспортировки и распределения энергоресурсов, качества предоставляемых коммунальных услуг и выбросов парниковых газов. Перечень показателей формируется по минимуму, чтобы не усложнять процесс мониторинга настоящей Программы. Значения целевых показателей были определены с учетом значений базового периода, принятых допущений, сроков реализации предлагаемых мероприятий и ресурсосберегающих эффектов. В качестве значений принимались удельные, долевые и абсолютные показатели в натуральном выражении, что обеспечивало сопоставимость во времени.
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Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального округа являются: 
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; 
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения. 
























Целевые показатели системы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
Таблица 28
	№ п/п
	Наимено
вание показателей


	единица измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	обоснование

	Теплоснабжение

	1.1.
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудова
ния)
	д./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение меропри
ятий по реконструк
ции и модернизации оборудования сис
темы теплоснабже
ния позволит обес
печить безаварий
ную работу системы теплоснабжения

	1.1.2.
	Износ тепловых сетей
	%
	70,84
	68,53
	66,22
	63,92
	61,61
	59,3
	57
	57
	57
	57
	58,64
	реконструкция и за
мена сетей теплос
набжения приведет к снижению процен
та износа сетей и уменьшению протя
женности сетей, нуж
дающихся в замене


	1.1.3.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	
п.м.
	
256,939
	
249,230
	
241,753
	
234,501
	
227,466
	
220,642
	
214,023
	
207,602
	
201,374
	
195,333
	
189,473
	

	1.2.
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1.
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение меропри
ятий по реконструк
рции и модерниза
ции оборудования системы теплоснаб
жения позволит обе
спечить безаварий
ную работу системы теплоснабжения, тем самым количест
во жалоб составит 0

	1.2.2.
	Обеспечен
ность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения)
	%
	17
	17,9
	22
	22,8
	23,1
	23,7
	24,4
	25,1
	25,9
	26,6
	27
	Планируется подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения

	1.2.3.
	Охват абонентов приборами учета (социально-значимые объекты)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2016 г.  все потребители обеспечены приборами учета тепловой энергии
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Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального округа являются: 
обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 
обеспечение энергосбережения; 
снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды; 
минимизации воздействия на окружающую среду. 

Целевые показатели системы водоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 29.
	№ п/п
	Наименова
ние показателей







	единица  измерения          
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	обоснование

	Водоснабжение

	1.1.
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Аварийность
 (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение меропри
ятий по реконструк
ции и модернизации оборудования систе
мы водоснабжения позволит обеспечить
безаварийную работу системы теплоснабжения

	1.1.2.
	Износ водопровод
ных сетей
	%
	53,31
	51,64
	49,97
	48,3
	46,63
	44,96
	43,29
	41,62
	39,95
	38,28
	36,61
	

	1.1.3.
	Протяжен
ность сетей, нуждающихся в замене
	км
	458,766
	451,104
	443,571
	436,163
	428,879
	421,717
	414,674
	407,749
	400,940
	394,244
	387,660
	

	1.2
	Показатели качества воды

	1.2.1
	Доля проб воды на нужды ХВС после во
доподготовки, не соответству
ющих санитар
ным нормам и правилам
	%
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	качество воды улуч
шится за счет устано
вки фильтров и сис
тем водоподготовки

	1.3.
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.3.1.
	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение меропри
ятий по реконстру
кции и модерниза
ции оборудования системы водоснаб
жения позволит обеспечить безава
рийную работу системы водоснаб
жения, тем самым количество жалоб составит 0

	1.3.2.
	Обеспечен
ность населения централизованным водоснабжением (от численности населения)
	%
	85,58
	86,86
	88,17
	89,49
	90,83
	92,19
	93,58
	94,98
	96,41
	97,85
	99,32
	Рреконструкция во
дозаборов и стро
ительство новых сетей водоснабже
ния позволит увели
чить обеспеченность населения централи
зованным водоснабжением

	1.3.3.
	Охват абонентов приборами учета
	%
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. зна.
	0 и
100% -соц. зна.
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. знач
	0 и
100% -соц. знач
	по состоянию на 01.01.2016 не все потребители обеспечены приборами учета воды, к 2027 году охват должен состав
лять 100 %
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Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального округа являются: 
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; 
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения; 
повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения; 
обеспечение энергосбережения; 
снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии; 
снижение количества аварий; 
минимизации воздействия на окружающую среду.


Целевые показатели системы водоотведения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 30
	№ п/п
	Наименование показателей







	единица измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Обоснование

	Водоотведение

	1.1.
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведение меро
приятий по реконст
рукции и модерниза
ции оборудования системы водоотведе
ния позволит обеспе
чить безаварийную работу системы водоснабжения

	1.1.2.
	Износ канализацион
ных сетей
	%
	55,87
	53,07
	50,42
	47,90
	45,50
	43,23
	41,07
	39,01
	37,06
	35,21
	33,45
	износ сетей водоот
ведения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоотведения



	1.1.3.
	Протяжен
ность сетей, нуждающихся в замене
	
км
	
2,16
	
2,08
	
2
	
1,95
	
1,86
	
1,78
	
1,74
	
1,69
	
1,62
	
1,5
	
1,46
	

	1.2
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.2.1
	Доля сточных вод (хозяйствен
вно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	реконструкция очистных сооружений позволит очищать сточные воды до нормативных требований

	1.3.
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.3.1.
	Обеспечен
ность населения централизованным водо
отведением (от численности населения)
	%
	20,92
	21,55
	22,19
	22,86
	23,55
	24,25
	24,98
	25,73
	26,50
	27,30
	28,11
	реконструкция очистных сооружений и новых сетей водоотведения позволит увеличить обеспеченность населения централизованным водоотведением 
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Целевые показатели системы газоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края   
таблица 31
	№ п/п
	Наименование показателей





	единица измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	обоснование

	Газоснабжение

	1.1.
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Износ сетей газоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	зона действия систем газоснабжения будет расширяться

	1.1.2.
	Протяжен
ность сетей, нуждающихся в замене
	км
	11,3
	11,6
	11,9
	12,2
	12,6
	12,9
	13,4
	13,9
	14,5
	14,9
	15,5
	

	1.2
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение мероп
риятий по реконст
рукции и модерни
зации оборудова
ния системы газос
набжения позволит обеспечить безава
рийную работу системы газоснаб
жения, тем самым количество жалоб составит 0

	1.2.2
	Обеспечен
ность социаль
но-значимых объектов цент
рализованным газоснабже
нием

	%
	99,1
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	1.2.3
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения муниципального являются: 
обеспечение бесперебойного электроснабжения; 
обеспечение энергосбережения;
повышение качества и надежности электроснабжения; 
снижение уровня потерь; 
снижение количества аварий; 
минимизация воздействия на окружающую среду. 








































Целевые показатели системы электроснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 32.
	[bookmark: _Hlk216109883]№ п/п
	Наименование показателей
	ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	обоснование

	Электроснабжение

	1.1.
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудова
ния)
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение меропри
ятий по реконструк
ции и модернизации оборудования систе
мы электроснабже
ния позволит обес
печить безаварий
ную работу системы электроснабжения

	1.1.2.
	Износ сетей
	%
	45,8
	42,5
	39,2
	35,9
	32,6
	29,3
	26,0
	22,7
	19,4
	16,1
	12,8
	реконструкция и за
мена сетей электро
снабжения приведет к снижению процен
та износа сетей и уменьшению протя
женности сетей, нуж
дающихся в замене

	1.1.3.
	Протяжен
ность сетей, нуждающихся в замене
	км
	51,17
	47,51
	43,86
	40,20
	36,55
	32,89
	29,24
	25,58
	21,93
	18,27
	14,62
	

	1.2.
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1.
	Количество жалоб абонен
тов на качест
во электричес
кой энергии
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение меропри
ятий по реконструк
ции и модернизации оборудования систе
мы электроснабже
ния позволит обеспе
чить безаварийную работу системы элек
троснабжения, тем самым количество жалоб составит 0

	1.2.2.
	Обеспечен
ность населе
ния централи
зованным элек
троснабжени
ем  (от числен
ности населения)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	строительство новых сетей электроснабже
ния позволит сохра
нить высокий уро
вень обеспеченности услугой по электроснабжению

	1.2.3.
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ппо состоянию на 01.01.2016  все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии
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Ввиду не предоставления технической информации коммунальными организациям, работающими в сфере обращения твердых коммунальных отходов, целевые показатели развития не могут быть сформированы.













































Целевые показатели утилизации ТКО Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Таблица 33.

	№ п/п
	Наименование показателей
	единица измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	обоснование






	Вывоз и утилизация ТКО

	1.1.
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Уровень износа парка специальной техники, используе
мой на полигонах и свалках
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	обновление парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках

	1.2.
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1.
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	наличие полигона ТКО и своевременным вывозом ТКО количество жалоб составит 0



	1.2.2.
	Обеспечен
ность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	планируется обеспечить население централизованным сбором ТКО

	1.2.3.
	Количество несанкционированных свалок
	Ед.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	закрытие несанкциониро
ванных свалок
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Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;
ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.
[bookmark: _Toc216281975]
XXIII.План график работ по реализации Программы

В целях реализации инвестиционных программ коммунальных предприятий разрабатываются технические задания, которые в обязательном порядке содержат:
цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
требования к инвестиционной программе (перечень необходимых к выполнению работ);
сроки разработки инвестиционной программы.
В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности для ее реализации и источники финансирования.
Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, а также подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе концессию, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

[bookmark: _Toc216281976]XXIV.Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности осуществляется в рамках мониторинга, целью которого является регулярный контроль за ходом реализации настоящей Программы. Мониторинг осуществляется на ежеквартальной и ежегодной основе.
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Благодарненского муниципального округа, которая координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, внесение предложений по корректировке Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется организациями коммунального комплекса, органами местного самоуправления Благодарненского муниципального округа и органами государственной власти Ставропольского края в пределах законодательно определенных полномочий.
Органами местного самоуправления Благодарненского муниципального округа Ставропольского края осуществляется:
развитие нормативной правовой базы, связанной с реализацией федерального законодательства в коммунальной сфере, согласование и утверждение, предусмотренных Программой муниципальных правовых актов;
реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
подготовка предложений по распределению средств бюджета, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации;
проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей и передового опыта.
Для реализации Программных мероприятий могут быть предусмотрены гарантии органов местного самоуправления для участия инвесторов, кредитных организаций, организаций коммунального комплекса.
Администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, при условии выделения бюджетных средств на реализацию программы, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм реализации программы, состав исполнителей. 
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Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры позволит достичь:
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
составленный перечень инвестиционных проектов;
определенные объемы и стоимость инвестиционных проектов;
определенные эффекты в натуральном и стоимостном выражении, получаемые в результате реализации инвестиционных проектов;
повышение надёжности и качества предоставляемых коммунальных услуг;
приведение в соответствие систем коммунальной инфраструктуры потребностям строительства;
повышения рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности коммунального муниципального имущества;
повышение рыночной стоимости жилого фонда;
внедрение современных технологий в процессы производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов;
обеспечение технической и экономической доступности коммунальных ресурсов для устойчивого экономического развития;
улучшение экологической ситуации.
Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым звеном реформы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая основу финансового оздоровления отрасли, привлечение и возвратность кредитов и, в итоге, надежное коммунальное обслуживание.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать реальной стоимости услуг, отражать сбалансированные с финансовыми возможностями поселения (платежеспособностью населения и бюджетным потенциалом) параметры качества обслуживания (с соответствующими эксплуатационными и инвестиционными затратами). Это требует методического изменения технологии ценообразования.
Программой предусмотрена реализация принципов регулирования и формирования тарифов:
достижение баланса интересов потребителей услуг и коммунальных организаций, обеспечение доступности этих услуг для потребителей и финансовое обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения;
установление тарифов и надбавок к ним, обеспечивающих полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией производственных и инвестиционных программ;
стимулирование снижения производственных затрат, повышение ресурсной эффективности производства и оказания услуг;
создание условий для привлечения инвестиций в целях замены изношенных фондов, модернизации и развития производственных систем коммунального комплекса;
установление условий изменения коммунальных тарифов: изменение законодательства Российской Федерации, непрогнозируемый рост инфляции, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Правительством Ставропольского края и администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
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Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края является частью развития всей социально-экономической жизни округа.
Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального округа в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.
При определении перспектив развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения.
Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.
В целом в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в округе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.
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Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры
взаимосвязана с Генеральным планом развития территории. Генеральный
план определяет стратегическую перспективу для создания условий
устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и
объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение
территорий.
Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана.
В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать
условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств
инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных
инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных
проектов.
Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств
бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.
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Сложившееся положение дел в системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) в Благодарненского муниципальном округе Ставропольского края стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ. 
Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических
работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации
Благодарненского муниципального округа не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети, газовые сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию. Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на
объектах потребителей коммунальных услуг. Основными причинами этого
являются:
отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;
нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.
Большинство владельцев внутренних инженерных коммунальных сетей
не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации 
инженерных сетей. В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке
должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства
ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и внутренних инженерных сетях потребителей. В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края будет ухудшаться.
Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления, органов власти района и края, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.
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Важной задачей развития округа является обеспечение населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края качественной питьевой водой. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края является многозонной и системно централизованной и должна охватить всю жилую застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых и промышленных предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водопровода. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров. 
Система технического водоснабжения призвана удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы). 
Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Расчетный среднесуточный расход воды определен в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012. 
Для существующей сохраняемой застройки норма водопотребления принимается – 200 л/сут. на человека. 
Для планируемой застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края условно принимаем, что в сельских населенных пунктах застройка выполнена в основном индивидуальной и малоэтажными жилой застройкой, не обеспеченной централизованным горячим водоснабжением. В Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края условно принимаем, что вся застройка, расположенная в границах муниципального образования, полностью обеспечена централизованным водоснабжением на первую очередь и расчетный срок. 
Норма водопотребления для малоэтажной многоквартирной застройки и индивидуальной застройки, не обеспеченной централизованным горячим водоснабжением (с местными водонагревателями) – 185 л/сут. на человека.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», учтены нормами водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2012. 
Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 15 процентов  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с примечанием 3 к таблице 1 СП 31.13330.2012. 
Расход воды на собственные нужды системы водопровода принимается в размере 12 процентов от объема подаваемой воды, согласно п. 9.6 СП 31.13330.2012. 
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 1,2. 
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 0,8. 
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы централизованного водоснабжения является бесперебойное снабжение округа питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в необходимом количестве. 
Анализ существующей системы водоснабжения позволяет выделить следующее: 
вся система водоснабжения требует замены в связи с высоким процентом изношенности системы линейных объектов; 
необходимо строительство новых ОСК и реконструкция существующих с увеличением мощности очистки вод. 
Для населенных пунктов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края принята комбинированная система водоотведения, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на ОСК, а поверхностные воды – системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации. 
Развитием системы водоотведения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края предусмотрена реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей с целью увеличения их пропускной способности и строительство канализационных сетей с целью подключения новых потребителей.
Предложения на данной стадии проектирования сведены к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования. 
В числе основных мероприятий по совершенствованию системы водоотведения на территории муниципального образования необходимо отметить следующее: 
для сокращения числа аварийных участков рекомендуется произвести инструментальное обследование всей системы водоотведения и сооружений, входящих в ее состав, не зависимо от технологических зон и зон эксплуатационной ответственности. Для снижения экологической нагрузки необходимо строительство системы канализации в местах ее отсутствия. Увеличить степень очистки сточных вод посредством модернизации насосных станций первичной переработки.
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В настоящее время централизованное теплоснабжение Благодарненского муниципального округа Ставропольского края осуществляет Благодарненский участок Буденновского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» 
Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.
Отпуск тепла производится от 23 источников тепловой энергии. 
Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при наличии резервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабжение всех потребителей, так как не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.
Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свидетельствует о том, что обеспечить потребность строящегося жилищного фонда имеющимися мощностями возможно.
Целесообразность дальнейшей эксплуатации котельных, входящих в систему централизованного теплоснабжения обоснована расчетами плотности тепловой нагрузки котельных, эксплуатируемых организациями коммунального комплекса и прочими юридическими лицами, и потерь на тепловых сетях.
Плотность тепловой нагрузки систем теплоснабжения оказывает влияние на рост потерь тепловой энергии.
Индикатором плотности тепловой нагрузки является индикатор отношения излучающей поверхности (произведения среднего диаметра трубопроводов системы теплоснабжения на их протяженность) к подключенной тепловой нагрузке, который определяет возможный уровень потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения и позволяет определить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Для зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения индикатор потерь не должен превышать 100 квадратных метров/Гкал/час, а для зоны предельной эффективности – 200 квадратных метров/Гкал/час. Значение индикатора потерь свыше 200 квадратных метров/Гкал/час свидетельствует о необходимости децентрализации отопления и применении локальных источников теплоснабжения населенных пунктов.
Большинство котельных в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края обслуживающих как население, так и организации социальной сферы, находится в зоне оптимальной эффективности централизации теплоснабжения.
Часть котельных находятся в зоне предельной эффективности централизации теплоснабжения. Отсутствие современной тепло- и гидроизоляции труб при высокой протяженности сетей (от 30 процентов до 2,5 крат) заметно увеличивает потери тепловой энергии, что сказывается не только на качестве услуги, но и на эксплуатационных затратах, в структуре которых значительную долю составляет топливо (до 50 процентов).
На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности теплоснабжения растут удельные расходы, в том числе - дорожающего топлива и соответственно его доля в структуре себестоимости.
Реализации таких мероприятий поможет расширить границы рациональной степени централизации теплоснабжения, обеспечит повышение качества и ресурсной эффективности производства тепловой энергии.
В то же время 38 процентов сетей, нуждающихся в замене, – это показатель, соответствующий бухгалтерскому износу сетей, то есть полностью амортизированных. При этом физический износ сетей в отличие от бухгалтерского определяется не только сроком их службы, носит явно нелинейный характер, требует для поддержания надежности соблюдения предельных межремонтных сроков. Поэтому крайне важным является замена не менее 4 процентов  сетей ежегодно, а также диагностическое выявление наиболее изношенных участков для «прицельной» замены.
Официальные данные по аварийности, отражающие только серьезные повреждения, связанные с перерывами в теплоснабжении в организациях теплоснабжения отсутствуют. Это связано с тем, что в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся в достаточном объеме ремонтные работы, обеспечивающие в отопительный сезон бесперебойную работу оборудования.
Диагностика системы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края выявила не эффективную работу оборудования и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким уровнем износа оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации коммунальной инфраструктуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооружений и оборудования, связанным с моральным устареванием технологий и оборудования.
Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами электроэнергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя. В среднем по организациям теплоснабжения отклонение от рационального значения составляет 1,3-1,5 раз. Это существенный резерв повышения эффективности, который должен быть учтен при разработке производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Расход топлива по всем теплоснабжающим организациям находится в зоне рационального удельного потребления, несмотря на то, что в процессе производства тепловой энергии используются устаревшие модели котлов, зачастую выработавшие свой ресурс.
Основными проблемами системы теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, выявленными в ходе анализа являются:
 недостаточная ресурсная эффективность (превышение рациональной нормы расхода электроэнергии при производстве и транспортировке тепловой энергии в 1,3-1,5 раз, на 10-15 процентов превышение численности работающих);
Первоочередной задачей для действующей системы теплоснабжения является повышение эффективности использования ресурсов за счет модернизации и замены оборудования.
Имеющийся запас производственной мощности источников теплоснабжения позволит обеспечить вновь вводимые объекты в районах с имеющейся инфраструктурой централизованными услугами теплоснабжения.
В то же время для объектов, вводимых на новых участках возможен вариант децентрализованного теплоснабжения от автономных источников.
Надежность производства тепловой энергии находится на достаточном уровне. В то же время количество аварий на тепловых сетях в 10 раз превышает рациональные нормы.
Наличие выявленных ранее в Благодарненском муниципальном округе бесхозяйных сетей обуславливает низкую надежность поставки тепловой энергии до потребителя, характеризующуюся высоким уровнем аварийности – 2,5-3 аварии на 1 км сетей в год. Решение данной проблемы может быть связано только с комплексной заменой теплотрасс. Для полных замены сетей до 2036 года потребуется ежегодно менять не менее 15 процентов  от общей протяженности или 13,0-14,0 км. 
В связи с тем, что в настоящее время существуют ограничения как по производственным, так и по ресурсным возможностям, затраты на замену основных фондов должны определяться исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей территории.
Учитывая финансовые ограничения, замена тепловых сетей может составить около 23 процентов  или в среднем 3,75 процентов  в год.

[bookmark: _Toc216281984]XXXI.Основные проблемы системы утилизации твердых бытовых отходов в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края

Основными потребителями услуг общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО)  «Экострой»  являются жители и организации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. Необходимо отметить, что на протяжении последних лет доля утилизируемых ООО «Экострой»  твердых бытовых отходов, принятых от граждан и организаций Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, остается фактически неизменной и варьируется от 50 до 60 процентов.
В настоящее время утилизация твердых бытовых отходов (сжигание), производимых населением и организациями Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, осуществляется на      ООО «Экострой».
Захоронение твердых бытовых отходов ведется санкционированных полигонах.
Почти две трети производимых населением и организациями Благодарненского муниципального округа Ставропольского края отходов утилизируются на ООО «Экострой», что подтверждает значимость для округа данного предприятия. В настоящее время сжигание твердых бытовых отходов, производимых в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, на ООО «Экострой» является единственным способом утилизации значительной части отходов округа. 
Для выбора наиболее оптимальной схемы утилизации твердых бытовых отходов рассмотрены три сценария развития системы обезвреживания отходов:
строительство нового полигона твердых бытовых отходов с мусоросортировочной станцией с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного завода;
строительство нового мусоросжигательного завода с мусоросортировочной станцией с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного завода;
проведение мероприятий по замене котлоагрегатов существующего мусоросжигательного завода, модернизации системы очистки газов, внедрению мусоросортировочной станции с целью осуществлять термическое обезвреживание только сортированных отходов, строительству полигона по захоронению шлака и золы.
Для выбора оптимального сценария развития системы утилизации твердых бытовых отходов необходимо сравнить удельные затраты в расчете на 1 кубический метр обезвреживаемых твердых бытовых отходов каждого из сценариев.
[bookmark: _Hlk159850714]На стоимость каждого из сценариев непосредственно влияет объем образования твердых бытовых отходов или мощность объекта обезвреживания. В свою очередь, численность населения и нормы накопления являются одними из основных факторов, определяющих объем образования твердых бытовых отходов. В соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 347 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для жилых помещений на территории Ставропольского края» (с изменениями на 6 апреля 2023 года) норма накопления, установленная для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде, составляет 2,5 кубический метр на человека в год, а в частном секторе – 2,8 кубических метра на человека в год.
На основании данных о структуре жилищного фонда и количестве населения, проживающего в частном или многоквартирном жилищном фонде, определена средневзвешенная величина нормы накопления, которая составит 2,3 кубических метра на человека в год.
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На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края планируется увеличение электрической нагрузки на всех этапах строительства. Нами рассматривался прирост электрической нагрузки, приходящейся на жилищно-коммунальный сектор. На перспективу будет продолжаться сформированная модель существующей системы электроснабжения. Расходы населения за потребленную электроэнергию занимают в структуре платежей населения за жилищно-коммунальные услуги от 12 до 20 процентов. Для повышения надежности электроснабжения и пропускной способности электрических сетей, уменьшение технических потерь электроэнергии, повышение качества обслуживания населения, необходимо продолжить работу по замене ветхих и изношенных линий с заменых голых проводов на самонесущий изолированный провод, с увеличением мощности подстанций путем их реконструкции и строительства новых, с целью бесперебойного обеспечения потребителей, а также сокращение объемов аварийно-восстановительных работ. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, в соответствии с приложением  12 свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 
Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят отдельно для среднего городского поселения и сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок составит:
для городского поселения 1700 кВт ч/год на 1 чел., годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на период до 2032 года  5200 ч/год; 
для сельских поселений 950 кВт ч/год на 1 чел., годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на период до 2032 года  4100 ч/год. 
По мере реконструкции и строительства новых зданий микрорайонов необходима реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций с заменой технически устаревшего оборудования (в увязке с конкретным планировочным решением). 
Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное. 
Передача и распределение электроэнергии всех напряжений в новой жилой застройке предусматривается кабельными линиями.

[bookmark: _Toc216281986]XXXIIIОценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования). 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 261 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными приборами учета используемых воды, электрической энергии, что обеспечит в свою очередь оплату потребителями энергетических ресурсов по показаниям приборов учета.
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Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят с учетом методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01 октября 2013 года № 359/ГС, в частности: 
показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 
величины новых нагрузок; 
показатели качества и надежности поставляемого ресурса; 
показатели степени охвата потребителей приборами учета; 
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 
показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов. 
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры. 
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.
Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 34.
























Целевые показатели реализации программы
Таблица 34.

	№
п/п
	Ожидаемые результаты Программы
	целевые показатели

	1
	Система водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

	1.1
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению
	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), %

	
	
	доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, %

	
	
	индекс нового строительства сетей, %

	1.2
	Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения
Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения)
	потребление воды (водоотведение), тыс. м3

	
	
	присоединенная нагрузка, м3/сут.

	
	
	величина новых нагрузок, м3/сут.

	
	
	уровень использования производственных мощностей, процент

	
	
	соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %

	1.3
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО г. , %

	1.4
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения  в соответствии с нормативными требованиями
	количество аварий и повреждений на
1 км сети в год

	
	
	износ коммунальных систем, %

	
	
	протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	доля ежегодно заменяемых сетей, %

	
	
	уровень потерь и неучтенных расходов воды, %

	1.5
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения
Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения
Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3

	
	
	численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб.

	1.6
	Эффективность потребления  воды и водоотведения
	удельное водопотребления м3/чел./мес.

	2
	Система теплоснабжения

	2.1
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению
	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, %

	
	
	доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, %

	2.2
	Показатели спроса на услуги теплоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения
	потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	величина новых нагрузок, Гкал/ч

	
	
	уровень использования производственных мощностей, %

	2.3
	Качество услуг теплоснабжения
	соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД  и жилых домах»), %

	2.4
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО г. , %

	
	
	доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %

	2.5
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	количество аварий и повреждений на
1 км сети в год

	
	
	износ коммунальных систем, %

	
	
	протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	доля ежегодно заменяемых сетей, %

	
	
	уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

	2.6
	Ресурсная эффективность теплоснабжения
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал

	
	
	удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

	
	
	численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	фондообеспеченность системы теплоснабжения

	
	
	средняя норма амортизационных отчислений

	2.7
	Эффективность потребления  тепловой энергии
	удельное теплопотребления населения, Гкал/м2

	3
	Система электроснабжения

	3.1
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, %

	
	
	доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	индекс нового строительства сетей, %

	3.2
	Спрос на услуги электроснабжения
Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения
	потребление электрической энергии, млн кВт∙ч

	
	
	присоединенная нагрузка, кВт

	
	
	величина новых нагрузок, кВт

	
	
	уровень использования производственных мощностей, %

	3.3
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО г., %

	
	
	доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, %

	
	
	доля объемов  электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

	3.4
	Надежность обслуживания систем электроснабжения
Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год)

	
	
	продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день

	
	
	износ коммунальных систем, %

	
	
	протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	доля ежегодно заменяемых сетей, %


	3.5
	Ресурсная эффективность электроснабжения
Повышение эффективности работы систем электроснабжения
Обеспечение услугами электроснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	уровень потерь электрической энергии, %

	
	
	численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей

	
	
	фондообеспеченность системы электроснабжения

	3.6
	Эффективность потребления  электрической энергии
	удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес.

	3.7
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	объем выбросов

	4
	Система газоснабжения

	4.1
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению

	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, %

	
	
	доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	индекс нового строительства сетей, %

	4.2
	Показатели спроса на услуги газоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения

	потребление газа, тыс. м3

	
	
	присоединенная нагрузка, м3/ч

	
	
	величина новых нагрузок, м3/ч

	
	
	уровень использования производственных мощностей, %

	4.3
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, %

	
	
	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, %

	4.4
	Надежность обслуживания систем газоснабжения
Повышение надежности работы системы газоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями
	количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	износ коммунальных систем, %

	
	
	протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	доля ежегодно заменяемых сетей, %

	4.5
	Ресурсная эффективность газоснабжения
Повышение эффективности работы систем газоснабжения
Обеспечение услугами газоснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	уровень потерь и неучтенных рапсодов газа, %

	4.6
	Эффективность потребления газа
	удельное потребление газа, м3/чел./мес.

	4.7
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	объем выбросов

	5
	Утилизация (захоронения) ТКО

	5.1
	Доступность для потребителей
Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТКО  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %

	
	
	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, %

	5.2
	Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО
Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТКО

	объем образование отходов от потребителей, тыс. м3

	
	
	объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, тыс. м3

	
	
	проектная вместимость полигона (объекта размещения отходов), тыс. м3

	
	
	уровень наполняемости полигона, %

	5.3
	Качество услуг по утилизации
(захоронения) ТКО

	наличие контроля качества товаров и услуг

	
	
	соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям

	5.4
	Показатели  надежности системы
	продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день

	
	
	коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день

	
	
	коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров, ед.

	5.5
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду  и улучшение экологической обстановки
	соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, %

	
	
	доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов, %

	
	
	доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов, %



Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
обеспечение энергосбережения;
снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2040 году.
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.
Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
обеспечение энергосбережения;
снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии к 2040 году.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
обеспечение бесперебойного электроснабжения;
повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;
обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:
обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО, КГО обеспечит улучшение экологической обстановки в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

[bookmark: _Toc216281988]XXXV.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
проекты, реализуемые действующими организациями;
проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
проекты, для реализации которых создаются организации с участием Благодарненского муниципального округа;
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа).
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.
Согласно Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Минрегиона России от 10 октября 2007 года. № 100 на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с   местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».
Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.
Правительство Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.
Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);
займы и кредиты;
бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;
прочие источники;
Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционные программы утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.
Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.
Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации».
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Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:
внебюджетные источники:
плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;
надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
привлеченные средства (кредиты);
средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);
бюджетные средства:
федеральный бюджет;
краевой бюджет;
местный бюджет.
Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Ставропольского края, Благодарненского муниципального округа Ставропольского края с подведомственной территорией, утверждающих бюджет.
Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утверждаемыми Правительством Ставропольского края.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета при условии выделения субсидий из краевого бюджета на реализацию программных мероприятий.
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Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.
В структурах финансирования инвестиционных проектов 73,1 процент приходится на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, 26,4 процента  – на капитальный ремонт, 0,5 процентов на ремонт.
Предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.




Рисунок 1. Процентное соотношение финансовых потребностей для реализации проектов систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского городского округа
Динамика финансирования проектов составлена на основании заявленных мероприятий инициаторами проектов, а также в соответствии с предложениями генерального плана и схем теплоснабжения и газоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Суммарные капитальные затраты на реализацию проектов по системе утилизации ТБО отсутствуют, ввиду того что, объемы финансирования проектов не определены.
Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счёт совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.
Источники финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 35 ниже:
Структура финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.
Таблица 35.
	Наименование источника финансирования
	Всего
	периоды Программы

	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036

	Общий объем финанси
рования программных мероприятий
	

1 445 751,34
	833 165,06
	340 318,03
	272 268,25

	в том числе:
	
	
	
	

	Амортизационные отчисления
	
506 967,58
	184 316,42
	157 177,30
	165 473,86

	Прибыль
	58 193,74
	21 746,83
	19 005,54
	17 441,37

	Плата за подключение
	36 493,36
	57 878,17
	49 298,56
	29 316,63

	Федеральный бюджет
	79 664,95
	79 664,95
	0,00
	0,00

	Бюджет Ставропольского края
	
239 599,87
	172 385,73
	45 249,80
	21 964,34

	Местный бюджет
	397 454,77
	291 508,01
	67 874,71
	38 072,05

	Средства населения (потребителей)
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные внебюджетные источники
	
27 377,07
	25 664,95
	1 712,12
	0,00



В структуре финансирования инвестиционных проектов 9,8 процентов приходится на модернизацию коммунальной инфраструктуры, 90,2 процента - на строительство.
Направления финансирования инвестиционных проектов по годам реализации Программы приведены в таблице 36 ниже:






Направления финансирования инвестиционных проектов, тысяч рублей
Таблица 36.
	Наименование источника финансирования
	всего
	периоды Программы

	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036

	Общий объем финансиро
вания программных мероприятий
	1 445 751,34
	833 165,06
	340 318,03
	272 268,25

	в том числе:
	
	
	
	

	строительство
	1 259 622,33
	745 567,67
	267 058,26
	246 996,40

	реконструкция и модернизация
	186 129,01
	87 597,39
	73 259,77
	25 271,85
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XXXVIII.Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Согласно подпункту «к» пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», при разработке программы необходимо учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.
На 2026-2028 годы прогноз тарифов сформирован исходя из «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», разработанных Минэкономразвития России.
Органом исполнительной власти Ставропольского края, реализующим полномочия в сфере государственного регулирования цен (тарифов) является региональная тарифная комиссия Ставропольского края, полномочия которой установлены постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 года № 495-п (с изменениями  от 12 декабря 2024 года №717-п) «Положение о региональной тарифной комиссии Ставропольского края».
Контактная информация региональной тарифной комиссии Ставропольского края: адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337; сайт: http://www.tarif26.ru
Информация о тарифах, утвержденных на момент разработки Программы и планируемых тарифах на услуги коммунального комплекса Ставропольского края на официальном сайте региональной тарифной комиссии Ставропольского края: http://www.tarif26.ru.
Для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса применяется система критериев.
Критерий экономической доступности услуг для потребителей отражает доступность оплаты потребителями стоимости услуг организаций коммунального комплекса.
Для определения экономической доступности услуг оценивается динамика изменения тарифов на услуги на основе соответствия предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, установленным на федеральном и региональном уровнях.
Критерий физической доступности для потребителей услуг определяется на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2024 года № 3287-р индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ставропольскому краю на 2026 год был утвержден  средний индекс с 01 января 2026 года  в размере 1,7 процентов, средний индекс с 01 октября 2026 года в размере 22 процентов.
Согласно  распоряжению «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025-2028 годы (вместе с «Индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025-2028 годы»),  утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2024 года № 3287-р предельно допустимое отклонение от указанного индекса по отдельным муниципальным образованиям Ставропольского края указаны в таблице 37













Таблица 37.
	Субъект Российской Федерации
	Средний индекс
 по субъекту Российской Федерации
	предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям

	
	первое полугодие 2025 года
	второе полуго
дие 2025 года <*>
	первое полугодие 2025 года
	второе полугодие 2025 года
	первое полугодие 2026 года
	второе полугодие 2026 года
	первое полугодие 2027 года
	второе полугодие 2027 года
	первое полугодие 2028 года
	второе полугодие 2028 года

	Ставропольский край
	0
	11
	0
	4,8
	0
	4,8
	0
	4,8
	0
	4,8





На основании постановления Губернатора Ставропольского края от 10 декабря 2024 года № 637 «Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2025 год» прирост размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям строго ограничен утвержденными максимальными значениями. По Благодарненскому муниципального округу Ставропольского края значение предельного индекса с 01 января по 30 июня 2025 год составляет 0.0 процентов, с 01 июля по 31 декабря 2025 год составляет 10,5 процентов.
Обоснование величин утвержденных значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2025 год
Таблица 38.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	обоснование величины значений  предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края

	1.
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края 
	расчет предельного индекса в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением.
Набор коммунальных услуг: холодное водоснабжение, отопление,  электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами.
Прогнозный тариф: на питьевую воду - 83,06 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента);на тепловую энергию- 3442,67 руб/Гкал(темп роста-110,0 процентов); на электрическую энергию - 4,89 руб./кВт.ч (темп роста - 112,4 процента). Прогнозная розничная цена на природный газ - 8,69 руб./ куб. м (темп роста - 109,4 процента). Прогнозный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - 893,06 руб./куб. м (темп роста - 110,5 процентов).
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 7,2 куб. м на 1 человека в месяц; по отоплению-0,0188Гкал на 1 кв.м в месяц; по электроснабжению - 49,1 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и подогрева воды - 30 куб. м на 1 человека в месяц. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - 1,6/12 куб. м на 1 человека в месяц.
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, - 6 человек.
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,01 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,0002 процента
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации- 57014 человек.
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 100 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 2,0 процента
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индексу индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации,- 0 человек.
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации. Составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края,- 0 процента.
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, - 0 человек.
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0 процента
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами данного муниципального образования платы за потребляемые коммунальные услуги в результате установления по данному муниципальному образованию утвержденных предельных индексов, превышающих утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцам: июль -0,00 тыс.руб,; август- 0,00 тыс.руб.; сентябрь -0,00 тыс.руб.;октябрь -0,00 тыс.руб.;ноябрь-0,00 тыс.руб.;декабрь-0,00 тыс.руб.


Порядок расчета критериев доступности производится в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее - Методические указания).

Согласно приложению  2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги составляют:

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги
Таблица 39.
	Критерий
	уровень доступности

	
	высокий
	доступный
	недоступный

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Технология учета платежеспособности при определении доступности для граждан платы за потребляемые коммунальные услуги базируется на оценке структуры рационального потребительского бюджета, в том числе допустимых платежей за жилищно-коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании.
Необходимость учета при оценке доступности для граждан платежей за жилищно-коммунальные услуги в целом обусловлена тем, что отдельные показатели, характеризующие доступность платежей, например, доля семей, нуждающихся в субсидиях и общий размер субсидий, определяется в соответствии с действующим законодательством на все виды жилищно- коммунальных услуг, а затем расщепляется по видам услуг. При этом имеет место четкая зависимость структуры расходов семейного бюджета от уровня доходов населения, которые тесно связаны с экономическим потенциалом территории, ее социально- экономическим развитием.

	Первый заместитель главы администрации
Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края                                                                
	

    Н.Д. Федюнина
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