ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	08
	июля
	2026  года
	г. Благодарный
	№
	664





	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа Ставропольского края





В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 7 Закона Ставропольского края 
от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 

2. Управлению архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (Субботина) обеспечить доступ к настоящему постановлению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 05 сентября 2024 года № 1238 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Благодарненского городского округа Ставропольского края».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

 



	Временно исполняющий полномочия  Главы 
Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края,
первый заместитель главы администрации 
Благодарненского муниципального  округа 
Ставропольского края
	




Н.Д. Федюнина
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ГЛАВА I. Основная часть

[bookmark: _Toc84513398][bookmark: _Toc88055610][bookmark: _Toc166071375]1.1. Общие положения
1.1.1. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]Местные нормативы градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – МНГП Благодарненского муниципального округа направлены 
на установление обязательных требований для градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства 
в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, при планировке и застройке территории муниципальных образований Благодарненского муниципального округа.
Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Местные нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм действующего местного законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, 
на устойчивое развитие территорий Благодарненского муниципального округа с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей населенных пунктов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Местные нормативы разработаны:
в соответствии с законодательством Российской Федерации,  законодательством Ставропольского края и Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в сфере градостроительной деятельности;
[bookmark: _Toc84513399][bookmark: _Toc88055611][bookmark: _Toc166071376]с учетом административно-территориального устройства Благодарненского муниципального округа, социально-демографического состава и плотности населения Благодарненского муниципального округа, природно-климатических и иных особенностей Благодарненского муниципального округа, стратегии и прогноза социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа.




1.1.2. Области нормирования в местных нормативах градостроительного проектирования
Области нормирования (местного значения)
Таблица 1.1.2.1
	№
п/п
	Область нормирования

	1.
	Газоснабжение

	2.
	Электроснабжение

	3.
	Теплоснабжение

	4.
	Водоснабжение

	5.
	Водоотведение

	6.
	Автомобильные дороги местного значения

	7.
	Физическая культура и спорт

	Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа (подпункта «г», пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

	8.
	Образование

	9.
	Здравоохранение

	10.
	Обращение с отходами

	11.
	Культура и искусство

	12.
	Рекреационные территории

	13.
	Предоставление муниципальных услуг, размещение органов местного самоуправления и их структурных подразделений

	14.
	Ритуальная деятельность

	15.
	Территориальная и гражданская оборона


[bookmark: _Toc214911794]
1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований Ставропольского края и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Ставропольского края     
[bookmark: _Hlk212405162]Объекты местного значения в области газоснабжения
Таблица 1.2.1
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Газопроводы среднего давления
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Газораспредели
тельные пункты
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Газовые сети
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Автоматизированные газораспредели
тельные станции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области электроснабжения
Таблица 1.2.2
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Линии электропереда
чи (воздушные и ка
бельные), проектный номинальный класс напряжения, которых составляет 0,4 – 6 (10) – 20 кВ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения,  которых составляет 0,4 – 6 (10) – 20 кВ

	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области теплоснабжения
Таблица 1.2.3
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Магистраль
ные тепловые сети, насосные станции на магистраль
ных тепловых сетях
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Котельные
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Центральные тепловые 
пункты
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области водоснабжения
Таблица 1.2.4
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Водопроводные насосные станции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Магистральные водопроводы
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Водопроводные сети
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Водозаборные, артезианские скважины
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Резервуары 
воды
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области водоотведения
Таблица 1.2.5
	В области водоотведения:

	Канализацион
ные насосные станции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Магистральные канализацион
ные коллекторы, очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



[bookmark: _Hlk212405494]Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения 
Таблица 1.2.6
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на 1 кв. км. площади городского округа или муниципального округа
	0,12

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Автовокзалы, автостанции (здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов 
на муниципальное образование, единиц
	1

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	не нормируется

	Мультимодаль
ные транспортно-логистические центры
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами
	парковки (парковочные места)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество машино-мест
 на 1 квартиру многоквартирного дома, ед.
	жилой дом стандартного жилья или муни
ципального фон
да – 0,75;
жилой дом бизнес-класса – 1,5

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	в районах жилой застройки –
 800 м;
в районах реконструкции – 1000 м

	
	парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, процент  от общего количества парковочных мест
	10 

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная 
доступность, м
	в районах жилой застройки – 800 м;
в районах реконструкции – 1000 м

	Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредствен
ной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, 
кв. м.
	220

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, 
кв. м.
	120

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная 
доступность, м
	250

	
	коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, 
кв. м.
	60

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения (с операционными залами)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, 
кв. м.
	35

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения (без операционных залов)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, 
кв. м.
	60

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная 
доступность, м
	250

	
	Здания и комплексы многофункциональные

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, 
кв. м.
	60

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Общественные помещения с гибким функциональным назначением

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место,
 кв. м.
	60

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания судов общей юрисдикции

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество работников суда на 7 машино-мест, чел
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество личного автотранспорта посетителей суда на 
1 судью, ед.
	1,4

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество служебных автомобилей, ед.
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и сооружения следственных органов

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество сотрудников на 1 машино-место, чел.
	3

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания общеобразовательных организаций

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество работников, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	5

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания дошкольных организаций

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество работников, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	7

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество преподавателей, сотрудников, студентов, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	2 – 4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество преподавателей, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	3

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	25

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Научно-исследовательские и проектные институты

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	170

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место, чел.
	8

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место, 100 чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	35

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	50

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	150




	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, 
кв. м.
	70

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Рынки постоянные (универсальные и непродовольственные)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	40

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Рынки постоянные (продовольственные и сельскохозяйственные)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	50

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество посадочных мест на 1 машино-место, кв. м.
	5

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	6

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	



Объекты коммунально-бытового обслуживания (ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	15

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (салоны ритуальных услуг)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м.
	25

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество рабочих мест приемщика на 1 машино-место, кв. м.
	2

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Гостиницы

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество мест, приходящихся на 1 машино-место, ед.
	5

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	8

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Здания театрально-зрелищные

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество зрительских мест (объекты 1 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел.
	7

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество зрительских мест (объекты 2 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество зрительских мест (объекты 3 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество сотрудников на 1 машино-место, чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	

Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество постоянных мест на 1 машино-место, ед.
	8

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	10




	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7

	
	расчетный показатель максимально допустимого уро
вня территориаль
ной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Бильярдные, боулинги

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	4






	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и помещения медицинских организаций (стацио
нары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество сотрудников на 30 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество коек на 30 машино-мест, ед.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
Здания и помещения медицинских организаций (стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество сотрудников на 12 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество коек на 10 машино-место, ед.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и помещения медицинских организаций (медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество жителей, обслуживаемых медицинской организацией на 1 машино-место, тыс. чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уров
ня территориаль
ной доступности
	пешеходная доступность,
	250

	
	Здания и помещения медицинских организаций (поликлиники, в том числе амбулатории)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество сотрудников на 12 машино-место, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество коек на 10 машино-место, ед.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество мест на трибунах на 1 машино-место, ед.


	30

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (тренажерные залы площадью 150 – 500 м2)

	
	расчетный показатель максимально допустимого уров
ня территориаль
ной доступности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уров
ня территориаль
ной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (ФОК с залом площадью 1000 – 2000 м2)

	
	расчетный показатель максимально допустимого уров
ня территориаль
ной доступности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уров
ня территориаль
ной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (ФОК с залом и бассейном общей площадью 
2000 - 3000 м2)

	
	расчетный показа
тель максимально допустимого уров
ня территориаль
ной доступности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7

	
	расчетный показа
тель максимально допустимого уров
ня территориаль
ной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	4

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Аквапарки, бассейны

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7




	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Железнодорожные вокзалы

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место, чел.
	10

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Автовокзалы

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество пассажиров в час пик на 1 машино-место, чел.
	15

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Аэровокзалы

	
	расчетный показатель минимально допустимсого уровня обеспеченности
	количество пассажиров в час пик на 1 машино-место, чел.
	8

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступноть, м
	250

	
	

Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество работников на 10 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	250

	Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	Пляжи и парки в зонах отдыха

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 20 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	1000

	
	Лесопарки и заповедники

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 10 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	1000

	
	
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 15 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	1000

	
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 5 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	1000

	
	Предприятия общественного питания, торговли

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество единовременных посетителей на 10 машино-мест, чел.
	100

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	1000

	Велосипедные дорожки и дорожки 
для СИМ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	ширина полосы, м
	для одно
полосного односторон
него движения
	при новом строительстве – 1,2;
в стесненных условиях – 0,92

	
	
	
	для двухпо
лосного односторон
него движения
	при новом строительстве – 1,8;
в стесненных условиях – 1,5

	
	
	
	для двухпо
лосного со встречным движением
	при новом строительстве – 2,5;
в стесненных условиях – 2

	
	
	ширина обочин дорожки, м
	при новом строительстве – 0,5;
в стесненных условиях – 0,5

	
	
	наимень
ший радиус кривых в плане, м
	при отсутствии виража
	при новом строительстве – 30;
в стесненных условиях – 15

	
	
	
	при устройстве виража
	при новом строительстве – 20;
в стесненных условиях – 10

	
	
	наимень
ший радиус вертикальных кривых, м
	выпуклых
	при новом строительстве – 500;
в стесненных условиях – 400

	
	
	
	вогнутых
	при новом строительстве – 150;
в стесненных условиях – 100


	
	
	наиболь
ший продоль
ный уклон, %
	в равнинной местности
	при новом строительстве – 60;
в стесненных условиях – 70

	
	
	
	в горной местности
	при новом строительстве – 0;
в стесненных условиях – 100

	
	
	поперечный уклон проезжей части, %
	при новом строительстве – 20;
в стесненных условиях – 20

	
	
	уклон
виража, % при радиусе
	5-10
 м
	при новом строительстве – более 30;
в стесненных условиях – 30

	
	
	
	10-20 м
	при новом строительстве – более 20;
в стесненных условиях – 20

	
	
	
	20-50 м
	при новом строительстве – более 15;
в стесненных условиях – 20

	
	
	габаритный размер 
по высоте, м
	при новом строительстве – более 2,5;
в стесненных условиях – 2,25

	
	
	минимальное расстояние до 
бокового препятствия, м
	при новом строительстве – 5;
в стесненных условиях – 5

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Места хранения велосипедов, СИМ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество площади жилых помещений многоквартирного жилого дома на 1 место хранения, кв. м
	200

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность от входа в здание, м
	50

	Места парковки велосипедов и СИМ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество мест хранения от расчетного количества машино-мест стоянок легковых автомобилей от объекта капитального строительства, процент
	20, но не менее
 2 мест

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность от входа
в здание, м
	50

	Примечание:
1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.
3. В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных гаражах.
4. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машино-мест:
в границах квартала не менее 40 процентов;
в границах жилого района не менее 80 процентов при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более чем 500 метров;
в границах населенного пункта не менее 100 процентов при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более чем 15 минут.
5. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
6. В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест для объектов 
в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50 процентов.
7. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15 на 10 процентов -15 процентов -20 на 10 процентов -15 процентов, в периферийных зонах – на 10 процентов -15 процентов.
8. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 – 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 
по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.
9. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, 
за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
10. В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50 на 10 процентов -15 процентов.
11. Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций 
и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов
 в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.
12. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые стоянки для велосипедов и СИМ. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов.
13. Для СИМ возможно размещение зарядного оборудования.
14. Наряду с велосипедными дорожками допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц, за исключением магистральных городских дорог и магистральных улиц общегородского значения 1 и 2 класса. Ширину полосы рекомендуется принимать не менее 1,2 метра при движении 
в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метра - при встречном движении. Велосипедная полоса, устраиваемая вдоль тротуара, может быть меньшей ширины с отделением от основной проезжей части автомобильной дороги разделительной полосой, с соответствующей установкой дорожных знаков, нанесением разметки. Велосипедные полосы на проезжей части дорог рекомендуется особенно четко обозначать 
в начальных и конечных пунктах, на пересечениях.
15. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».
16. Места хранения велосипедов и СИМ допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении, объединяя с другими помещениями различного функционального назначения.



Таблица 1.2.7
Объекты местного значения в области физической культуры и спорта
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные комплексы Ставропольского края
	Объекты спорта Общая единовременная пропускная способность объектов спорта

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество мест, на 1 тыс. жителей, ед.
	122

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется




	
	

Многофункциональные спортивные комплексы, спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы (до 300 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов на населенный пункт муниципального образования с численностью населения от 500 чел. и более, ед.
	1

	
	
	площадь пола спортивного зала общего пользования, кв. м на 1000 чел.
	60

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	500

	
	Стадионы, спортивные залы (до 1500 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	площадь пола на 1000 чел., кв. м
	80

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	500

	
	Спортивные арены, ледовые арены (до 500 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов на муниципальное образование, ед.
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	
	

Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров (Категория спортивного сооружения B, C, F)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	площадь зеркала воды на 1000 чел., кв. м
	25

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная доступность, м
	500

	Примечание:
1. Категории спортивных объектов установлены в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 сентября 2020 № 718 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности»:
категория B – тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;
категория C – спортивные и развлекательные сооружения в черте города;
категория F– сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта.
2. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, 
а также филиалы и территориально обособленные отделы.
3. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях учитываются сооружения регионального значения (при наличии).
4. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования объединяются со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха 
и культуры.
5. Нормы расчета залов принимаются с учетом минимальной вместимости объектов 
по технологическим требованиям.
6. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, принимают от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50 процентов; бассейны – 45 процентов.
7. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
8. В соответствии с пунктом 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5 процентов, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75 процентов и 0,25 процентов мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4 процента мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.
9. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016


	
[bookmark: _Hlk212405626]Объекты местного значения в области образования
Таблица 1.2.8
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Муниципаль
ные дошкольные образователь
ные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте 
от 0 до 7 лет, мест
	г. Благодарный – 65;
сельские населенные пункты – 45

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м
	г. Благодарный – 300;
сельские населенные пункты – 500

	муниципаль
ные общеобразова
тельные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет, мест
	г. Благодарный – 95;
сельские населенные пункты – 45

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	транспортная/пешеход
ная доступность, мин
	30

	Муниципаль
ные организации дополнитель
ного образования
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 
до 18 лет, мест
	75

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная/пешеходная доступность, мин
	30

	Примечание: 
1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.
3. Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельской местности допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.
4. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек.
5. Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности уточняются при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании.
6. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, организовывается транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.
7. При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных нормативах градостроительного проектирования учитываются особенности, касающиеся посещаемости отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований.
8. В городе Благодарном рекомендуется размещение 60 процентов мест на базе общеобразовательных организаций, 40 процентов мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). 
В сельских населенных пунктах размещаются 87 процентов мест на базе общеобразовательных организаций, 13 процентов мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).
9. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016



Объекты местного значения в области здравоохранения
Таблица 1.2.9
	Наименование
вида объекта
	Тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Объекты медицинских организаций, подведомственных органам местного самоуправления
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Таблица 1.2.10
Объекты местного значения в области обращения с отходами
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Места накопления отходов (в том числе раздельного)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов в границах населенного пункта, ед.
	По заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная 
доступность, м
	100

	Примечание:
1. Количество площадок для установки контейнеров (мест накопления отходов (в том числе раздельного) в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, 
и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора ТКО на основании в соответствии  с реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов





Объекты местного значения в области культуры и искусства
Таблица 1.2.11
	Наименование
вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальные организации культуры и искусства
	общедоступная библиотека/Общедоступная библиотека с детским отделением/Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/Межпоселенческая библиотека

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов на 1 населенный пункт в зависимости от численности населения, ед.
	г. Благодарный – 2, сельские населенные пункты – 1 (вне зависи
мости от численности населения)

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	транспортная доступность, мин
	40

	
	Учреждение клубного типа (Дом (центр) народного творчества/Дворец культуры/ Дом культуры/Дом народов/Центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/Другой тип культурно-досуговых учреждений)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов 
на 1 населенный пункт в зависимости от численности населения, ед.
	г. Благодарный
– 2; сельские населенные пункты – 1 (вне зависи
мости от численности населения)

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	40

	Примечание:
1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.
2. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.
4. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
5. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5 процентов, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75 процентов и 0,25 процентов мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4 процента мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудио комментирования



[bookmark: _Hlk212405829]Объекты местного значения в области обеспечения населения рекреационными территориями
Таблица 1.2.12
	Наименование
вида объекта
	Тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	площадь территории,
 кв. м/чел
	г. Благодарный – 8; сельские населенные пункты – 12

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	транспортная доступность, мин.
	15

	Парк культуры и отдыха
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов для городских населенных пунктов с численностью населения более
 30 тыс. чел., ед.
	1

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	транспортная доступность, мин.
	40

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	площадь территории,  процентов от площади квартала (микрорайона)
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность
	в границах квартала, микрорайона



	
Объекты местного значения в области предоставления муниципальных услуг, размещение органов местного самоуправления и их структурных подразделений 
Таблица 1.2.13
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Муниципальные архивы
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Участковые пункты полиции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов на 1 административ
ный участок, ед.
	1

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Примечание:
1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов



[bookmark: _Hlk212405946]Объекты местного значения в области ритуальной деятельности
Таблица 1.2.14
	Наименование
вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Ннаименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Кладбища
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	площадь кладбища традиционного захоронения, га на
 1000 чел.
	


0,24

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности


	не нормируется

	Организации ритуального обслуживания населения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов на муниципальное образование, ед.
	
1

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



[bookmark: _Hlk212405990]Объекты местного значения в области территориальной 
и гражданской обороны
Таблица 1.2.15
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	наименование расчетного показателя, единица измерения
	значение расчетного показателя

	Объекты для организации и осуществления мероприятий по территори
альной оборо
не и гражданс
кой обороне, защите населе
ния и террито
рии от чрезвы
чайных ситу
аций природ
ного и техно
генного характера
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	вместимость, кв. м на 1 укрываемого
	


0,69

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	радиус сбора укрываемых, км

	
	
	для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе
	0,5

	
	
	для иных территорий при подвозе укрываемых автотранспортом
	20
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1.3. Приложение к основной части

[bookmark: _Toc214911796]1.3.1. Перечень терминов, определений и сокращений, используемых 
в местных нормативах
Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение -гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.
Благоустройство - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования,  по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Велосипедная дорожка – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Городской округ - муниципальное образование, в состав территории которого входят один или несколько городов и (или) иных городских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых проживает не менее двух третей населения городского округа. 
В состав территории городского округа также могут входить территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, и территории, предназначенные для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа. Площадь территорий сельских населенных пунктов и территорий, предназначенных для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа, входящих в состав городского округа, не может превышать в два 
и более раза площадь территорий городов и (или) иных городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа. На территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.
Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.
Инженерная инфраструктура - комплекс инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, входящий в состав систем, обеспечивающих снабжение территории, застройки ресурсами водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, связи.
Квартал - элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах.
Микрорайон - элемент планировочной структуры городского 
и сельского поселения, не расчлененный магистральными улицами 
и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.
Муниципальное образование – публично-правовое образование, созданное на территории с постоянно проживающим населением, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления. Местное самоуправление осуществляется в следующих видах муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородское муниципальное образование города федерального значения.
Муниципальный округ - муниципальное образование, в состав территории которого входят один или несколько сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. В состав территории муниципального округа также могут входить территории городских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, и территории, предназначенные для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры муниципального округа. Площадь территорий сельских населенных пунктов и территорий, предназначенных для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры муниципального округа, входящих в состав муниципального округа, должна в два и более раза превышать площадь городских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов. 
Озелененные территории общего пользования - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.
Организация дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Парк культуры и отдыха – это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
Профессиональная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения.
Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.
Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).
Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.
Спортивная площадка - плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.
Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц 
и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном 
и региональном законодательстве.
Перечень используемых сокращений:
авто/1 тыс. жителей – количество автомобилей в расчете на 1000 жителей.
го – городской округ.
ед. – единица.
кв. м/чел. или м2/чел. – количество квадратных метров в расчете 
на 1 человека.
кв. м. или м2 – квадратный метр.
[bookmark: _Toc214911797]м/м – машино-место.
1.3.2. Перечень законодательных актов, нормативных правовых актов, иных документов, использовавшихся при подготовке местных нормативов
Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.




Федеральные законы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ. 
федеральные законы от: 
22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Иные нормативные акты Российской Федерации:
постановления Правительства Российской Федерации от: 
22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
приказы: 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 06 августа 2013 года № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций»;
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации 
в развитии сети организаций социального обслуживания»;
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 27 февраля 2016 года  № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;
Росмолодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;
Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 
2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»;
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 
2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр 
«О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29,2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
Распоряжения: 
Минтранса России от 25 мая 2022 года № АК-131-р 
«Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»;
Министерства культуры Российской Федерации 
от 18 ноября 2025 года № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Нормативные акты Ставропольского края
законы  Ставропольского края от: 
18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»;
14 апреля 2017 года № 38-кз  «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края,  и об организации местного самоуправления на территории Благодарненского района Ставропольского края»;
 26 мая 2023 года № 42-кз «О наделении Благодарненского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа».

Нормативные акты Благодарненского муниципального округа Ставропольского края:
решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 22 августа 2023 года № 86 «Об Уставе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края».
Своды правил по проектированию и строительству (СП):
СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II1-77».
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СниП 33-01-2003».
СП 152.13330.2018. «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования».
СП 160.1325800.2014. «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования».
СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования».
СП 309.1235800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования».
ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Иные документы:
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе 
с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава 
и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 04 мая 2016 года № АК-15/02вн).
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2.1.1.Административно-территориальное устройство Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
 Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края - муниципальное образование, которое находится в центре Ставропольского края, расположен в 150 км от краевого центра - города Ставрополь.
Границы муниципального округа установлены законами Ставропольского края от 01 декабря 2003 года № 45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края», от 14 апреля 2017 года 
№ 38-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на территории Благодарненского района Ставропольского края».
Географическое расположение Благодарненского муниципального округа является очень выгодным с позиций перспективного развития, так как он находится в полосе центрального экономико-географического района Ставропольского края, на пересечении путей сообщения юго-восточной 
и северо-восточной территорий края.
В состав территории Благодарненского муниципального округа входят 
24 населенных пункта: село Александрия, село Алексеевское, хутор Алтухов, город Благодарный, хутор Большевик, село Бурлацкое, поселок Видный, поселок Госплодопитомник, хутор Гремучий, хутор Дейнекин, село Елизаветинское, поселок Каменка, село Каменная Балка, хутор Красный Ключ, хутор Кучурин, село Мирное, поселок Мокрая Буйвола, поселок Молочный, хутор Новоалександровский, село Сотниковское, село Спасское, поселок Ставропольский, село Шишкино, аул Эдельбай.
Административным центром муниципального округа является город Благодарный.
Согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 город Благодарный является малым городом (городской населенный пункт), остальные населенные пункты Благодарненского муниципального округа являются сельскими населенными пунктами.
Органы местного самоуправления Благодарненского муниципального округа осуществляют свои полномочия по решению вопросов местного значения на территориях Благодарненского района Ставропольского края.

[bookmark: _Toc214911801]2.1.2.Социально-демографический состав и плотность населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
По состоянию на 01 января 2025 года численность населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края составляла по данным статистики 56,9 тыс. чел., в том числе численность городского населения - 30,6 тыс. чел., численность сельского населения - 26,3 тыс. чел.
[bookmark: _Toc214911802]2.1.3.Анализ природно-климатических условий Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Благодарненский район занимает центральное место на территории Ставрополья. Город Благодарный находится на 160 метров выше уровня моря. Район засушливый, с умеренно жарким климатом, отнесен ко второй почвенно-климатической зоне Ставрополья. Его западная часть благоприятна для земледелия, а вот восточная и, особенно, северо-восточная части – крайне засушливы. По условиям влагообеспеченности район относится к 3-му агроклиматическому району с гидротермическим коэффициентом 
0,7 – 0,9. Осадков выпадает 350 – 420 мм в год. 
В среднем в году 66 дней сильно засушливые, а 115 – с достаточным увлажнением.
Среднегодовая температура составляет +9,5 градуса по Цельсию. Зима мягкая, среднемесячная температура в январе (-4,5 градуса). Нижняя отметка температуры воздуха –32 –34°. Лето длинное, жаркое, среднемесячная температура в июле (до + 24 градусов). Величина испаряемости превышает годовое количество осадков, что связано с относительно высокой температурой воздуха, а также частыми восточными ветрами-суховеями.
Среднее количество дней с ветром более 15 метров в секунду – 29, 
с туманами – 54. Длительный вегетационный период, который протекает 
с 18 апреля по 16 октября, умеренно мягкая зима и теплое лето позволяют выращивать все основные сельскохозяйственные культуры. Максимально возможный урожай, – при оптимальном режиме, удачных агрометеорологические условиях, высоких уровнях плодородия почвы 
и культуры земледелия, – озимой пшеницы – до 68 центнеров зерна с гектара, кукурузы на зерно – более 70 ц/га. Почвы на территории района, в основном, темно-каштановые, они подвержены как ветровой, так водной эрозиям, особенно на крутых склонах многочисленных балок. Средний бонитировочный балл почвы равен 44, при среднекраевом – 46. По характеру растительности территория района относится к разнотравно-дерновинно-злаковой степи.
[bookmark: _Toc214911803]2.1.4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Основные направления социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края (далее- округа) в 2026 году и  в последующие годы определяются в значительной степени сложившейся отраслевой структурой экономики, имеющимся промышленным потенциалом, природными и трудовыми ресурсами.
 Анализ прогноза показывает умеренные темпы роста в реальном секторе экономики Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и повышение уровня жизни населения округа.
В 2036 году прогнозируется рост среднегодовой численности населения округа за счет стабилизации рождаемости населения и снижения смертности населения, роста миграционного притока населения.
Вследствие устойчивого развития базовых видов экономической деятельности, таких как сельское хозяйство, промышленное производство 
и развитие инфраструктуры, возможно выполнение поставленных стратегических целей социально-экономического развития округа 
на долгосрочный период и улучшение экономической ситуации в округе при ежегодной положительной динамике основных целевых показателей прогноза.
В 2036 году производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств округа прогнозируется в сумме 25,6 млрд. рублей при условии привлечения дополнительных объемов инвестиций и увеличения объемов господдержки инвестиционных проектов, а также роста индекса производства продукции сельского хозяйства и незначительного снижения инфляции. При этом производство продукции растениеводства округа прогнозируется в сумме 9,3 млрд. рублей, производство продукции животноводства прогнозируется в сумме 16,3 млрд. рублей.
В 2036 году, исходя из ожидаемой численности населения 
и прогнозируемых норм его обеспечения жилой площадью, введение в действие жилых домов общей площадью ожидается на уровне 10,2 тыс. кв. м.
 В плановом периоде 2026 - 2036 годов работы по реконструкции автомобильных дорог местного значения будут направлены на улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог местного значения, увеличение их пропускной способности. Работы по реконструкции автомобильных дорог не влияют 
на увеличение протяженности существующей сети автомобильных дорог.
 В 2036 году в сравнении с 2024 годом за счет увеличения динамики физического товарооборота ожидается рост оборота розничной торговли 
в сопоставимых ценах в 2,0 раза, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах оценочно составит 5,8 млрд. рублей.
В 2024 году в округе проживало 3977 детей в возрасте 1 - 6 лет. При наличии в детских садах 3589 мест обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет 902,4 места в расчете на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет. К 2036 году данный показатель составит 985,6 мест в расчете на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет.  
В связи с увеличением числа спортивных площадок в округе к 2036 году уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями увеличится до 68,7 процентов. Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа достигнет 73,5 процентов, что на 10,2 процента выше уровня 2024 года.
В 2036 году в сравнении с 2024 годом в сфере культуры округа ожидается увеличение количества посещений организаций культуры в 1,3 раза выше уровня 2024 года.
В 2036 году в сравнении с 2024 годом за счет эффективности мер по увеличению продолжительности активного возраста, вовлечению в трудовую деятельность лиц старшего возраста, женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, прогнозируется рост численности трудовых ресурсов  населения до 34,9 тыс. человек.
В 2036 году в сравнении с 2024 годом ожидается увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в целом по экономике округа в 1,9 раза, или до 100643,2 рубля.
В условиях увеличения численности работников организаций фонд заработной платы работников в целом по экономике округа будет расти более умеренными темпами, чем средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника.
Достижение значений базовых показателей социально-экономического развития округа в долгосрочной перспективе направлено на качественные изменения уровня материального обеспечения населения округа на основе роста производительности труда и качества рабочей силы.
Объем инвестиций в основной капитал в округе в 2036 году прогнозируется на уровне 2229,2 млн. рублей, или 164,5 процентов 
к  2024 году. 
В 2036 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в округе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 7,1 тыс. человек или 136,5 процентов к 2024 году.
Вследствие развития базовых видов экономической деятельности, таких как сельское хозяйство, промышленное производство и развитие инфраструктуры, в соответствии с приоритетами социально-экономического развития округа, определенными стратегией социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период до 2036 года, предполагается рост объемов промышленного 
и сельскохозяйственного производства, инвестиций, ввода в действие жилых домов, оборота розничной торговли.
[bookmark: _Toc214911804]2.2. Обоснование положений основной части
[bookmark: _Toc214911805]2.2.1. Обоснование перечня областей нормирования в местных нормативах
Перечень областей нормирования и виды объектов местного значения, для которых разработаны местные нормативы градостроительного проектирования подготовлен на основании:
статей 14, 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
статей 14,   15 и   16     Федерального   закона   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
федеральных законов, которыми определены полномочия органов субъектов Российской Федерации в различных сферах;
статьи 3 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз
 «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края».
	



















































ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели 
Таблица 2.2.1.1

	[bookmark: _Hlk214904777]Области, к которым относятся объекты регионального значения
	виды объектов регионального значения
	нормы законодательства

	Газоснабжение
	газопроводы среднего давления.
Газораспределительные пункты.
Газовые сети.
Автоматизированные газораспределительные станции
	подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Электроснабжение
	линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения, которых составляет 0,4 – 6 (10) – 20 кВ.
Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 
0,4 – 6 (10) – 20 кВ.
	подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»


	Теплоснабжение
	магистральные тепловые сети, насосные станции на магистральных тепловых сетях.
Котельные.
Центральные тепловые пункты
	подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Водоснабжение
	водопроводные насосные станции.
Магистральные водопроводы.
Водопроводные сети.
Водозаборные, артезианские скважины.
Резервуары воды
	подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Водоотведение
	канализационные насосные станции.
Магистральные канализационные коллекторы, очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации
	подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 4 части 1   статьи    16    Федерального   закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Автомобильные дороги местного значения
	автомобильные дороги общего пользования местного значения;
автовокзалы, автостанции (здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров);
мультимодальные транспортно-логистические центры;
парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами;
парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон;
парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;
велосипедные дорожки и дорожки для СИМ
места хранения велосипедов, СИМ;
места парковки велосипедов и СИМ
	подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 5   части 1    статьи    16 Федерального   закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 2 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Физическая культура и массовый спорт
	спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности:
многофункциональные спортивные комплексы, спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы (до 300 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F);
стадионы, спортивные залы (до 1500 посадочных мест) (категория спортивного сооружения B, C, F);
спортивные арены, ледовые арены (до 500 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F);
плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров (Категория спортивного сооружения B, C, F)
	подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 19 части 1 статьи 16      Федерального     закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 3 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Образование
	муниципальные дошкольные образовательные организации;
муниципальные общеобразовательные организации;
муниципальные организации дополнительного образования
	подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт  13  части   1   статьи   16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 4 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Здравоохранение
	объекты медицинских организаций, подведомственных органам местного самоуправления
	подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт 14 части 1   статьи    16    Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 5 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Обращение с отходами
	места накопления отходов (в том числе раздельного)
	подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
пункт     24   части   1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 6 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»



	Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа, городского округа
(подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

	[bookmark: _Hlk211946954]Культура и искусство
	муниципальные организации культуры и искусства:
Общедоступная библиотека/
Общедоступная библиотека с детским отделением/ филиал общедоступных библиотек с детским отделением/межпоселенческая библиотека;
учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/Дворец культуры/ Дом культуры/Дом народов/Центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/Другой тип культурно-досуговых учреждений)
	пункт 17 части 1 статьи    16 Федерального   закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 7 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»

	Рекреационные территории
	озелененные территории общего пользования.
Парк культуры и отдыха.
Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой
	пункт 18    части 1    статьи 16   Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
[bookmark: _Hlk214877055]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
23 апреля 2025 года № 250/пр 
«О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29,2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению 
в региональных нормативах градостроительного проектирования»

	[bookmark: _Hlk211946972]Предоставление муниципальных услуг, размещение органов местного самоуправления и их структурных подразделений
	муниципальные архивы;
участковый пункт полиции
	пункт 17, пункт 33.1 части 1 статьи 16 Федерального закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Ритуальная деятельность
	кладбища;
организации ритуального обслуживания населения
	пункт 22 части 1    статьи 16    Федерального   закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Территориальная и гражданская оборона
	объекты для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	пункт 28 части    1   статьи 16    Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 7 части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»



[bookmark: _Toc214911806]2.3. Обоснование значений расчетных показателей, содержащихся 
в основной части
[bookmark: _Toc214911807]2.3.1. Обоснование значений расчетных показателей по объектам местного значения областей нормирования

Объекты местного значения в области газоснабжения
Таблица 2.3.1.1
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Газопроводы среднего давления
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Газораспреде
лительные пункты
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Газовые сети
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Автоматизиро
ванные газораспреде
лительные станции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области электроснабжения
Таблица 2.3.1.2
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения, которых составляет
 0,4 - 6 (10) - 20 кВ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет
0,4 - 6 (10) - 20 кВ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области теплоснабжения
Таблица 2.3.1.3
	Магистральные тепловые сети, насосные станции на магистральных тепловых сетях
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Котельные
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Центральные тепловые пункты
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области водоснабжения
Таблица 2.3.1.4
	Водопроводные насосные станции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Магистральные
 водопроводы
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Водопроводные сети
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Водозаборные, 
артезианские скважины
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Резервуары воды
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется







Объекты местного значения в области водоотведения
Таблица 2.3.1.5
	Канализационные насосные станции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Магистральные канализационные коллекторы, очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения
Таблица 2.3.1.6
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Автовокзалы, автостанции (здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Мультимодальные транспортно-логистические центры
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	приложение Ж СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пункт 11.32 СП 42.13330.2016

	Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	приложение Ж СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	п. 11.32 СП 42.13330.2016

	Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	приложение Ж СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пункт 11.32 СП 42.13330.2016

	Велосипедные дорожки и дорожки для СИМ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	СП 396.1325800.2018

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	СП 396.1325800.2018

	Места хранения
 велосипедов, СИМ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	СП 396.1325800.2018

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	СП 396.1325800.2018

	Места парковки
 велосипедов и СИМ
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	СП 396.1325800.2018

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	СП 396.1325800.2018



Объекты местного значения в области физической культуры и спорта
Таблица 2.3.1.7
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: _Hlk212711814]пункт 5 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций  о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации  в объектах физической культуры и спорта»

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пункт 3 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 
«О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»



	Многофункциональные спортивные комплексы, спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы (до 300 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица Д1 СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	таблица Д1 СП 42.13330.2016

	Стадионы, спортивные залы (до 1500 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица Д1 СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Спортивные арены, ледовые арены (до 500 посадочных мест) (Категория спортивного сооружения B, C, F)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица Д1 СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	таблица Д1 СП 42.13330.2016

	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров (Категория спортивного сооружения B, C, F)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица Д1 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	таблица Д1 СП 42.13330.2016



Объекты местного значения в области образования
Таблица 2.3.1.8
	Наименование
вида объекта
	Тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	приложение к письму Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года 
№ АК-950/02

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	приложение к письму Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года
№ АК-950/02

	Муниципальные общеобразовательные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	приложение к письму Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года 
№ АК-950/02

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	приложение к письму Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года 
№ АК-950/02

	Муниципальные организации дополнительного образования
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	приложение к письму Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года 
№ АК-950/02

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	приложение к письму Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года
№ АК-950/02


Объекты местного значения в области здравоохранения
Таблица 2.3.1.9
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Объекты медицинских организаций, подведомственных органам местного самоуправления
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области обращения с отходами
Таблица 2.3.1.10
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Места накопления отходов (в том числе раздельного)
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра»

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21



Объекты местного значения в области культуры и искусства 
Таблица 2.3.1.11
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Муниципаль
ные организации культуры и искусства
	общедоступная библиотека/Общедоступная библиотека с детским отделением/Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/Межпоселенческая библиотека

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица 1 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года 
 № Р-494

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	таблица 1 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года 
№ Р-494

	
	учреждение клубного типа (Дом (центр) народного творчества/Дворец культуры/ Дом культуры/Дом народов/Центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/Другой тип культурно-досуговых учреждений)

	
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица 6 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года 
№ Р-494

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	таблица 6 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года 
 № Р-494



Объекты местного значения в области обеспечения населения рекреационными территориями
Таблица 2.3.1.12
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица 9.2 п. 9.8 СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пункт 9.9 СП 42.13330.2016

	Парк культуры и отдыха
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	таблица 7 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года 
№ Р-494 

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	таблица 7 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года 
№ Р-494

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкульту
рой
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	пункт 7.5 СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пункт 7.5 СП 42.13330.2016



Объекты местного значения в области предоставления и муниципальных услуг, размещение органов местного самоуправления и их структурных подразделений
Таблица 2.3.1.13
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Муниципаль
ные архивы
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 22 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Участковые пункты полиции
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	пункт 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»


	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области ритуальной деятельности
Таблица 2.3.1.14
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Кладбища
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	приложение Д СП 42.13330.2016

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Организации ритуального обслуживания населения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



Объекты местного значения в области территориальной и гражданской обороны
Таблица 2.3.1.15
	Наименование
вида объекта
	тип расчетного показателя
	обоснование расчетного показателя

	Объекты для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	СП 88.13330.2014

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	пункт 4.12 СП 88.13330.2014


[bookmark: _Toc214911809][bookmark: _Toc166071386]ГЛАВА III Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

[bookmark: _Toc214911810]3.1. Область применения расчетных показателей
Действие местных нормативов градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа Ставропольского края распространяется на всю территорию Благодарненского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП. 
Настоящие МНГП Благодарненского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Благодарненского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия 
её решений целям повышения качества жизни населения. 
Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства 
о градостроительной деятельности. 
[bookmark: _Toc498871959][bookmark: _Toc166071388][bookmark: OLE_LINK555][bookmark: OLE_LINK562]3.2. Правила применения расчетных показателей
В процессе подготовки генерального плана Благодарненского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов. 
В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Благодарненского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа. 
При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Благодарненского муниципального округа (в том числе при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа. 
При определении местоположения, планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа, в целях подготовки генерального плана Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности). 
МНГП Благодарненского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Ставропольского края в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Благодарненского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ставропольского края. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Благодарненского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ставропольского края, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Ставропольского края.
МНГП Благодарненского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Ставропольского края в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Благодарненского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ставропольского края. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Благодарненского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ставропольского края, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Ставропольского края.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Ставропольского края, в том числе, 
те требования, которые были учтены при подготовке настоящих МНГП 
и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.




	
	






 


 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 


 


АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА


  


СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


 


08


 


июл


я


 


2026  года


 


г. Благодарный


 


№


 


664


 


 


 


 


Об утверждении 


местных нормативов 


градостроительного проектирования 


Благодарненского муниципального 


округа 


Ставропольского края


 


 


 


 


В соответствии с 


пунктом 3 статьи 7 


Градостроительн


ого


 


кодекс


а


 


Российской Федерации, 


частью 5 статьи 7 


Закон


а


 


Ставропольского края 


 


от 18 июня 2012 года № 53


-


кз «О


 


некоторых вопросах регулирования 


отношений в области градостроительной деятельности на территории 


Ставропольского края»,


 


Уставом Благодарненского муниципа


льного округа 


Ставропольского края,


 


администрация Благодарненского 


муниципального 


округа Ставропольского края 


 


 


 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


 


 


 


1. Утвердить прилагаемые 


местные нормативы градостроительного 


проектирования Благодарненского муниципального округа 


Ставропольского 


края


.


 


 


 


2


. 


Управлению архитектуры, градостроительства, имущественных 


 


и земельных отношений  администрации Благодарненского муниципального 


округа Ставропольского края (Субботина) 


обеспечить доступ к настоящему 


постановлению в Федеральной го


сударственной информационной системе 


территориального планирования в порядке и сроки, установленные 


законодательством Российской Федерации.


 


 


3.


 


Признать


 


утратившим силу постановление 


администрации 


Благодарненского 


городского 


округа Ставропольского края от 


05 


сентября 


202


4


 


года № 1


238


 


«Об утверждении 


местных нормативов градостроительного 


проектирования Благодарненского городского округа Ставропольского 


края».


 




    ПОСТАНОВЛЕНИЕ     АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА    СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

08  июл я  2026  года  г. Благодарный  №  664  

     

Об утверждении  местных нормативов  градостроительного проектирования  Благодарненского муниципального  округа  Ставропольского края  

      В соответствии с  пунктом 3 статьи 7  Градостроительн ого   кодекс а   Российской Федерации,  частью 5 статьи 7  Закон а   Ставропольского края    от 18 июня 2012 года № 53 - кз «О   некоторых вопросах регулирования  отношений в области градостроительной деятельности на территории  Ставропольского края»,   Уставом Благодарненского муниципа льного округа  Ставропольского края,   администрация Благодарненского  муниципального  округа Ставропольского края        ПОСТАНОВЛЯЕТ:       1. Утвердить прилагаемые  местные нормативы градостроительного  проектирования Благодарненского муниципального округа  Ставропольского  края .       2 .  Управлению архитектуры, градостроительства, имущественных    и земельных отношений  администрации Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края (Субботина)  обеспечить доступ к настоящему  постановлению в Федеральной го сударственной информационной системе  территориального планирования в порядке и сроки, установленные  законодательством Российской Федерации.     3.   Признать   утратившим силу постановление  администрации  Благодарненского  городского  округа Ставропольского края от  05  сентября  202 4   года № 1 238   «Об утверждении  местных нормативов градостроительного  проектирования Благодарненского городского округа Ставропольского  края».  

